2022.12.29
1.版本号 2.1.0.2
2.新增 安装指南，这次可以只测X4Pro，测试方法参考李飞的文档。BUG21518
3.BUG21797 升级工具 全选功能
4.BUG 22910 新增指定光源和图像预处理的学习参数设置
5.17383 23837 图像视图 保存图像不足的BUG
6.23516 图像交互的逻辑优化，现在鼠标滚轮向前向后为放大缩小。
7.软件图像显示优化，23892
8.新的框架版本，对X4pro之前遗留的BUG可以都测一遍，BUG17383，BUG18110，20248，21871，21883，
21890，23030，23031，23034，23036
9.基础的UI操作各个功能再试下，看看有没有BUG
10.新增PLC参数，现在只是plc参数可读可写。


2023.01.16
1.版本号 2.1.0.3
2.BUG 24958,24973,25023,25034,25020,24931,25007,25001,24997,24983,
25000,25019,24984,25062,24939,25053,25016,25072,25089,25171,24950,
24958,24960,24970,2502520686,24908,24913,24917,24923,24930,24946,
24990,24984,25072,25040,25061,25076,25089,25116,25124,20697,20748,
20755,24926,24939,24943,24963,24979,25012,25057,25071,25078,25102。

2023.03.08
1.版本号 2.1.0.5
2.BUG 23430,25427,25428,25443,25462,25465,25469,25519,25741,25747,25798,25806,25840,25870,23451,23946,24709,25415,25418,25422,25440,25459
,25460,25461,25466,25470,25518,25520,25521,25522,25526,25561,25583,25601,25631,25664,25708,25751,25856,25857,25890,25447。
3.25820,22882,24984,25054,25740

2023.03.21
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.0
2.BUG 修复
25806【DVT】X4&X4PRO共有：多条码标准规则，框选条码区域时，框选焦点异常
26217【DVT】实时预览过程中，框选图像ROI区域多次点击图像，停止预览，实时预览变灰无法再次点击
26147【134&135共有问题】一键学习到配置库，学习UPC-A 、EAN-8、EAN-13,学习完成，配置读取输出校验位变化
26143【134&135共有问题】一键学习到配置库，学习DM码或者QR码，学习完成，查看图像占比，配置读取，查看图像占比被改变
26074【134&135共有问题】连线修改设备IP,设备不会自动重启重连
25973【134&135共有问题】出厂日期空白显示
25870【DVT】134&135共有问题：多条码标准规则中，不勾选规则条件依然会被写入
26218【DVT】一键学习过程中，多次修改框选roi区域，设备连接掉线，建议一键学习中禁止框选区域操作
26194【DVT】UI未适配中性版本
26154【134&135共有问题】一键学习过程中设备断电重启，再进行自动对焦一键学习，操作完成提示框错乱
26139【134&135共有问题】条码设置：EAN 13/EAN 8 无正色/正反色兼容选项。
25890【DVT】设备断电，PC端点击实时预览，设备上电 ，实时预览与停止预览效果相反
25857【DVT】更改图片保存位置，更改拍照保存位置，更改完成，保存，PC自动闪退，更改路径功能不生效
25751【DVT】解码库中，交叉25码制，检验字符的参数修改无法写入
25470【DVT】Code 93码的读取长度上限设置无效
25415【DVT】操作模式快速设置码与DM快速设置码，不可使用
26104【DVT】X4设备不支持PLC功能，建议PC端将PLC功能置灰
24838【DVT】中性版本：多条码规则，条码区域手输入建议增加限制左右上限1280  上下上限1024
23943【EVT】 多条码标准规则下，码制匹配可以配置写入空白码制
26179【134&135共有问题】实时预览过程中/自动对焦过程中，电脑拔插设备网线，PC无法连接，需要重新关闭打开PC恢复
25626【DVT】组网测试：多摄像头模式，主站设置多条码指定数量最大无法设置99个   64->255
26036【DVT】解码库中，codebar码制最小位数默认值为4，可修改为1，条码设置codebar码制最小位数默认值为4，不可修改为1。数值需同步
25447【DVT】解码库中，ENA-13码制，一键学习成功后，库1学习参数正常，显示异常。
26076【DVT】读取模块下：图像显示应放在小齿轮弹窗内，小齿轮弹窗内条码类型，目标数量，配置库应放在小齿轮外。  条码类型，目标数量，配置库在 主UI上也可以设置。
25397【MP】二供：PC端未连接设备情况下，去开启数据格式或者多条码功能，出现PC闪退
25820【MP】自定义失败反馈字符未做字符限制，输入超过60位后，触发设备死机
25393【MP】二供：输入输出，输出端子，out1工作模式自动切到手动，写入读取无法写入成功
25392【MP】二供：输入输出in1拍照功能无存图路径
25020【MP】 二供测试：数据格式编辑指令长度无限制且不换行
24984【MP】二供：PC端（除条码设置外）所有设置数值的，都无法进行删除再设置

3.BUG 追踪
26083 长时间一键学习7-10分钟，设备概率性（2%）掉线
25708 设备已完成一键学习，PC端有概率一直处于一键学习界面
25422 一键学习成功写入参数后，PC端卡顿5秒
25434 针对难解条码开始一键学习，停止一键学习，停止需等待5S左右才生效


2023.03.31
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.1 
x64版本
运行系统 win7 64位 win10 64位 win11 64位
运行环境 .net framework 4.7.2

x86版本
运行系统 win7 32/64位 win10 32/64位 win11 64位
运行环境 .net framework 4.7.2
2.BUG 修复
26389 【DVT】读取速率测试/处理时间测试，测试位数长的条码，出现显示异常
26076 【DVT】读取模块下：图像显示应放在小齿轮弹窗内，小齿轮弹窗内条码类型，目标数量，配置库应放在小齿轮外。
25472 【DVT】设备未连接情况下，无线网连接状态下，打开PC端 ，再连接设备，网卡无法进行搜索，点击添加设备也无法显示添加的设备
25422 一键学习成功写入参数后，PC端卡顿5秒
25857 【DVT】更改图片保存位置，更改拍照保存位置，更改完成，保存，PC自动闪退，更改路径功能不生效
25415 【DVT】操作模式快速设置码与DM快速设置码，不可使用
23178 【EVT】建议补光灯灯珠的位置与实际对应
23943 【EVT】 多条码标准规则下，码制匹配可以配置写入空白码制
25743 【DVT】时间设置界面，时间数据显示不全
26471 【DVT】未连接路由器情况下，进行通讯自动分配，选中以太网搜索设备变灰，无法进行搜索设备操作
24189 【DVT】数据格式，多条码规则，快捷规则，条码输出方向与设定方向相反
25470 【DVT】Code 93码的读取长度上限设置无效
26302 【DVT】一键学习的条码类型中，没有“ALL”选项
26431 【DVT】PC:所有显示codebar均显示错误，修改为codabar
26333 【DVT】设备未连接情况下，点击前后缀设置，PC闪退
26179 【134&135共有问题】实时预览过程中/自动对焦过程中，电脑拔插设备网线，PC无法连接，需要重新关闭打开PC恢复

25134 【MP】二供：设备长时间预览一段时间后，PC停止预览
25368 【MP】二供：PC V2.1.0.3 客户端无法在win7 64位操作系统上正常安装使用
22156 【MP】新协议版本：多条码规则，快捷规则，条码输出方向与设定方向相反
24984 【MP】二供：PC端（除条码设置外）所有设置数值的，都无法进行删除再设置
26303 【二供测试】一键学习的条码类型中，没有“ALL”选项
25397 【MP】二供：PC端未连接设备情况下，去开启数据格式或者多条码功能，出现PC闪退
25318 【MP】二供：修改参数后，配置写入配置读取，在未修改任何参数的情况下，再次配置写入提示配置写入成功。
24956 【MP】二供：条码数据带有符号：时，读取速率及处理时间测试功能无效
25073 【MP】 二供测试：多条码规则，标准规则下条码区域设置的原点与实际视野的原点相反

3.BUG 追踪
25975 【DVT】设备连接PC端，读取速度测试或处理时间测试，测试过程中，断电重启，刷新设备概率性软件闪退，读取速度测试或处理时间测试设备重连后仍显示停止状态，需重启PC端恢复
25708 设备已完成一键学习，PC端有概率一直处于一键学习界面
25434 针对难解条码开始一键学习，停止一键学习，停止需等待5S左右才生效
25321 【MP】 二供测试：windows 11关掉PC端重连，概率性出现PC端闪退

4.新增
对X4ProMax的设备适配
X4ProMax 最大曝光时间 3000-->10000

折叠 设备列表，右键将设备分到一个 折叠的列表

2023.04.06
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.2 
2.BUG 修复
25716 【134与135共有】 二供测试：数据格式编辑可以修改写入空白格式化指令
26622 【DVT】FTP设置即时保存模式下，读取失败设置不保存无法写入成功
26500 【DVT】PC端：数字格式编辑功能：条码长度默认值1，添加规则后显示为0
26480 【DVT】组网测试：无线网络环境，配置组网，配置完成，组网信息不显示
26623 【DVT】常亮模式下：感应/常亮切换时间无法设置。
26612 【二供】PC端：数字格式编辑功能：条码长度默认值1，添加规则后显示为0

2023.04.21
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.3 
2.BUG 修复
X4ProMax:
26508 【DVT】PC端修改任何参数无法写入成功
26502 【DVT】D134M不支持自动对焦，PC需要做适配
26515 【DVT】预览时修改增益不能实时生效
26516 【DVT】PC读取界面功能重复
26528 【DVT】设备不支持突击模式，操作模式需要做自适应
26676 【DVT】修改IP后，连接功能无法使用
26836 【DVT】 设备修改灯组参数，需要配置写入两次才能写入成功
26885 【DVT】配置库中，解码超时时间无法修改
27055 【DVT】D134M不支持自动调焦曝光，PC隐藏此功能
26706 【DVT】自动调焦曝周期可设置为232ms，修改为300ms后无法修改回来
26731 【DVT】 触发指令与、闭触发指令与读取失败反馈可设置为30位，实际只生效16位
26841 【DVT】组网功能设备类别应显示为X4ProMax

X4Pro:
25073 【MP】 二供测试：多条码规则，标准规则下条码区域设置的原点与实际视野的原点相反
25820 【MP】自定义失败反馈字符未做字符限制，输入超过60位后，触发设备死机
22156 【MP】新协议版本：多条码规则，快捷规则，条码输出方向与设定方向相反
24984 【MP】二供：PC端（除条码设置外）所有设置数值的，都无法进行删除再设置

X4：
24189 【DVT】数据格式，多条码规则，快捷规则，条码输出方向与设定方向相反
25561 【DVT】组网测试：组网名称设置超过20位，从站配置信息未隶属于主站，建议组网名称设置限制最大20位
26431 【DVT】PC:所有显示codebar均显示错误，修改为codabar
26438 【DVT】常亮模式下：感应/常亮切换时间无法设置。
26639 【DVT】FTP功能：图像保存模式选择触发开始或者触发结束，无法保存图像

3.追踪
X4ProMax:
26513 【DVT】设备预览取图速度卡顿
26514 【DVT】更改拍照路径无法保存
26519 【DVT】读取界面拉动曝光进度条无作用
26535 【DVT】PC使用一段时间后会自动断开
26541 【DVT】实时预览时切换灯组，灯组响应迟钝
26663 【DVT】PC第一次打开实时预览，约5s以后才有图像
26690 【DVT】实时预览状态下修改ROI框线，关闭实数预览，实时预览变灰

2023.05.04
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.4
X4ProMax:
26528 【DVT】设备不支持突击模式，操作模式需要做自适应
27055 【DVT】D134M不支持自动调焦曝光，PC隐藏此功能
27129 【DVT】RS232奇偶性设置变灰无法操作
27134 【DVT】 关闭软件通知选择“取消”，也会退出PC端
27178 【DVT】 配置库中，可设置的曝光值范围应为50--10000
27177 【DVT】进行PLC设置后，关掉PC端重连设备会弹出窗口，建议优化

X4Pro:
24984 【MP】二供：PC端（除条码设置外）所有设置数值的，都无法进行删除再设置
25135 【MP】二供：扫描条码本 PAGE 18 OF 23 QR 40.83mil条码，数据显示有乱码。详细设置方法见，新增功能。
25319 【MP】二供：进行PLC设置后，关掉PC端重连设备会弹出窗口

X4：
25472 【DVT】设备未连接情况下，无线网连接状态下，打开PC端 ，再连接设备，网卡无法进行搜索，点击添加设备也无法显示添加的设备
25555 【DVT】组网测试：多站/多摄像头模式设置相同组网名称作为主站，PC未报错
25563 【DVT】组网测试：多站/多摄像头，未配置主站情况下，配置从站，从站可正常配置，PC未报主站不存在请先创建主站
25975 【DVT】设备连接PC端，读取速度测试或处理时间测试，测试过程中，断电重启，刷新设备概率性软件闪退，读取速度测试或处理时间测试设备重连后仍显示停止状态，需重启PC端恢复。
26110 【134与135共有】前后缀的条码类型设置为空白，可以配置可入成功
26123 【134&135共有问题】条码设置：gsi-128无读取长度最大最小限制设置。
26368 【DVT】一键学习开启多个预处理参数进行学习，再只开启一个预处理参数进行学习，学习到配置库的参数错误。
26491 【DVT】 固件升级工具传输完成后，显示升级成功，此时设备断电重启有变砖风险
27210 【DVT】一键学习超时时间目前100s，学习PCB4*4条码，无法一键学习成功。建议PC增大一键学习超时时间。
27211 【DVT】X4读取增益，与配置库增益最大上下限固件支持0-220，PC最大上限只有112，建议同步
24714 【DVT】建议增加握手信号字符串限制
25716 【134与135共有】 二供测试：数据格式编辑可以修改写入空白格式化指令
26002 【134&135共有问题】：多条码标准规则中，添加标准规则个数无上限
26223 【134&135共有问题】触发指令关闭指令和输入输出的串口命令，设置超过16位可写入成功，实际未生效，建议PC限制设置不能超过16位

3.追踪
X4ProMax:
26521 【DVT】预览图像试图，PC奔溃异常退出
26518 【DVT】概率性实时预览界面黑屏（2/50）
26598 【DVT】PC端预览一段时间后，功能状态显示异常（1/20）
26678 【DVT】设备实时预览时，关闭PC端，设备一直处于常亮状态，再次打开pc，无法正常工作（2/20）
27080 【DVT】 关闭实时预览失败，预览按钮卡住变灰，无法点击（3/10）

X4Pro:
25321 【MP】 二供测试：windows 11关掉PC端重连，概率性出现PC端闪退

X4：
26015 【134&135共有问题】：自动对焦成功，弹出对焦失败弹窗
27208 【DVT】设备连接PC端，读取速度测试或处理时间测试，测试过程中，断电重启，刷新设备概率性软件闪退。（出现过1次）
26729 【DVT】打开灯组控制，一件学习灯组的结果未更新到通用设置中(3/10)

4.新增
指定字符集编码方式。
之前版本为Auto，算法自动识别字符集编码方式，可以识别的字符集有"GB2312", "GBK", "HZ", "Big5", "CNS 11643", "ISO 2022CN", "UTF-8", "Unicode", "ASCII"
超出自动识别算法的范围的编码方式，软件UI上显示会出现乱码。
新版本在软件配置文件SeriesXScaner.exe.config中  <add key="EncodingName" value="Auto"/> 更改value值可以指定字符集编码方式。
其中"Auto"为自动识别。可以填入"big5","shift_jis"等，
字符集名称参考，windows支持其中140个
https://www.iana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml
https://learn.microsoft.com/zh-CN/dotnet/api/system.text.encoding?view=net-7.0
心跳包
X4pro支持的版本号为04.00.10 X4支持的版本号为00.00.10
功能名称	所属菜单	排列位置			功能子项说明
心跳包	输入输出	条码输出主端口下方	1、打开/关闭
								2、心跳包内容：自定义16位以内。默认值“Heartbeat”。可输入HEX字符
								3、心跳包发送间隔时间（ms）：自定义。默认值1800000
5.调整
X4ProMax:
曝光时间 最大值由10000ms更改为30000ms
固件版本 \\192.168.10.102\Androidtemp\img\D134\version\Firmware\R&DTest\X4ProM\Firmware_v02.00.02(app v04.00.09)_8M01

2023.05.16
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.5
2.BUG 修复
X4ProMax:
27268 【DVT】X4M固件不支持心跳包，PC建议隐藏该功能  该版本暂时隐藏。

X4:
27295 【DVT】组网设置无法设置多站通讯网络主站
25975 【DVT】设备连接PC端，读取速度测试或处理时间测试，测试过程中，断电重启，刷新设备概率性软件闪退，读取速度测试或处理时间测试设备重连后仍显示停止状态，需重启PC端恢复
27292 【DVT】设置多条码标准规则，匹配字符后的字符列表无作用

X4Pro:
27261 【PC】多条码标准规则中，添加匹配字符中字符列表功能无响应
27300 【PC】GS1和Code128条码长度设置互相影响，退出重新进入PC端后GS1条码长度恢复为默认值
25192 【二供】PC端Profinet协议：设置握手或非握手，客户端显示设备在线实际已断开，需要手动断开在次连接可恢复
25198 【二供】PC端：Profinet协议打开状态下，写入配置读取配置卡顿约2-3S，概率性掉线。重启客户端后卡顿情况有所改善约为1S左右。

3.调整:
一键学习超时时间 上个版本改成300s，产品要求改成360s。
开启X4 PLC支持 支持固件版本V00.00.11,固件版本 \\192.168.10.102\Androidtemp\img\D135\version\firmware\OfficialRelease\X4plus_Firmware_V00.00.11(appV00.00.11)_20230515
多条码规则 标准中，绘制ROI排序需要浏览图像，在新版本软件中，坐标系左下角有个蓝色按钮点击会拍照到坐标系下作为背景。

4.追踪
27234 【DVT】PC搁置一段时间出现PC端软件黑屏（1次）

2023.05.30
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.6
2.BUG 修复
27461 【DVT】多台设备通过交换机连接PC端，点击搜索按钮出现设备搜索不到现象
27510 【DVT】X4promax设备无蓝色光源，灯组控制取消蓝色灯组控制，PC端未适配
27495 【DVT】组网名称设置PC端禁止输入中文操作
25557 【DVT】组网测试：多站/多摄像头设置完成主站再设置从站，设置相同的站id，PC未报错
26474 【DVT】PC端：还原设置后，自动对焦，PC端闪退。（使用一周，出现1次）
26803 【DVT】win 10 32位系统测试，设备型号序列号显示异常
26832 【DVT】win 7/win 10 系统读取界面功能操作，显示不完整，win7系统 配置库灯珠选项，对应每个库的数字也显示不完整。
3:新增
X5mini
X5mini需要先用生产工具(V3.0.0.1)设置
灯组图像适配
屏蔽自动对焦功能，手动调焦焦距功能
软件最下方状态栏 会显示相机号 CamNo 表示当期图像是由哪个相机拍摄。
4:调整
软件UI状态的 按钮非激活状态 显示为黑白，之前是淡化 产品认为不明显。
增大 阅读器、对焦、学习功能模块按钮字体大小
编辑ROI时会有文字提示，右键结束编辑
增大 图像下方的设置图标

2023.06.07
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.7
2.BUG 修复
X4ProMax：
27565 【DVT】多条码标准规则，条码区域框选，框选超过边界区域的，出现卡顿现象。
27564 【DVT】设备无AIMER激光灯，PC端需要隐藏此选项
27543 【DVT】多条码规则，标准，点击坐标系左下角有个蓝色按钮点击会拍照到坐标系，坐标系坐标显示错误，变成X4pro坐标
27461 【DVT】多台设备通过交换机连接PC端，点击搜索按钮出现设备搜索不到现象
26678 【DVT】设备实时预览时，关闭PC端，设备一直处于常亮状态，再次打开pc，无法正常工作（2/20）
26527 【DVT】处理时间测试显示重叠
X4：
27580 【DVT】配置库开启后，曝光增益未置灰，焦距无法设置。
27581 【DVT】开启预览模式解码，数据显示框成功率显示100%需删除该显示项。
3.调整
X4ProMax:
图像采样 下拉选项中 剔除 无 这个选项， 图像采样 无 不开放给一般用户进行设置。
X4:
通信 选项卡 中 ，开发RS232和RS485 的奇偶校验。

UI调整：
修复之前的 读取-->阅读器  中按钮控件的布局问题，在Windows 1920*1080分辨率 缩放 100% 125% 150% 按钮布局正常。在分辨率下1360*768 下 缩放 100%下 按钮布局正常。
开启配置库 时 灯组不可控制，现在为不可控制的灯组 添加 灰化的效果。

2023.06.16
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.8
2.调整
X5mini:
1.隐藏自感应模式及相关设置
2.隐藏OUT3及相关设置

3.BUG修改
26015 【134&135共有问题】：自动对焦成功，弹出对焦失败弹窗
27634 【DVT】固件升级工具，无法进行重复升级或者回退版本
27640 【DVT】读取界面：点击处理时间测试PC无显示，
27644 [DVT]读取速率不显示
27645 【DVT】输入输出中心跳包周期设置显示不全
27652 【DVT】自感应模式或者常亮模式进行自动对焦，对焦完成PC返回对焦值超时
4.新增
修改 SeriesXScaner.exe.config 中的 UseNotifyIcon 参数 为 1，点击最小化 软件隐藏到托盘。 0则为正常最小化，默认0；

2023.06.26
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.9
2.Bug
X5mini:
1.27686 【EVT】无法成功升级
2.27706 【EVT】 常亮与单次模式切换时间无法设置
3.27714 【EVT】输入输出：配置心跳模式参数，提示写入失败。

2023.07.07
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.10
2.调整
PLC 三菱协议 默认端口号 改为 8099
3.Bug
X5mini:
1.27787 【EVT】PC锁定固定光源学习无作用
2.27726 【EVT】手动设置与学习设置蓝光灯组参数不一致
3.27768 【EVT】概率性配置写入失败【2/3】
4.27781 【EVT】设备无蜂鸣器，PC端需要匹配删除相关菜单
5.27789 【EVT】增益值最大可设置到9999，设置值与实际不一致
6.27808 【EVT】设备支持最大增益58，PC需要同步修改上限
7.27855 【EVT】 多站组网从站ID设置为0，可以设置多个主站
8.27856 【EVT】 D136设备的组网设备上限为4台，PC端应做适配
9.27683 【EVT】当前产品无OUT3功能,界面干接点极性删除
10.27728 【EVT】 建议屏蔽读码提示音与上电提示音设置以及FTP存图设置
11.27845 【EVT】PC端去除预处理功能
12.27925 【EVT】PC连接X4M后再连接X5mini，X5mini无法切换操作模式到突击模式，重启PC可恢复

2023.07.14
1.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.11
2.Bug
X5mini:
1.27722 【EVT】突击模式，取图计数设置最大36张，图像视图保存只有10张
2.27856 【EVT】 D136设备的组网设备上限为4台，PC端应做适配
3.27684 【EVT】当前产品条码输出主端口RS485功能,不支持删除。
4.27720 【EVT】多条码规则，设置随机规则，PC提示框跳出标准规则的提示框，建议取消
5.27845 【EVT】PC端去除预处理功能
6.28067 【EVT】PC端：还原配置后，PLC模式选择Profinet,设备名称改为X5，配置写入，写入失败断开连接。

2023.07.19
一.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.12
二.新增
X5mini:
1.配合固件新功能 TOF触发 UI新增参数 
固件功能描述:
x5mini 拥有TOF测距传感器，当前用于双摄切换，现新增TOF触发功能，理论触发范围25~1000mm(可配置)，触发方式类似于高低电平触发，当有物体处于触发范围内时触发。
UI目前在 其他设置->X5mini设置中。

三.BUG修复
28093 【EVT】PC端：Ethernet/IP OutPut Assembly(发送大小）写入49及以下数字（10-1000），无法写入配置写入失败。
27683 【EVT】当前产品无OUT3功能,界面干接点极性删除
27684 【EVT】当前产品条码输出主端口RS485功能,不支持删除。
28081 【EVT】三菱PLC测试，PLC界面中控制区地址无上限限制
28094 【DVT】【项目共有问题】组网测试：3台设备配置多站/多摄像头，配置从站弹窗“组网中已有从站id1”，此弹窗无法关闭再重新设置

四.追踪
28080 【EVT】三菱PLC测试，配置控制区地址，提示配置写入失败，断开重新连接后显示实际 写入成功【3/20】
27841 【EVT】一键学习或读取速率测试后，PC端配置写入、配置读取及读取界面一键学习等灰化不可用【3/100】
28043 【EVT】一键学习发送失败后，关闭预览正常出光预览界面，开启预览则关闭出光预览

2023.07.27
一.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.13
二.新增
共有:
1.实时预览是可以点击自动对焦，此时停止预览切换到自动对焦。
2.实时预览时可以断开设备，此时先停止预览再断开连接。
3.开发连接设备后的升级功能。
4.配置库开启会用淡蓝色背景显示，和未开启做区分。
5.双击设备可以连接设备。
6.多条码设置中，原来的蓝色按钮更换成相机图标。
7.添加绘制ROI功能，点击下方绘制按钮进入绘制，鼠标左键按住进入绘制，松开停止绘制。
8.主界面条码数据 表格中 显示条码类型。
三.BUG修复

2023.08.07
一.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.14
二.新增
三.BUG修复
1.28292 【MP】PC升级需要支持app升级
2.28320 取消一键学习后，无法及时停止预约模式，此时需二十多秒后才可再次进行一键学习操作
3.27841 【EVT】一键学习或读取速率测试后，PC端配置写入、配置读取及读取界面一键学习等灰化不可用【3/100】

2023.08.13
一.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.15
二.新增
1.主界面 设备信息 添加 MAC地址信息
三.BUG修复
1.28394 【DVT】plc设置profinet协议，写入成功配置读取，再次切换到欧姆龙协议或者其他协议，修改2个参数以上，配置写入出现写入参数失败
2.28364 【EVT】一键学习过程中取消学习，再次点击一键学习无法学习，点击实时预览后无法停止预览【3/120】
3.27841 【EVT】一键学习或读取速率测试后，PC端配置写入、配置读取及读取界面一键学习等灰化不可用【3/100】
4.27792 【EVT】设备一键学习成功后，实时预览及其他按键功能灰色，需要点击其他焦点后恢复(2/15)
5.28131 【EVT】PC端：OMRON控制区地址上限应为6143
6.28471 【DVT】图像视图中框定区域后，再取消框定框一直存在
7.28596 【DVT】镜头自动切换菜单移动读取界面，TOF设置菜单移动到操作模式下，感应/常亮切换时间放置在常亮连续读码的位置

2023.08.28
一.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.16
二.BUG修复
1.28596 【DVT】镜头自动切换菜单移动读取界面，TOF设置菜单移动到操作模式下，感应/常亮切换时间放置在常亮连续读码的位置

2023.09.12
一.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.17-en
二.英文版本
1.隐藏 安装指南 固件升级工具 PLC设置 脚本功能 快速设置码
2.其他功能 UI变更为英文 ，弹出框 ，子窗口 为英文

2023.09.21
一.软件版本 CodeScanPCSoftware_V3.0.0.20
二.中英文版本
1.隐藏 固件升级工具，开放 安装指南 PLC设置 脚本功能 快速设置码
2.更改 配置文件 SeriesXScaner.exe.config 中 <add key="Language" value="1" /> 项,更改配置 0为英文 1为中文
3.此版本适配 X4，X4Pro,X5Mini

英文版本的BUG修复
1.28995 【MP】英文版本：终端发送提示有中文
2.29008 【MP】英文版本：导入错误配置名的配置文件，提示有中文
3.29032 【MP】组网模式下，从站配置第3台时，会弹出IGroupAAA already has Slave ID1,Please set a new Slave ID，2个窗口关闭后会反复重新弹出。
4.29034 【MP】英文版本：多条码格式编辑，快捷及标准规则有中文提示
5.28984 【MP】英文版本：CODE 39条码功能缺失
6.终端 Command 显示不全 只显示了Comman ，现在调整控件大小，适配英文。
7.设备栏 右键菜单支持英文

三.更新
X4:
USB-Hub 输出字节间隔(ms)   在 其他设置->USB-Hub输出频率 中设置，最小0ms，最大50ms。设置USB-hub输出时字节的间隔时间。
此功能只对X4有效，其他设备连接时隐藏。


