# Synology Assistant

Synology Assistant est un outil convivial pour gérer les Synology NASs en réseau local, surtout lorsque vous avez plusieurs machines fonctionnant dans le réseau. Avec Synology Assistant, vous pouvez installer DSM, partager des imprimantes, configurer WOL, charger des photos.

Consulter le fichier d’aide par rubrique :

- Contrôle de base
- Gestion
- WOL
- Périphérique d’impression
- Préférences

## Contrôle de base

En réduisant Synology Assistant à la barre d’état système, le processus sera effectué en arrière-plan, et il fournit un menu rapide pour les opérations listées ci-dessous :

- Connecter/déconnecter imprimantes (nombre maximum d’imprimantes : 2)
- Ouvrir Synology Assistant dans la fenêtre principale

Revenir en haut ▲

## Gestion

Dans l’onglet Gestion, vous pouvez effectuer les opérations ci-dessous :

- Rechercher les Synology NASs dans le réseau
- Se connecter à un Synology NAS
- Mapper un lecteur
- Configurer WOL

#### Rechercher les Synology NASs dans le réseau

- Vous pouvez mettre à jour la liste de vos Synology NASs en cliquant sur Recherche.

#### Se connecter à un Synology NAS

Dans Synology Assistant, vous pouvez vous connecter à votre Synology NAS des manières suivantes :

- Sélectionnez un Synology NAS dans la liste puis cliquez sur Connecter
- Double-cliquez sur le Synology NAS dans la liste

Quand le Synology NAS est connecté avec succès, votre navigateur par défaut vous emmènera sur la page d’identification Synology DiskStation Manager.

#### Mapper un lecteur

Vous pouvez mapper un dossier partagé en tant que lecteur réseau et y accéder comme un lecteur interne sur votre ordinateur local.

#### Configurer WOL

Vous pouvez configurer WOL pour sortir votre Synology NAS du mode veille à distance.

1. Sélectionnez un Synology NAS dans la liste de serveurs puis cliquez sur Configurer WOL.
2. Suivez l’assistant de configuration pour terminer la configuration.
3. Consultez la section WOL pour plus d’informations.

#### Installer DSM

Si votre Synology NAS n’a pas été installé avec Synology DiskStation Manager (DSM), il sera marqué comme Non installé ou Configuration perdue sous la colonne Statut de la liste de serveurs. Pour installer DSM dessus par Synology Assistant, veuillez procéder comme suit :

1. Sur l’onglet Gestion, double-cliquez sur un Synology NAS ayant la mention Non installé ou Configuration perdue sous la colonne Statut de la liste de serveurs.
2. Suivez l’assistant de configuration pour lancer le processus de configuration. Si le Synology NAS sélectionné dispose de plus d'1 baie, et que son statut est Non installé, vous pouvez également vérifier Créer un volume Synology Hybrid RAID (SHR) après l'installation pour créer un volume SHR après l'installation de DSM. Le SHR est un type de volume intelligent qui optimise la taille du volume lors de la combinaison de disques durs de tailles différentes.

La boîte de dialogue Installation apparaîtra lorsque l’installation commencera. La section de gauche affiche le nom du serveur et la progression de l’installation. La section de droite affiche les détails du processus d’installation. Cliquez sur Fermer pour revenir à l’onglet Gestion.

#### Annuler une installation

Annulez l'’installation pour les serveurs qui ont terminé l’installation ou ont rencontré des erreurs lors de l’installation en cliquant sur Annuler.

#### Système de rétablissement

Si la version de Synology DiskStation Manager (DSM) enregistrée sur votre Synology NAS est plus ancienne que la version sur votre/vos disque(s) dur(s) nouvellement installé(s), le serveur sera marqué comme Récupérable sous la colonne Statut de la liste des serveurs. Cela peut se produire lorsque vous essayez de migrer votre/vos disque(s) dur(s) d'origine d'un Synology NAS à l'autre. Procédez comme suit pour rétablir le système :

1. Sur l’onglet Gestion, double-cliquez sur un Synology NAS ayant la mention Récupérable sous la colonne Statut de la liste de serveurs.
2. La boîte de dialogue Rétablissement du système apparaîtra lorsque le rétablissement commencera.
3. Suivez l'assistant pour terminer le rétablissement du système.

#### Effectuer la migration système

Si vous souhaitez remplacer un ancien Synology NAS par un nouveau, vous pouvez supprimer les disques durs de l'ancien Synology NAS, les installer sur le nouveau puis utiliser Synology Assistant pour détecter votre nouveau Synology NAS (ayant le statut Pouvant être migré) et migrez les configurations système stockées sur les disques durs. Une fois le processus de migration terminé, la plupart des configurations de l'ancien Synology NAS peuvent être rétablies sur le nouveau.

#### Vérifier le statut du Synology NAS

Le tableau ci-dessous détaille les indications de statut de Synology NAS dans Synology Assistant. Vous pouvez vous référer à la liste lors de la réalisation de diverses opérations.

Tableau d’indication de statut

Statut | Indication de statut
Démarrage | Le système est en cours de démarrage.
Vérification du quota | Le système vérifie le quota du disque dur.
Vérification du système de fichier ([nombre] de minutes restantes) | Le système est en train de vérifier le système de fichiers. Le processus sera terminé dans les minutes affichées.
Erreur de configuration | Une erreur s’est produite pendant la configuration. Double-cliquez sur le serveur pour appliquer les paramètres à nouveau.
La connexion a échoué | Erreur de configuration réseau.
Configuration perdue | Une erreur s’est produite pendant la configuration. Double-cliquez sur le Synology NAS pour réinstaller le DSM.
Obtention de l’état de connexion en cours | Le système détecte le statut de la connexion.
N/D | WOL est configuré mais l’état actuel est inconnu.*
Non installé | Le système n’est pas encore installé.
Hors ligne | Le système est déconnecté.
Test de la mémoire en cours (x%) | La progression du test de mémoire est actuellement de x%
Prêt | Le système est installé et prêt à être utilisé.
Récupérable | Le système est récupérable.
Pouvant être migré | Les configurations système sur les disques durs peuvent être migrées vers ce Synology NAS.
Démarrage des services | Le système démarre les services.
Mise à jour | Le Synology NAS met à niveau son DSM.
Vérifier la progression | Le Synology NAS est en cours d’installation/configuration. Appuyez pour vérifier la progression.

#### Remarque :

Consultez la section WOL pour plus d’informations.

Revenir en haut ▲

## WOL

Vous pouvez mettre en marche un serveur à distance en configurant sa fonction WOL (Veille sur réseau).

#### Configurer WOL dans un réseau local

Avant de configurer la fonction WOL sur Synology Assistant, assurez-vous d’avoir coché la case Activer Veille sur le réseau local dans DSM. Elle se trouve sous Panneau de configuration > Alimentation.

1. Sur l’onglet Gestion, sélectionnez un Synology NAS dans la liste de serveurs puis cliquez sur Configurer WOL. La boîte de dialogue contextuelle affichera le type de réseau et l’adresse MAC du Synology NAS.
2. Cochez la case Sortir le serveur du mode veille pour mettre en marche le Synology NAS immédiatement après la configuration de WOL.
3. Cliquez sur OK pour terminer la configuration.
4. Le statut WOL du serveur passera à « WOL » sur l’onglet Gestion.

#### Remarque :

1. Tous les modèles de Synology NAS ne supportent pas la fonction WOL. Consultez le Tableau de statut WOL et le site Web Synology pour plus d’informations.
2. Vous pouvez également faire un clic droit sur un Synology NAS et choisir WOL > Configurer.
3. Vous pouvez configurer WOL pour plusieurs serveurs en appuyant sur « MAJ » ou « CTRL ». Le système ignorera la boîte de dialogue et ajoutera tous les serveurs sélectionnés à la liste WOL automatiquement.

#### Sortir un serveur du mode veille

1. Sous l’onglet Gestion, faites un clic droit sur le serveur que vous voulez mettre en marche dans la liste de serveurs, puis choisissez WOL > Éveil.
2. Le statut WOL du serveur passera à « Progression X% », indiquant la progression de l’éveil.

Lorsque la fonction WOL est terminée, Le statut WOL passe à « WOL ». Consultez le Tableau de statut WOL pour plus d’informations.

Tableau de statut WOL

Statut WOL | Indication de statut
WOL | 1. WOL est configuré. 2. Le serveur est en marche.
-- | 1. WOL n’est pas configuré. 2. Le serveur ne supporte pas la fonction WOL.
Progression X% | Le serveur se met en marche. Progression de l’éveil X%
Désactivé | Le serveur est éteint.
N/D | WOL est configuré mais l’état actuel est inconnu.

#### Supprimer la fonction WOL d’un serveur

1. Sur l’onglet Gestion, faites un clic droit sur le serveur dont vous voulez supprimer la fonction WOL dans la liste de serveurs, puis choisissez WOL > Supprimer.
2. Le statut WOL du serveur passera à « -- ».

Revenir en haut ▲

## Périphérique d’impression

Dans Synology Assistant, Périphérique d’impression fournit une gestion centrale des imprimantes connectées à votre Synology NAS. Les imprimantes de base et multifonctions sont toutes deux prises en charge. Pour partager une imprimante connectée au Synology NAS en réseau par Synology Assistant, veuillez procéder comme suit :

#### Ajout d’une imprimante

1. Connectez l’imprimante à votre Synology NAS.
2. Configurez le mode imprimante dans DSM. Pour cela, allez dans Menu principal > Panneau de configuration > Périphériques externes. Ici, vous verrez l’imprimante connectée affichée dans l’onglet Périphériques externes.
3. Sélectionnez l’imprimante et cliquez sur le bouton Gestionnaire d’imprimante USB et choisissez Configurer l’imprimante pour sélectionner le mode d’opération de votre imprimante. Veuillez choisir le mode Imprimante réseau si vous utilisez uniquement la fonction d’impression. Choisissez Network MFP* si vous souhaitez utiliser les fonctions Imprimer/Numériser/Faxer.
4. Maintenant, vous pouvez revenir à Synology Assistant pour configurer le partage de l’imprimante. Veuillez aller à l’onglet Périphérique d’impression. Cliquez sur Ajouter et suivez l’Assistant d’installation pour ajouter l’imprimante à votre ordinateur. Pour le premier ajout de l’imprimante, veuillez préparer votre pilote d’imprimante pour l’installation.

#### Connecter/déconnecter l’imprimante.

Lors de l’impression et l’envoi de fax, vous pouvez effectuer les opérations sans connecter manuellement l’imprimante dans Synology Assistant. Toutefois, lorsque vous voulez utiliser le scanner ou recevoir des fax sur une imprimante multifonctions, vous devez connecter l’imprimante pour votre seul usage pour empêcher que les tâches soient interrompues par d’autres utilisateurs.

Lorsqu’une imprimante est connectée manuellement dans Synology Assistant, cela signifie que les autres utilisateurs qui partagent la même imprimante en réseau ne peuvent pas accéder au périphérique. Il ne faut donc pas oublier de déconnecter l’imprimante lorsque vous avez terminé votre tâche.

Vous pouvez connecter/déconnecter l’imprimante des manières suivantes :

1. Dans Synology Assistant, allez à l’onglet Périphérique d’impression.
2. Sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez connecter et cliquez sur Connecter. Synology Assistant commencera à connecter l’imprimante. La colonne de statut affichera l’état de l’opération.
3. Quand une imprimante est connectée, vous verrez que le bouton Connecter est devenu Déconnecter. Vous pouvez cliquer dessus pour déconnecter l’imprimante connectée.

#### Remarque :

- Dans la colonne de statut, si l’imprimante est indiquée comme Disponible, cela signifie que vous pouvez vous connecter à l’imprimante pour votre seule utilisation.
- Si elle est indiquée comme Connecté, cela signifie que l’imprimante est déjà connectée à votre ordinateur.
- Si l’imprimante n’est pas disponible actuellement, cliquer sur Connecter lors du choix de l’imprimante vous ajoutera à la liste d’attente pour la connexion.

#### Supprimer l’imprimante

1. Sélectionnez l’imprimante que vous voulez supprimer dans la liste.
2. Cliquez sur Supprimer pour supprimer l’imprimante de la liste.

#### Modifier les infos de l’imprimante

Lorsque Synology Assistant ne peut pas automatiquement obtenir l’IP de votre imprimante, vous pouvez configurer manuellement l’IP ici.

1. Sélectionnez l’imprimante que vous voulez modifier dans la liste.
2. Cliquez sur Modifier et saisissez l’IP correct de votre imprimante.

#### Remarque :

- Network MFP est uniquement pour les utilisateurs Windows.
- Avant de configurer une imprimante, veuillez visiter Synology Inc. pour vérifier la liste d’imprimantes compatibles.
- Le hub USB n’est pas pris en charge lors de la connexion d’une imprimante partagée.
- La fonction de carte mémoire de l’imprimante connectée n’est pas prise en charge.

Revenir en haut ▲

## Préférences

Vous pouvez cliquer sur le bouton Préférences (avec une icone de roue) pour configurer les paramètres suivants.

- Onglet Fonctions par défaut : Sélectionnez l’onglet de fonction qui apparaîtra dans Synology Assistant.
- Langue : Choisissez une langue par défaut dans l’interface utilisateur de Synology Assistant. Vous devrez redémarrer Synology Assistant pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.
- Test de la mémoire : Si vous cochez la case, la prochaine que vous lancerez Synology Assistant, le bouton Test de la mémoire apparaîtra sur l’onglet Gestion. Vous pouvez sélectionner un serveur et cliquer sur le bouton pour effectuer un test de diagnostic mémoire sur le serveur sélectionné. Le serveur sera redémarré et lancera le test, la progression du test sera ensuite affichée dans la colonne Statut de la liste de serveurs.

#### Remarque :

1. Le test de la mémoire peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures pour se terminer, selon la taille de la mémoire physique de votre serveur. Pendant le test, tout accès au serveur sera refusé.
2. Le test de la mémoire n’est disponible que sur Synology NAS avec DSM2.2-0914 et ultérieur.

Revenir en haut ▲