# Synology Assistant

Synology Assistant es una herramienta sencilla para administrar Synology NAS(s) en una red de área local (LAN), especialmente cuando tiene múltiples máquinas trabajando en la LAN. Con Synology Assistant, podrá instalar DSM, compartir impresoras, configurar WOL, cargar fotos.

Consulte el archivo de ayuda por temas:

- Control básico
- Gestión
- WOL
- Dispositivo de impresora
- Preferencias

## Control básico

Al minimizar Synology Assistant en la bandeja del sistema, el proceso se realizará en segundo plano y ofrece un menú rápido para las operaciones indicadas a continuación:

- Conectar/liberar impresoras (número máximo de impresoras: 2)
- Abrir Synology Assistant en la ventana principal

Volver a la parte superior ▲

## Gestión

En la ficha Gestión, podrá realizar las siguientes operaciones:

- Buscar Synology NAS(s) en LAN
- Conectar a un Synology NAS
- Asignar disco duro
- Configurar WOL

#### Buscar Synology NAS(s) en LAN

- Podrá actualizar la lista de sus Synology NAS(s) haciendo clic en Buscar.

#### Conectar a un Synology NAS

En Synology Assistant, podrá conectarse a su Synology NAS de las formas siguientes:

- Seleccione un Synology NAS de la lista y haga clic en Conectar
- Haga doble clic en el Synology NAS de la lista.

Cuando el Synology NAS está correctamente conectado, su explorador predeterminado le llevará a la página de inicio de sesión de Synology DiskStation Manager.

#### Asignar disco duro

Puede asignar una carpeta compartida como unidad de red y acceder a ella como unidad interna en el equipo local.

#### Configurar WOL

Puede configurar WOL para que despierte su Synology NAS remotamente.

1. Seleccione un Synology NAS de la lista de servidores y haga clic en Configurar WOL.
2. Siga el Asistente de configuración para completar la configuración.
3. Consulte la sección WOL para obtener más información.

#### Instalar DSM

Si su Synology NAS no ha instalado Synology DiskStation Manager (DSM), tendrá la etiqueta No instalado o Se ha perdido la configuración debajo de la columna Estado de la lista de servidores. Para instalar DSM en él mediante Synology Assistant, siga estos pasos:

1. En la ficha Gestión, haga doble clic en un Synology NAS que tenga la etiqueta No instalado o Se ha perdido la configuración debajo de la columna Estado de la lista de servidores.
2. Siga el Asistente de configuración para iniciar el proceso de configuración. Si el Synology NAS seleccionado tiene más de 1 receptáculo y su estado es No instalado, también puede activar Crear un volumen Synology Hybrid RAID (SHR) tras la inicialización para crear un volumen SHR tras la instalación de DSM. SHR es un tipo de volumen inteligente que optimiza el tamaño del volumen al combinar discos duros de distintos tamaños.

Accederá al cuadro de diálogo Instalación una vez que comience la instalación. La sección de la izquierda muestra el nombre del servidor y el progreso de la instalación. La sección de la derecha muestra el detalle del proceso de instalación. Haga clic en Cerrar para volver a la ficha Gestión.

#### Cancelación de la instalación

Cancele la instalación de los servidores que han completado la instalación o han tenido errores durante la instalación haciendo clic en Cancelar.

#### Recuperación del sistema

Si la versión de Synology DiskStation Manager (DSM) grabada en su Synology NAS es más antigua que la versión en su(s) nuevo(s) disco(s) duro(s) recién instalado(s), el servidor se marcará como Recuperable bajo la columna Estado de la lista de servidores. Puede ocurrir cuando esté intentando migrar su(s) disco(s) duro(s) original(es) de un Synology NAS a otro. Siga los pasos que se indican a continuación para recuperar el sistema:

1. En la ficha Gestión , haga doble clic en un Synology NAS etiquetado como Recuperable bajo la columna Estado de la lista de servidores.
2. Accederá al cuadro de diálogo Recuperación del sistema una vez que comience la instalación.
3. Siga el asistente para completar la recuperación del sistema.

#### Realice la migración del sistema

Si desea reemplazar un Synology NAS por uno nuevo, puede quitar los discos duros del Synology NAS antiguo, instalarlos en el nuevo y usar Synology Assistant para encontrar el nuevo Synology NAS (con el estado Migrable) y migrar la configuración del sistema almacenada en los discos duros. Una vez finalizado el proceso de migración, la mayor parte de las configuraciones del Synology NAS antiguo se podrán recuperar en el nuevo.

#### Compruebe el estado de Synology NAS

La siguiente tabla muestra las indicaciones de estado de Synology NAS en Synology Assistant. Es posible que desee consultar la lista al realizar varias operaciones.

Tabla de indicaciones de estado

Estado | Indicación de estado
Iniciando | El sistema se está iniciando.
Comprobando cuota | El sistema está comprobando la cuota del disco duro.
Comprobando el sistema de archivos (quedan [número] minutos) | El sistema está comprobando el sistema de archivos. El proceso finalizará en los minutos mostrados.
Error de configuración | Se ha producido un error durante la configuración. Haga doble clic en el servidor para volver a aplicar la configuración.
Error de la conexión | Error de configuración de red.
Se ha perdido la configuración | Se ha producido un error durante la configuración. Haga doble clic en Synology NAS para volver a instalar el DSM.
Obteniendo el estado de la conexión | El sistema está detectando el estado de la conexión.
N/D | WOL está configurado, pero se desconoce el estado actual.*
No instalado | El sistema aún no está instalado.
Fuera de línea | El sistema está fuera de línea.
Realizando prueba de memoria (x%) | El progreso de la prueba de memoria es en la actualidad x%.
Listo | El sistema está instalado y listo para su uso.
Recuperable | El sistema es recuperable.
Migrable | Las configuraciones del sistema que hay en los discos duros se pueden migrar a este Synology NAS.
Iniciando servicios | El sistema está iniciando los servicios.
Actualizando | Synology NAS está actualizando su DSM.
Comprobar progreso | Synology NAS se está instalando/configurando. Pulse para comprobar progreso.

#### Observación:

Consulte la sección WOL para obtener más información.

Volver a la parte superior ▲

## WOL

Puede encender un servidor remotamente configurando su función WOL (Wake on LAN).

#### Configurar WOL en una red LAN

Antes de configurar WOL en Synology Assistant, asegúrese de haber seleccionado la casilla de verificación Habilitar Despertar con LAN en DSM. Se encuentra debajo de Panel de control > Alimentación.

1. En la ficha Gestión, seleccione un Synology NAS de la lista de servidores y haga clic en Configurar WOL. El cuadro emergente mostrará el tipo de red y la dirección MAC del Synology NAS.
2. Active la casilla de verificación Despertar al servidor para activar el Synology NAS inmediatamente tras la configuración de WOL.
3. Haga clic en OK para finalizar la configuración.
4. El Estado WOL del servidor cambiará a "WOL" en la ficha Gestión.

#### Observación:

1. No todos los Synology NASs admiten la función WOL. Consulte la Tabla de estados WOL y el sitio web de Synology para obtener más información.
2. También puede hacer clic con el botón secundario en un Synology NAS y seleccionar WOL > Configurar.
3. Puede configurar WOL para varios servidores pulsando "Mayús" o "Ctrl". El sistema omitirá el cuadro de diálogo y agregará todos los servidores seleccionados inmediatamente a la lista WOL.

#### Despertar a un servidor

1. En la página Gestión, haga clic con el botón secundario en el servidor que desee activar de la lista de servidores, y luego elija WOL > Despertar.
2. El Estado WOL del servidor cambiará a "Progreso X%", indicando el progreso del despertar.

Cuando finalice WOL, el estado WOL cambiará a "WOL". Consulte la Tabla de estados WOL para obtener más información.

Tabla de estados WOL

Estado WOL | Indicación de estado
WOL | 1. WOL está configurado. 2. El servidor está activado.
-- | 1. WOL no está configurado. 2. El servidor no admite la función WOL.
Progreso X% | El servidor se está encendiendo. El progreso del despertar es del X%.
Apagado | El servidor está apagado.
N/D | WOL está configurado, pero se desconoce el estado actual.

#### Quitar la función WOL para un servidor

1. En la ficha Gestión, haga clic con el botón secundario en el servidor al que desee quitar su función WOL desde la lista de servidores y elija WOL > Quitar.
2. El Estado WOL del servidor cambiará a "--".

Volver a la parte superior ▲

## Dispositivo de impresora

En Synology Assistant, el Dispositivo de impresora ofrece una gestión central de las impresoras conectadas a su Synology NAS. Son compatibles tanto las impresoras básicas como las multifuncionales. Para compartir una impresora conectada a Synology NAS en LAN mediante Synology Assistant, siga estas instrucciones:

#### Agregar impresora

1. Conecte la impresora a su Synology NAS.
2. Configure el modo de impresora en DSM. Para hacerlo, vaya a Menú principal > Panel de control > Dispositivos externos. Aquí verá la impresora conectada que se muestra en la ficha Dispositivos externos .
3. Seleccione la impresora y haga clic en el botón Administrador de impresoras USB y elija Configurar impresora para seleccionar el modo de operación de su impresora. Seleccione el modo Impresora de red si sólo utiliza la función de impresión. Elija Network MFP* si desea utilizar las funciones de impresión/escáner/fax.
4. Ahora puede regresar a Synology Assistant para configurar la impresora de uso compartido. Vaya a la ficha Dispositivo de impresora . Haga clic en Agregar y siga el Asistente de configuración para agregar la impresora a su ordenador. Al agregar la impresora por primera vez, tenga el controlador de la impresora listo para su instalación.

#### Conectar/liberar la impresora

Al imprimir y enviar un fax, puede realizar las operaciones sin tener que conectar manualmente la impresora en Synology Assistant. Sin embargo, si desea utilizar el escáner o recibir un fax en una impresora multifuncional, deberá conectar la impresora para su uso único e impedir que los trabajos sean interrumpidos por otros usuarios.

Cuando una impresora se conecta manualmente en Synology Assistant, significa que otros usuarios que comparten la misma impresora en LAN no pueden acceder al dispositivo. Recuerde liberar la impresora cuando finalice su trabajo.

Puede conectar/liberar la impresora de las siguientes formas:

1. En Synology Assistant, vaya a la ficha Dispositivo de impresora .
2. Seleccione la impresora que desee conectar y haga clic en Conectar. Synology Assistant empezará a conectar la impresora. La columna de estado mostrará el estado de la operación.
3. Cuando se conecta una impresora, verá que el botón Conectar se ha convertido en Liberar. Puede hacer clic en él para librar la impresora conectada.

#### Observación:

- En la columna de estado, si la impresora tiene la etiqueta Disponible, significa que podrá conectar la impresora para su único uso.
- Si tiene la etiqueta Conectada, significa que la impresora ya está conectada al ordenador.
- Si actualmente la impresora no está disponible, haga clic en Conectar al elegir la impresora y le añadirá a la lista de espera de conexión.

#### Quitar impresora

1. Seleccione la impresora que desea quitar de la lista.
2. Haga clic en Quitar para eliminar la impresora de la lista.

#### Editar la información de la impresora

Cuando Synology Assistant no puede capturar automáticamente la IP de su impresora, puede configurar manualmente aquí la IP.

1. Seleccione la impresora que desea editar de la lista.
2. Haga clic en Editar e introduzca la IP correcta de su impresora.

#### Observación:

- Network MFP sólo es para usuarios de Windows.
- Antes de configurar una impresora, visite Synology Inc. para consultar la lista de impresoras compatibles.
- El concentrador de USB no es compatible al conectar una impresora de uso compartido.
- No se admite la función de tarjeta de memoria de la impresora conectada.

Volver a la parte superior ▲

## Preferencias

Puede hacer clic en el botón Preferencias (con el icono de engranaje) para ajustar la siguiente configuración.

- Ficha de funciones predeterminada: Seleccione las fichas de funciones para que aparezcan en Synology Assistant.
- Idioma: Elija un idioma predeterminado con el que se mostrará la interfaz de usuario de Synology Assistant. Deberá reiniciar Synology Assistant para que la nueva configuración tenga efecto.
- Prueba de memoria: Si activa la casilla de verificación, la próxima vez que inicie Synology Assistant aparecerá el botón Prueba de memoria en la ficha Gestión. Puede seleccionar un servidor y hacer clic en el botón para realizar la prueba de diagnóstico de memoria en el servidor seleccionado. El servidor se reiniciará y comenzará la prueba; el progreso de la prueba se mostrará en la columna Estado de la lista de servidores.

#### Observación:

1. La realización de la prueba de memoria puede llevar entre unos minutos y unas horas, en función del tamaño de la memoria física del servidor. Durante la prueba, se denegará el acceso al servidor.
2. La Prueba de memoria únicamente está disponible en Synology NAS con DSM2.2-0914 y posteriores.

Volver a la parte superior ▲