# Synology Assistant

Synology Assistant is een eenvoudig hulpmiddel om Synology NAS(s) in een lokaal netwerk (LAN) te beheren, met name als u beschikt over verscheidene machines binnen één LAN. Met Synology Assistant kunt u DSM installeren, printers delen, WOL opzetten, foto's uploaden.

Geef het helpbestand weer per onderwerp:

- Standaardbediening
- Beheer
- WOL
- Printerapparaat
- Voorkeuren

## Standaardbediening

Door de Synology Assistant naar het taakvak te minimaliseren, wordt het proces op de achtergrond uitgevoerd. Het bevat een snelmenu voor onderstaande handelingen:

- Printers koppelen/vrijgeven (maximum aantal printers: 2)
- Synology Assistant openen in het hoofdvenster

Terugkeren naar boven ▲

## Beheer

Op het tabblad Beheer kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

- Synology NAS(s) op het LAN zoeken
- Verbinding met een Synology NAS maken
- Station toewijzen
- WOL instellen

#### Synology NAS(s) op het LAN zoeken

- Update de lijst met Synology NAS(s) door op Zoeken te klikken.

#### Verbinding met een Synology NAS maken

In Synology Assistant kunt u op de volgende manieren verbinding maken met het Synology NAS:

- Kies een Synology NAS in de lijst en klik op Verbinden
- Dubbelklik op het Synology NAS in de lijst.

Als verbinding met het Synology NAS is gemaakt, opent de standaardbrowser de aanmeldpagina van Synology DiskStation Manager.

#### Station toewijzen

U kunt een gedeelde map toewijzen als een netwerkstation en u zelf toegang verlenen als een intern station op uw lokale computer.

#### WOL instellen

U kunt WOL instellen om het Synology NAS extern te activeren.

1. Selecteer een Synology NAS in de serverlijst en klik op WOL instellen.
2. Volg de Set-up wizard om de set-up te voltooien.
3. Raadpleeg de WOL sectie voor meer informatie.

#### DSM installeren

Als het Synology NAS geen Synology DiskStation Manager (DSM) heeft geïnstalleerd, wordt dit aangemerkt als Niet geïnstalleerd of Configuratie verloren in de kolom Status van de statuslijst. Installeer met Synology Assistant DSM erop door onderstaande stappen te volgen.

1. Dubbelklik op het tabblad Beheer op een Synology NAS gelabeld als Niet geïnstalleerd of Configuratie verloren in de kolom Status van de serverlijst.
2. Volg de Set-up wizard om de set-up te starten. Als het geselecteerde Synology NAS meer dan 1 lade heeft en de status is Niet geïsntalleerd, kunt u ook Maak een Synology Hybrid RAID-volume (SHR) na installatie inschakelen om een SHR-volume te maken na installatie van DSM. Synology Hybrid RAID (SHR) is een intelligent volumetype dat de grootte van het volume optimaliseert bij het combineren van harde schijven met verschillende capaciteit.

U wordt naar het Installatie venster gevoerd zodra de installatie start. De linker sectie geeft de servernaam en de installatie voortgang weer. De rechter sectie geeft de informatie weer van de installatieprocedure. Klik op Sluiten om terug te keren naar het tabblad Beheer.

#### Installatie annuleren

Annuleer de installatie voor de servers waarop de installatie al is voltooid, of waarbij fouten zijn opgetreden tijdens de installatie. Klik hiervoor op Annuleren.

#### Herstelsysteem

Als de versie van Synology DiskStation Manager (DSM) op het Synology NAS ouder is dan de versie op de nieuw geïnstalleerde harde schijf/schijven, wordt de server aangemerkt als Herstelbaar in de kolom Status van de serverlijst. Dit kan optreden als u originele harde schijven van het ene Synology NAS naar een ander wilt migreren. Volg onderstaande stappen om het systeem te herstellen:

1. Dubbelklik op het tabblad Beheer op een Synology NAS dat is aangemerkt als Herstelbaar in de kolom Status van de serverlijst.
2. Zodra de herstelpoging start, wordt het venster Systeemhersel geopend.
3. Volg de wizard om de systeemherstelpoging te voltooien.

#### Systeemmigratie uitvoeren

Als u een oud Synology NAS door een nieuw wilt vervangen, kunt u de harde schijven uit het oude Synology NAS halen, ze in het nieuwe plaatsen, en vervolgens Synology Assistant gebruiken om uw nieuw Synology NAS te zoeken (met de status Migreerbaar) en systeemconfiguraties die op de harde schijven zijn opgeslagen migreren. Nadat het migratieproces is voltooid, kunnen de meeste configuraties op het oude Synology NAS op het nieuwe worden gerecupereerd.

#### De status van Synology NAS controleren

In onderstaande tabel vindt u details over de statusindicaties van Synology NAS in Synology Assistant. Kijk in deze lijst bij diverse handelingen.

Statusindicatie tabel

Status | Statusindicatie
Bezig met opnieuw starten | Systeem wordt opnieuw gestart.
Bezig met de controle van de quota | Het systeem controleert het harde schijf quota.
Controleren van bestandsysteem (nog [aantal] minuten) | Het systeem controleert het bestandsysteem. De procedure wordt voltooid in het weergegeven aantal minuten.
Configuratiefout | Fout opgetreden tijdens configuratie. Dubbelklik op de server om de instellingen opnieuw toe te passen.
Verbinding mislukt | Netwerk configuratiefout.
Configuratie verloren | Fout opgetreden tijdens configuratie. Dubbelklik op het Synology NAS om de DSM opnieuw te installeren.
Bezig met het ophalen van verbindingsstatus | Het systeem is bezig met het detecteren van de verbindingsstatus.
Nvt | WOL wordt ingesteld maar de huidige toestand is onbekend.*
Niet geïnstalleerd | Het systeem is nog niet geïnstalleerd.
Off-line | Systeem is offline.
Geheugentest uitvoeren (x%) | De geheugentest voortgang is momenteel x%.
Gereed | Het systeem is geïnstalleerd en is gereed voor gebruik.
Herstelbaar | Systeem kan worden hersteld.
Migreerbaar | Systeemconfiguraties op de harde schijven kunnen naar dit Synology NAS worden gemigreerd.
Bezig met starten van services | Het systeem is bezig met het starten van de services.
Upgrade uitvoeren | Synology NAS is bezig met het upgraden van de DSM.
Voortgang van de controle | Synology NAS wordt geïnstalleerd/geconfigureerd. Druk om de voortgang te controleren

#### Opmerking:

Raadpleeg de WOL sectie voor meer informatie.

Terugkeren naar boven ▲

## WOL

U kunt een server extern inschakelen door de WOL-functie (Wake on LAN) in te stellen.

#### WOL instellen in het LAN-netwerk

Voordat WOL op Synology Assistant wordt geïnstalleerd, zorgt u dat het selectievakje Wake on LAN inschakelen in DSM is ingeschakeld. U kunt dit doen onder Configuratiescherm > Power.

1. Kies op het tabblad Beheer een Synology NAS in de serverlijst en klik op WOL instellen. Het pop-upvenster geeft het netwerktype en het MAC-adres van het Synology NAS weer.
2. Selecteer het selectievakje De server activeren om het Synology NAS onmiddellijk in te schakelen na de WOL-instelling.
3. Klik op OK om de installatie te voltooien.
4. De WOL-status van de server wijzigt in "WOL" op het tabblad Beheer.

#### Opmerking:

1. Niet alle Synology NASs ondersteunen de WOL-functie. Raadpleeg de WOL-statustabel en de Synology website voor meer informatie.
2. U kunt ook rechts klikken op een Synology NAS en WOL > Instellen selecteren.
3. U kunt WOL instellen voor meerdere servers door "Shift" of "Ctrl" in te drukken. Het systeem slaat het dialoogvenster over en voegt alle geselecteerde servers onmiddellijk toe aan de WOL-lijst.

#### Een server activeren

1. Op de pagina Beheer klikt u met de rechtermuisknop in de serverlijst op de server die u wilt activeren, en daarna selecteert u WOL > Activeren.
2. De WOL-status van de server wijzigt in "Voortgang X%" met een indicatie van de voortgang van de activering.

De WOL-status wijzigt in "WOL" wanneer WOL is voltooid. Raadpleeg de WOL-statustabel voor meer informatie.

WOL-statustabel

WOL-status | Statusindicatie
WOL | 1. WOL is ingesteld. 2. Server is ingeschakeld.
-- | 1. WOL is niet ingesteld. 2. Server ondersteunt de WOL-functie niet.
Voortgang X% | De server wordt ingeschakeld. De voortgang van de activering is X%.
Uit | De server wordt uitgeschakeld.
Nvt | WOL wordt ingesteld maar de huidige toestand is onbekend.

#### De WOL-functie van een server verwijderen

1. Klik op het tabblad Beheer met de rechtermuisknop op de server waarvan u de WOL-functie wilt verwijderen uit de serverlijst, en daarna selecteert u WOL > Verwijderen.
2. De WOL-status van de server wijzigt in "--".

Terugkeren naar boven ▲

## Printerapparaat

Printerapparaat is in Synology Assistant het centrale punt om printers te beheren die op het Synology NAS zijn aangesloten. Zowel normale als multifunctionele printers worden ondersteund. Deel met Synology Assistant een printer die in het LAN op Synology NAS is aangesloten door onderstaande isntructies te volgen:

#### Printer toevoegen

1. Sluit de printer aan op het Synology NAS.
2. Stel de printermodus in in DSM. Doe dit via het Hoofdmenu > Configuratiescherm > Externe apparaten. Hier ziet u de aangesloten printer op het tabblad Externe apparaten.
3. Kies de printer en klik op de knop USB printerbeheer en kies Printer instellen om de gebruiksmodus voor de printer te kiezen. Kies de modus Netwerkprinter als u alleen de printerfunctie gebruikt. Kies Network MFP* als u de afdruk/scan/faxfuncties wilt gebruiken.
4. U kunt nu naar Synology Assistant terugkeren om de printer te delen. Ga naar het tabblad Printerapparaat. Klik op Toevoegen en volg de Installatiewizard om printers toe te voegen aan de computer. De eerste keer dat u de printer toevoegt, houdt u het stuurprogramma van de printer paraat voor de installatie.

#### De printer koppelen/vrijgeven

Als u afdrukt of een fax verstuurt, kunt u deze handelingen uitvoeren zonder de printer te koppelen in Synology Assistant. Als u echter gebruik wilt maken van de scanner of faxen wilt ontvangen op een multifunctionele printer, sluit u de printer aan voor uitsluitend uw gebruik, zodat de taken niet onderbroken kunnen worden door andere gebruikers.

Als een printer handmatig wordt aangesloten in Synology Assistant, betekent dit dat andere gebruikers die dezelfde printer in het LAN delen, geen toegang hebben tot het apparaat. Geef daarom de printer weer vrij als u klaar bent met de taak.

U kunt de printer als volgt koppelen/vrijgeven:

1. Ga in Synology Assistant naar het tabblad Printerapparaat.
2. Selecteer de printer die u wilt koppelen en klik op Aansluiten. Synology Assistant koppelt de printer. De statuskolom geeft de status aan.
3. Zodra de printer is gekoppeld, is de knop Aansluiten veranderd in Losmaken. Klik hierop om de gekoppelde printer vrij te geven.

#### Opmerking:

- Als in de statuskolom de printer is gelabeld met Beschikbaar, betekent dit dat u de printer voor u alleen kunt koppelen.
- Als het label Aangesloten is, betekent dit dat de printer al op de computer is aangesloten.
- Als de printer momenteel niet beschikbaar is, klikt u op Aansluiten als u de printer kiest. De printer wordt dan op de wachtlijst geplaatst.

#### Printer verwijderen

1. Kies de printer die u uit de lijst wilt verwijderen.
2. Klik op Verwijderen om de printer uit de lijst te verwijderen.

#### Printerinfo bewerken

Als Synology Assistant het IP-adres van de printer niet automatisch kan herkennen, stelt u hier handmatig het IP in.

1. Kies de printer die u uit de lijst wilt bewerken.
2. Klik op Bewerken en voer het juiste IP van de printer in.

#### Opmerking:

- Network MFP is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van Windows.
- Voordat u een printer instelt, gaat u naar Synology Inc. voor een lijst met compatibele printers.
- USB-hub wordt niet ondersteund als een aangesloten printer wordt gedeeld.
- De geheugenkaartfunctie van de aangesloten printer wordt niet ondersteund.

Terugkeren naar boven ▲

## Voorkeuren

U kunt klikken op de Voorkeuren toets (met het versnelling pictogram) om de volgende instellingen in te stellen.

- Tabblad standaardfuncties: Selecteer de functietabbladen om ze in Synology Assistant weer te geven.
- Taal: Selecteer een standaardtaal weergegeven in de Synology Assistant gebruikersinterface. U moet Synology Assistant opnieuw starten voor de nieuwe instelling van kracht gaat.
- Geheugentest: Als u het vakje selecteert, wanneer u Synology Assistant de volgende maal start, verschijnt de Geheugentest-toets op het tabbladBeheer. U kunt een server selecteren en klikken op de toets om de geheugen diagnosetest uit te voeren van de geselecteerde server. De server wordt opnieuw gestart en start de test, en de test voortgang verschijnt in de Status kolom van de serverlijst.

#### Opmerking:

1. Het kan een aantal minuten tot uren duren om de geheugentest te voltooien, afhankelijk van de capaciteit van het fysieke geheugen van uw server. Tijdens de test wordt iedere toegang tot de server geweigerd.
2. De Geheugentest is enkel beschikbaar op Synology NAS met DSM2.2-0914 en hoger.

Terugkeren naar boven ▲