# Synology Assistant

Synology Assistant ist ein einfaches Tool für die Verwaltung von Synology NAS(s) in lokalen Netzwerken (LAN), insbesondere, wenn mehrere Geräte im LAN eingebunden sind. Mit Synology Assistant können Sie DSM installieren, Drucker gemeinsam, WOL einrichten, Fotos hochladen.

Rufen Sie die Hilfedatei nach Themen auf:

- Grundlegende Steuerung
- Verwaltung
- WOL
- Drucker
- Voreinstellungen

## Grundlegende Steuerung

Durch Minimierung von Synology Assistant auf der Taskleiste wird der Prozess im Hintergrund ausgeführt. Ein Menü für den schnellen Zugriff auf die folgenden Vorgänge wird angezeigt:

- Drucker anhängen/veröffentlichen (maximale Anzahl von Druckern: 2)
- Synology Assistant im Hauptfenster öffnen

Zurück nach oben ▲

## Verwaltung

In der Registerkarte Verwaltung können Sie Folgendes durchführen:

- Synology NAS(s) im LAN suchen
- Mit einer Synology NAS verbinden
- Laufwerk einbinden
- WOL einrichten

#### Synology NAS(s) im LAN suchen

- Sie können die Liste der Synology NAS(s) aktualisieren, indem Sie auf Suchen klicken.

#### Mit einer Synology NAS verbinden

Sie haben in Synology Assistant die folgenden Möglichkeiten, um eine Verbindung zu der Synology NAS herzustellen:

- Wählen Sie eine Synology NAS in der Liste aus, und klicken Sie auf Verbinden
- Doppelklicken Sie auf die Synology NAS in der Liste.

Wenn die Verbindung zu der Synology NAS erfolgreich hergestellt wurde, gelangen Sie über Ihren Standardbrowser zur Synology DiskStation Manager-Anmeldeseite.

#### Laufwerk einbinden

Sie können einen gemeinsamen Ordner als Netzwerklaufwerk einbinden und wie bei einem internen Laufwerk auf Ihrem lokalen Computer darauf zugreifen.

#### WOL einrichten

Sie können WOL einrichten, damit die Synology NAS remote aktiviert werden kann.

1. Wählen Sie eine Synology NAS in der Serverliste und klicken Sie auf WOL einrichten.
2. Folgen Sie dem Setup-Assistenten, um den Setup abzuschließen.
3. Weitere Informationen finden Sie im Bereich WOL.

#### Installation des DSM

Wenn die Synology NAS nicht mit dem Synology DiskStation Manager (DSM) installiert wurde, wird sie in der Spalte Status der Serverliste als Nicht installiert oder Konfiguration verloren gekennzeichnet angezeigt. Um DSM mit Synology Assistant zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Verwaltung auf eine Synology NAS, die in der Spalte Status der Serverliste mit Nicht installiert oder Konfiguration verloren gekennzeichnet ist.
2. Folgen Sie dem Setup-Assistenten, um den Setup zu starten. Wenn die ausgewählte Synology NAS über mehr als 1 Einschub verfügt und der Status auf Nicht installiert lautet, können Sie auch Nach Installation ein Synology Hybrid RAID (SHR)-Volume erstellen ankreuzen, um nach der DSM-Installation ein SHR-Volume zu erstellen. SHR ist ein intelligenter Volume-Typ, der die Volume-Größe durch Kombination von Festplatten verschiedener Größe optimiert.

Sie werden zum Dialog Installation geleitet, sobald die Installation beginnt. Im linken Bereich werden der der Servername und der Fortschritt der Installation angezeigt. Im rechten Bereich werden die Einzelheiten des Installationsvorgangs angezeigt. Klicken Sie auf Schließen, um zur Registerkarte Verwaltung zurückzukehren.

#### Installation abbrechen

Brechen Sie die Installation für die Server ab, die die Installation abgeschlossen oder während der Installation Fehler angetroffen haben, indem Sie auf Abbrechen klicken.

#### Wiederherstellungssystem

Wenn die auf der Synology NAS aufgezeichnete Version von Synology DiskStation Manager (DSM) älter als die Version der neu installierten Festplatte(n) ist, wird der Server in der Spalte Status der Serverliste als Wiederherstellbar gekennzeichnet. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie versuchen, die Originalfestplatte(n) von einer Synology NAS zu einer anderen zu migrieren. So stellen Sie das System wieder her:

1. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Verwaltung auf eine Synology NAS, die in der Spalte Status der Serverliste mit Wiederherstellbar gekennzeichnet ist.
2. Sie werden zum Dialog Systemwiederherstellung geleitet, sobald die Wiederherstellung beginnt.
3. Folgen Sie dem Assistenten, um die Systemwiederherstellung abzuschließen.

#### Systemmigration durchführen

Wenn Sie eine alte Synology NAS durch eine neue ersetzen möchten, können Sie die Festplatten von der alten Synology NAS entfernen, in einer neuen installieren und danach Synology Assistant benutzen, um die neue Synology NAS (mit dem Status Migrierbar) zu finden und die auf den Festplatten gespeicherten Systemkonfigurationen zu migrieren. Nach Abschluss der Migration kann die Mehrzahl der Konfigurationen auf der alten Synology NAS auf der neuen wiederhergestellt werden.

#### Den Synology NAS-Status überprüfen

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der Statusangaben der Synology NAS in Synology Assistant. Sie können diese Liste bei Bedarf als Referenz verwenden, wenn Sie diverse Vorgänge durchführen.

Tabelle Statusanzeige

Status | Statusanzeige
Booten | System bootet.
Quote wird geprüft | Das System überprüft die Festplattenquote.
Dateisystem wird überprüft ([Anzahl] Minuten verbleibend) | Dateisystem wird vom System überprüft. Dieser Prozess wird in den angezeigten Minuten beendet sein.
Konfigurationsfehler | Fehler bei der Konfiguration aufgetreten. Doppelklicken Sie auf den Server, um die Einstellungen erneut anzuwenden.
Verbindung fehlgeschlagen | Netzwerk-Verbindungsfehler.
Konfiguration verloren | Fehler bei der Konfiguration aufgetreten. Doppelklicken Sie auf die Synology NAS, um den DSM erneut zu installieren.
Verbindungsstatus wird abgerufen | Das System erkennt den Verbindungsstatus.
Nicht zutreffend | WOL ist eingerichtet, aber der aktuelle Zustand ist unbekannt.*
Nicht installiert | System ist noch nicht installiert.
Offline | Das System ist offline.
Speichertest wird durchgeführt (x%) | Der Fortschritt des Speichertests beträgt aktuell x%.
Fertig | Das System ist installiert und betriebsbereit.
Wiederherstellbar | Das System ist wiederherstellbar.
Migrierbar | Die auf den Festplatten gespeicherten Systemkonfigurationen können zu dieser Synology NAS migriert werden.
Dienste werden gestartet | Das System startet die Dienste.
Aktualisieren | Die Synology NAS aktualisiert den DSM.
Fortschritt überprüfen | Die Synology NAS wird installiert/konfiguriert. Drücken, um den Fortschritt zu prüfen.

#### Anmerkung:

Im Bereich WOL finden Sie weitere Informationen.

Zurück nach oben ▲

## WOL

Sie können einen Server remote einschalten, indem Sie seine WOL-(Aufwachen bei LAN-Verbindung-)Funktion einstellen.

#### WOL im LAN einrichten

Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Aufwachen bei LAN-Verbindung aktivieren im DSM aktiviert ist, bevor Sie WOL für den Synology Assistant einrichten. Sie finden dieses Kontrollkästchen unter Systemsteuerung > Stromschalter.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Verwaltung eine Synology NAS in der Serverliste und klicken auf WOL einrichten. Das Popup-Feld zeigt den Netzwerktyp und die MAC-Adresse der Synology NAS an.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen Den Server aktivieren, um die Synology NAS sofort nach der Einrichtung von WOL einzuschalten.
3. Klicken Sie zum Beenden des Setups auf OK.
4. Der WOL-Status des Servers wird auf der Registerkarte Verwaltung in "WOL" geändert.

#### Anmerkung:

1. Nicht alle Synology NASs unterstützen die WOL-Funktion. Weitere Informationen finden Sie im Bereich WOL-Statustabelle und auf der Synology-Website.
2. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Synology NAS klicken und WOL > Einrichten wählen.
3. Sie können WOL für mehrere Server einrichten, indem Sie die Umschalttaste oder “Strg” wählen. Das System überspringt das Dialogfeld und fügt alle ausgewählten Server sofort der WOL-Liste hinzu.

#### Einen Server aktivieren

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwaltung mit der rechten Maustaste auf den Server in der Serverliste, den Sie einschalten möchten, und wählen Sie dann WOL > Aufwachen.
2. Der WOL-Status des Servers wird in “Fortschritt X%” geändert, was den Fortschritt des Aufwachens anzeigt.

Nach Abschluss von WOL ändert sich der WOL-Status in “WOL”. Weitere Informationen finden Sie im Bereich WOL-Statustabelle.

WOL-Statustabelle

WOL-Status | Statusanzeige
WOL | 1. WOL ist eingerichtet. 2. Server ist eingeschaltet.
-- | 1. WOL ist nicht eingerichtet. 2. Server unterstützt die WOL-Funktion nicht.
Fortschritt X% | Der Server wird eingeschaltet. Der Fortschritt des Aufwachens beträgt X%.
Aus | Der Server ist ausgeschaltet.
Nicht zutreffend | WOL ist eingerichtet, aber der aktuelle Zustand ist unbekannt.

#### Die WOL-Funktion für einen Server entfernen

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwaltung mit der rechten Maustaste auf den Server in der Serverliste, dessen WOL-Funktion Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann WOL > Entfernen.
2. Der WOL-Status des Servers ändert sich in “--”.

Zurück nach oben ▲

## Drucker

"Drucker" bietet in Synology Assistant die zentrale Verwaltung der an die Synology NAS angeschlossenen Drucker. Sowohl Basis- als auch Multifunktionsdrucker werden unterstützt. Um einen mit Synology Assistant im LAN an die Synology NAS angeschlossenen Drucker gemeinsam zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

#### Drucker hinzufügen

1. Schließen Sie den Drucker an die Synology NAS an.
2. Richten Sie den Druckermodus im DSM ein. Rufen Sie dazu Hauptmenü > Systemsteuerung > Externe Geräte auf. Der angeschlossene Drucker wird auf der Registerkarte Externe Geräte angezeigt.
3. Wählen Sie den Drucker aus, klicken Sie auf die Schaltfläche USB-Druckermanager, und wählen Sie USB-Drucker einrichten, um den Betriebsmodus des Druckers anzugeben. Wählen Sie den Modus Netzwerkdrucker, wenn Sie nur die Druckfunktion verwenden. Wählen Sie Network MFP*, wenn Sie die Druck-/Scan-/Faxfunktionen verwenden möchten.
4. Sie können nun zu Synology Assistant zurückkehren, um die Druckerfreigabe einzurichten. Rufen Sie die Registerkarte Drucker auf. Klicken Sie auf Hinzufügen und folgen Sie dem Setup-Assistenten, um den Drucker zu dem Computer hinzuzufügen. Wenn Sie den Drucker zum ersten Mal hinzufügen, achten Sie darauf, dass der Druckertreiber installationsbereit ist.

#### Drucker anhängen/veröffentlichen

Beim Drucken und beim Faxversand können Sie Vorgänge durchführen, ohne den Drucker manuell in Synology Assistant anzuschließen. Wenn Sie dagegen den Scanner verwenden oder auf einem Multifunktionsdrucker Faxe empfangen möchten, müssen Sie den Drucker für Ihre ausschließliche Nutzung anschließen, damit die Aufträge nicht von anderen Benutzern unterbrochen werden.

Wenn ein Drucker manuell in Synology Assistant angeschlossen wird, können andere Benutzer, die diesen Drucker im LAN gemeinsam nutzen, nicht auf das Gerät zugreifen. Denken Sie daher daran, den Drucker wieder zu veröffentlichen, wenn der Auftrag abgeschlossen ist.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten, um den Drucker anzuhängen/zu veröffentlichen:

1. Rufen Sie in Synology Assistant die Registerkarte Drucker auf.
2. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie anhängen möchten, und klicken Sie auf Anhängen. Synology Assistant beginnt, den Drucker zu verbinden. Dieser Status wird in der Statusspalte angezeigt.
3. Wenn ein Drucker angehängt ist, sehen Sie, dass die Schaltfläche Anhängen in Veröffentlichung geändert wurde. Sie können auf die Schaltfläche klicken, um den angehängten Drucker zu veröffentlichen.

#### Anmerkung:

- Wenn der Drucker in der Statusspalte als Verfügbar gekennzeichnet ist, können Sie ihn zu Ihrer ausschließlichen Nutzung anhängen.
- Wenn er als Angehängt gekennzeichnet ist, ist der Drucker bereits an den Computer angehängt.
- Wenn der Drucker in der Zwischenzeit nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Anhängen, wenn Sie durch Auswahl des Druckers zu der Warteliste für Verbindungen hinzugefügt werden.

#### Drucker entfernen

1. Wählen Sie den Drucker, den Sie entfernen möchten, in der Liste aus.
2. Klicken Sie auf Entfernen, um den Drucker aus der Liste zu entfernen.

#### Druckerinformationen bearbeiten

Wenn Synology Assistant die IP des Druckers nicht automatisch erfassen kann, können Sie sie hier manuell einrichten.

1. Wählen Sie den Drucker, den Sie bearbeiten möchten, in der Liste aus.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten, und geben Sie das korrekte IP des Druckers ein.

#### Anmerkung:

- Network MFP wendet sich nur an Windows-Benutzer.
- Bevor Sie einen Drucker einrichten, informieren Sie sich auf Synology Inc. über die kompatiblen Drucker.
- USB-Hub wird beim Verbinden eines Druckers zur gemeinsamen Nutzung nicht unterstützt.
- Die Speicherkartenfunktion des angeschlossenen Druckers wird nicht unterstützt.

Zurück nach oben ▲

## Voreinstellungen

Sie können auf Voreinstellungen klicken (das Zahnrad-Symbol), um die folgenden Einstellungen vorzunehmen.

- Registerkarte Standardfunktionen: Wählen Sie die Registerkarte aus, um die Funktionen in Synology Assistant anzuzeigen.
- Sprache: Wählen Sie eine Standardsprache, die innerhalb der Benutzeroberfläche von Synology Assistant angezeigt wird. Sie müssen den Synology Assistant neu starten, ehe die neuen Einstellungen wirksam werden.
- Speichertest: Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, erscheint beim nächsten Mal, wenn Sie den Synology Assistant starten, die Schaltfläche Speichertest auf der Registerkarte Verwaltung. Sie können einen Server wählen und auf die Schaltfläche klicken, um einen Speicher-Diagnosetest des ausgewählten Servers durchzuführen. Der Server wird neu gestartet und beginnt den Test. Der Fortschritt des Tests wird in der Spalte Status in der Serverliste angezeigt.

#### Anmerkung:

1. Es kann mehrere Minuten bis zu Stunden dauern, bis der Speichertest beendet ist, je nach Größe des physikalischen Speichers auf Ihrem Server. Während des Tests wird der Zugriff auf den Server verweigert.
2. Der Speichertest ist nur auf der Synology NAS mit DSM2.2-0914 und höher verfügbar.

Zurück nach oben ▲