# Synology Assistant

Synology Assistant – это простой инструмент для управления устройствами Synology NAS в локальной сети (ЛВС), особенно если в ЛВС работает несколько машин. С помощью Synology Assistant можно устанавливать DSM, настраивать общий доступ к принтерам, устанавливать функцию WOL, выгружать фотографии.

Просмотрите файл справки по темам:

- Основные элементы управления
- Управление
- WOL
- Принтер
- Предпочтения

## Основные элементы управления

Если окно Synology Assistant свернуть в значок в области уведомлений, процесс будет выполняться в фоновом режиме, а значок открывает меню для быстрого доступа к следующим операциям:

- Присоединить/освободить принтеры (максимальное число принтеров: 2)
- Открыть Synology Assistant в главном окне

Наверх ▲

## Управление

На вкладке Управления можно выполнять следующие операции:

- Поиск устройств Synology NAS в ЛВС
- Подключение к Synology NAS
- Сопоставление диска
- Установка WOL

#### Поиск устройств Synology NAS в ЛВС

- Чтобы обновить список ваших устройств Synology NAS, нажмите Поиск.

#### Подключение к Synology NAS

В Synology Assistant можно подключиться к Synology NAS следующими способами:

- выбрать устройство Synology NAS в списке и нажать Подключить;
- дважды щелкнуть Synology NAS в списке.

После подключения Synology NAS в применяемом по умолчанию браузере откроется страница входа в Synology DiskStation Manager.

#### Сопоставление диска

Вы можете сопоставить папку общего доступа в качестве сетевого диска и получать к ней доступ с локального компьютера как к внутреннему диску.

#### Установка WOL

Для дистанционного выведения Synology NAS из спящего режима можно установить функцию WOL.

1. Выберите устройство Synology NAS в списке серверов и нажмите Установить WOL.
2. Следуйте инструкциям мастера по выполнению установки.
3. Для получения дополнительной информации см. раздел WOL.

#### Установка DSM

Если устройство Synology NAS установлено без Synology DiskStation Manager (DSM), в столбце Состояние списка серверов будет пометка Не установлено или Конфигурация утрачена. Чтобы установить DSM для устройства с помощью Synology Assistant, выполните следующие действия:

1. На вкладке Управление дважды щелкните устройство Synology NAS с пометкой Не установлено или Конфигурация утрачена в столбце Состояние списка серверов.
2. Следуйте инструкциям мастера для инициализации установки. Если выбранный Synology NAS имеет более 1 отсека и состояние Не установлено, вы можете выбрать параметр После установки создайте раздел Synology Hybrid RAID (SHR), чтобы создать раздел SHR после установки DSM. Synology Hybrid RAID (SHR) – интеллектуальный тип раздела, позволяющий оптимизировать размер раздела при использовании жестких дисков разного объема.

После начала установки откроется диалоговое окно Установка. В левой части отображается имя сервера и ход выполнения установки. В правой части будет показана дополнительная информация о процессе установки. Нажмите Закрыть, чтобы вернуться на вкладку Управление.

#### Отмена установки

Отмените установку для серверов, установка которых завершена или во время ее возникли ошибки, щелкнув Отмена.

#### Восстановление системы

Если версия Synology DiskStation Manager (DSM), записанная на Synology NAS, более старая, чем версия на вновь установленных жестких дисках, в столбце "Состояние" списка серверов сервер будет помечен как Подлежит восстановлению. Это может случиться при попытке переноса исходных жестких дисков с одного устройства Synology NAS на другое. Для восстановления системы придерживайтесь следующих шагов:

1. На вкладке Управление дважды щелкните устройство Synology NAS с пометкой Подлежит восстановлению в столбце Состояние списка серверов.
2. После начала восстановления откроется диалоговое окно Восстановление системы.
3. Следуйте инструкциям мастера восстановления системы.

#### Выполнение миграции системы

Если вы хотите заменить старый Synology NAS новым, вы можете вынуть жесткие диски из старого Synology NAS, установить их на новый и затем использовать Synology Assistant для поиска нового Synology NAS (с сотоянием Подлежит миграции) и выполнить миграцию конфигураций систем с жестких дисков. После завершения миграции основную часть конифигураций со старого Synology NAS можно будет восстановить на новом.

#### Проверка состояния Synology NAS

В следующей таблице приведены индикаторы состояния Synology NAS в Synology Assistant. Возможно, вам придется обращаться к списку при выполнении различных операций.

Таблица индикаторов состояния

Состояние | Индикаторы состояния
Загрузка | Выполняется загрузка системы.
Проверка квоты | Система выполняет проверку квоты жесткого диска.
Проверка файловой системы (осталось [количество] минут) | Система выполняет проверку файловой системы. Процесс завершится через указанное время.
Ошибка конфигурации | При конфигурации произошла ошибка. Дважды щелкните сервер, чтобы повторно применить настройки.
Сбой подключения | Ошибка конфигурации сети.
Конфигурация утрачена | При конфигурации произошла ошибка. Дважды щелкните Synology NAS, чтобы переустановить DSM.
Получение состояния подключения | Система обнаруживает состояние подключения.
-- | Функция WOL установлена, но текущее состояние неизвестно.*
Не установлено | Система пока не установлена.
Неактивно | Система неактивна.
Выполнение тестирования памяти (x%) | Проверка памяти выполнена на x%.
Готово | Система установлена и готова к использованию.
Подлежит восстановлению | Система требует восстановления.
Подлежит миграции | Конфигурации системы на жестких дисках можно перенести на Synology NAS.
Запуск служб | Система запускает службы.
Обновление | Synology NAS обновляет свой DSM.
Проверка выполнения | Выполняется установка/настройка Synology NAS. Нажмите для просмотра хода выполнения.

#### Примечание:

Для получения дополнительной информации см. раздел WOL.

Наверх ▲

## WOL

Сервер можно включать удаленно, настроив функцию WOL (Wake on LAN).

#### Установка WOL в ЛВС

Перед настройкой WOL на Synology Assistant убедитесь, что в DSM установлен флажок Включить Wake on LAN. Это можно сделать, выбрав Панель управления > Питание.

1. Выберите Synology NAS в списке серверов и нажмите Установить WOL на вкладке Управление. Во всплывающем окне отобразится тип сети и MAC-адрес устройства Synology NAS.
2. Установите флажок Переключить сервер из спящего режима, чтобы включить сервер сразу после установки WOL.
3. Нажмите кнопку OK для завершения установки.
4. На вкладке Управление состояние сервера WOL изменится на "WOL".

#### Примечание:

1. Не все Synology NAS поддерживают функцию WOL. Дополнительные сведения можно получить в Таблице состояния WOL и на веб-сайте Synology.
2. Можно также нажать Synology NAS правой кнопкой мыши и выбрать WOL > Установить.
3. WOL можно установить для нескольких серверов, нажав клавишу Shift или Ctrl. Система пропустит диалоговое окно и добавит все выбранные серверы в список WOL.

#### Переключение сервера из спящего режима

1. На вкладке Управление нажмите правой кнопкой в списке серверов сервер, который необходимо включить, и выберите WOL > Переключить из спящего режима.
2. Состояние WOL сервера изменится на "Ход выполнения X%", обозначая переключение из спящего режима.

После завершения операции WOL состояние WOL изменится на "WOL". Для получения дополнительной информации см. Таблицу состояния WOL.

Таблица состояния WOL

Состояние WOL | Индикаторы состояния
WOL | 1. WOL установлен. 2. Сервер включен.
-- | 1. Функция WOL не установлена. 2. Сервер не поддерживает функцию WOL.
Ход выполнения X% | Сервер включается. Ход выполнения активации X%.
Выкл. | Сервер выключен.
-- | Функция WOL установлена, но текущее состояние неизвестно.

#### Удаление функции WOL для сервера

1. На вкладке Управление нажмите в списке серверов сервер, функцию WOL которого необходимо удалить, правой кнопкой мыши и выберите WOL > Удалить.
2. Состояние WOL сервера изменится на "--".

Наверх ▲

## Принтер

В Synology Assistant модуль принтера обеспечивает централизованное управление принтерами, прикрепленными к Synology NAS. Поддерживаются как обычные, так и многофункциональные принтеры. Чтобы открыть общий доступ к принтеру, подключенному к Synology NAS в ЛВС посредством Synology Assistant, выполните следующие действия:

#### Добавление принтера

1. Присоедините принтер к Synology NAS.
2. Настройте режим принтера в DSM. Перейдите в Главное меню и выберите Панель управления > Внешние устройства. Присоединенный принтер будет показан на вкладке Внешние устройства.
3. Выберите принтер, нажмите кнопку Диспетчер USB-принтеров и выберите Настроить принтер, чтобы выбрать рабочий режим для принтера. Если будет использоваться только функция печати, выберите режим Сетевой принтер. Если хотите использовать функции печати/сканера/факса, выберите Network MFP*.
4. Теперь можно вернуться к Synology Assistant, чтобы настроить общий доступ к принтеру. Откройте вкладку Принтер. Нажмите Добавить и следуйте указаниям Мастера установки для добавления принтера на компьютер. При первом добавлении принтера для установки понадобится драйвер принтера.

#### Присоединение/освобождение принтера

Операции печати и отправки факсов можно выполнять без присоединения принтера вручную в Synology Assistant. Однако если требуется использовать сканер или принимать факсы на многофункциональном принтере, необходимо присоединить принтер для исключительного использования, чтобы задания не могли быть прерваны другими пользователями.

Когда принтер вручную присоединен в Synology Assistant, это означает, что другие пользователи, которые используют тот же принтер в ЛВС, не смогут обратиться к нему. Поэтому нужно не забыть по завершении задания освободить принтер.

Присоединить/освободить принтер можно следующими способами:

1. В Synology Assistant откройте вкладку Принтер.
2. Выберите принтер, который требуется присоединить, и нажмите Присоединить. Synology Assistant начнет подключать принтер. В столбце состояния будет отображаться состояние операции.
3. Когда принтер присоединен, кнопка Присоединить превращается в Освободить. Можно нажать ее, чтобы освободить присоединенный принтер.

#### Примечание:

- Если в столбце состояния принтер помечен как Доступен, это означает, что вы можете присоединить принтер для исключительного использования.
- Если он помечен как Присоединен, это означает, что принтер уже присоединен к компьютеру.
- Если принтер в данный момент недоступен, нажмите Присоединить, после чего вы будете добавлены в очередь на подключение принтера.

#### Удаление принтера

1. Выберите принтер, который требуется удалить из списка.
2. Нажмите Удалить, чтобы удалить принтер из списка.

#### Изменение данных принтера

Если Synology Assistant не может автоматически определить IP-адрес принтера, здесь можно настроить IP-адрес вручную.

1. Выберите в списке принтер, который требуется изменить.
2. Нажмите Изменить и введите правильный IP-адрес принтера.

#### Примечание:

- Режим Сетевой MFP могут использовать только пользователи Windows.
- Перед настройкой принтера посетите веб-сайт Synology Inc., чтобы просмотреть список совместимых принтеров.
- При подключении принтера для общего доступа концентратор USB не поддерживается.
- Функция карты памяти для присоединенного принтера не поддерживается.

Наверх ▲

## Предпочтения

Нажав кнопку Предпочтения (со значком шестеренки), можно установить следующие параметры.

- Вкладка функций по умолчанию: Выберите вкладки функций, которые будут отображаться в Synology Assistant.
- Язык: Выберите язык по умолчанию, отображенный в пользовательском интерфейсе Synology Assistant. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить Synology Assistant.
- Тестирование памяти: Если установлен данный флажок, при следующем запуске Synology Assistant кнопка Тестирование памяти будет отображена на вкладке Управление. Вы можете выбрать сервер и нажать данную кнопку для выполнения диагностического тестирования памяти на выбранном сервере. Сервер будет перезагружен, тестирование запущено, а в столбце Состояние списка серверов будет отображаться ход выполнения тестирования.

#### Примечание:

1. Тестирование памяти может занять от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от размера физической памяти сервера. Во время тестирования сервер будет недоступен.
2. Тестирование памяти доступно только на Synology NAS с программой DSM2.2-0914 и более поздней версии.

Наверх ▲