# Synology Assistant

O Synology Assistant é uma ferramenta fácil que permite gerir o Synology NAS(s) numa rede de área local (LAN), especialmente quando tiver várias máquinas a funcionar na LAN. Com o Synology Assistant, poderá instalar DSM, partilhar impressora, configurar WOL, carregar fotos.

Consulte o ficheiro de ajuda por tópicos:

- Controlo Básico
- Gestão
- WOL
- Dispositivo de Impressão
- Preferências

## Controlo Básico

Ao minimizar o Synology Assistant no tabuleiro do sistema, o processo será realizado em segundo plano e fornece um menu rápido para as operações abaixo listadas:

- Ligar/libertar impressoras (número máximo de impressoras: 2)
- Abrir Synology Assistant na janela principal

Voltar ao topo ▲

## Gestão

No separador Gestão, poderá realizar as operações abaixo:

- Procurar Synology NAS(s) na LAN
- Ligar a um Synology NAS
- Mapeamento de Unidade
- Configurar WOL

#### Procurar Synology NAS(s) na LAN

- Poderá actualizar a lista da(s) Synology NAS(s) clicando em Procurar.

#### Ligar a um Synology NAS

No Synology Assistant, poderá ligar ao seu Synology NAS através das seguintes formas:

- Seleccione uma Synology NAS na lista e clique em Ligar
- Clique duas vezes na Synology NAS na lista

Quando o Synology NAS estiver correctamente ligado, o seu navegador predefinido abrirá a página de início de sessão do Synology DiskStation Manager.

#### Mapeamento de Unidade

Pode mapear uma pasta partilhada como um disco rígido de rede e aceder à mesma como um disco rígido interno no seu computador.

#### Configurar WOL

Pode configurar o WOL para despertar o seu Synology NAS remotamente.

1. Seleccione um Synology NAS da lista de servidor e clique em Configurar WOL.
2. Siga o Assistente de Configuração para concluir a configuração.
3. Consulte a secção WOL para obter mais informações.

#### Instalar o DSM

Caso a Synology NAS não tenha instalado o Synology DiskStation Manager (DSM), será identificado como Não Instalado ou Perda de Configuração na coluna Status da lista de servidor. Para instalar o DSM através do Synology Assistant, siga os passos seguintes:

1. No separador Gestão, clique duas vezes numa Synology NAS identificada como Não instalado ou Perda de Configuração na coluna Status na lista de servidores.
2. Siga o Assistente de Configuração para inicializar o processo de configuração. Se a Synology NAS seleccionada possuir mais do que 1 compartimento e o seu estado for Não Instalado, pode também assinalar Criar um volume RAID Híbrido da Synology (SHR) após a instalação para criar um volume SHR após a instalação do DSM. O SHR é um tipo de volume inteligente que optimiza o tamanho do volume quando combinar discos rígidos de tamanhos variáveis.

Será encaminhado para a caixa de diálogo Instalação após a instalação começar. A secção à esquerda exibe o nome do servidor e o progresso da instalação. A secção à direita exibe os detalhes do processo de instalação. Clique em Fechar para voltar ao separador Gestão.

#### Cancelar Instalação

Cancele a instalação dos servidores que concluíram a instalação ou encontraram erros durante a instalação, clicando em Cancelar.

#### Recuperação do Sistema

Se a versão do Synology DiskStation Manager (DSM) registada na sua Synology NAS for anterior à versão instalada no(s) seu(s) disco(s) rígido(s) recentes, o servidor será marcado como Recuperável na coluna de Estado da lista de servidores. Poderá ocorrer quando tentar migrar o(s) seu(s) disco(s) rígido(s) originais de uma Synology NAS para outro. Siga os passos abaixo para recuperar o sistema:

1. No separador Gestão, clique duas vezes numa Synology NAS identificada como Recuperável na coluna Status na lista de servidores.
2. Será encaminhado para a caixa de diálogo Recuperação do Sistema após o início da recuperação.
3. Siga o assistente para concluir a recuperação do sistema.

#### Executar a Migração do Sistema

Se pretender substituir uma Synology NAS antiga por uma nova, pode remover os discos rígidos da Synology NAS antiga, instalá-los na nova e de seguida utilizar o Synology Assistant para encontrar a sua nova Synology NAS (com o estado Migrável) e migrar as configurações de sistema armazenadas nos discos rígidos. Quando o processo de migração estiver concluído, a maior parte das configurações da Synology NAS antiga podem ser recuperadas na nova.

#### Verificar o Estado da Synology NAS

A tabela abaixo apresenta as indicações de estado do Synology NAS no Synology Assistant. Consulte a lista ao realizar várias operações.

Tabela de Indicação de Estado

Estado | Indicação de Estado
Booting | O sistema está a carregar o sistema operativo.
A verificar a quota | O sistema está a verificar a quota de disco rígido.
A verificar o sistema de ficheiros ([número] minutos restantes) | O sistema está a verificar o sistema de ficheiros. O processo será concluído no final do tempo exibido.
Erro de configuração | Ocorreu um erro durante a configuração. Clique duas vezes no servidor para reaplicar as definições.
A ligação falhou | Erro de configuração da rede.
Perda de Configuração | Ocorreu um erro durante a configuração. Clique duas vezes na Synology NAS para reinstalar o DSM.
A obter o estado da ligação | O sistema está a detectar o estado da ligação.
N/D | O WOL está definido, mas a condição actual é desconhecida.*
Não instalado | O sistema ainda não está configurado.
Off-line | O sistema está off-line.
A Executar o Teste de Memória (x%) | O progresso do teste de memória é actualmente x%.
Pronto | O sistema está instalado e pronto a utilizar.
Recuperável | O sistema é recuperável.
Migrável | As configurações do sistema nos discos rígidos podem ser migradas para esta Synology NAS.
A iniciar serviços | O sistema está a iniciar serviços.
A Actualizar | Synology NAS está a actualizar o seu DSM.
Verificar o progresso | A Synology NAS está a ser instalada/configurada. Prima para verificar o progresso.

#### Nota:

Consulte a secção WOL para obter mais informações.

Voltar ao topo ▲

## WOL

Pode ligar um servidor remotamente, definindo a sua função WOL (Despertar na LAN).

#### Configurar WOL na LAN

Antes de configurar o WOL no Synology Assistant, certifique-se de que seleccionou a caixa de verificação Activar Despertar na LAN no DSM. Esta opção encontra-se em Painel de Controlo > Energia.

1. No separador Gestão seleccione um Synology NAS na lista de servidores e clique em Configurar WOL. A caixa que aparecer irá exibir o tipo de rede e o endereço MAC do Synology NAS.
2. Assinale a caixa de verificação Despertar o servidor para ligar o Synology NAS imediatamente após a configuração WOL.
3. Clique em OK para concluir a configuração.
4. O estado de WOL do servidor será alterado para "WOL" no separador Gestão.

#### Nota:

1. Nem todos os Synology NASs suportam a função WOL. Consulte a Tabela de Estado WOL e o Website da Synology para obter mais informações.
2. Pode também clicar com o botão direito do rato numa Synology NAS e seleccionar WOL > Configurar.
3. Pode configurar WOL para múltiplos servidores premindo "Shift" ou "Ctrl". O sistema irá ignorar a caixa de diálogo e todos os adicionar todos os servidores seleccionados à lista WOL imediatamente.

#### Despertar um Servidor

1. No separador Gestão, clique com o botão direito do rato no servidor que pretende ligar a partir da lista de servidores e seleccione WOL > Despertar.
2. O Estado WOL irá alterar-se para "Progresso X%", indicando o progresso do processo de despertar.

Quando o WOL estiver concluído, o estado do WOL irá alterar-se para "WOL". Consulte a Tabela de Estado WOL para obter mais informações.

Tabela de Estado WOL

Estado WOL | Indicação de Estado
WOL | 1. O WOL está configurado. 2. O servidor está ligado.
-- | 1. O WOL não está configurado . 2. O servidor não suporta a função WOL.
Progresso X% | O servidor está a ligar-se. O progresso de despertar é X%.
Desligar | O servidor está desligado.
N/D | O WOL está definido, mas a condição actual é desconhecida.

#### Remover a função WOL para um Servidor

1. No separador Gestão, clique com o botão direito do rato no servidor do qual pretende remover a função WOL partir da lista de servidores e seleccione WOL > Remover.
2. O Estado WOL do servidor irá alterar-se para "--".

Voltar ao topo ▲

## Dispositivo de Impressão

No Synology Assistant, o Dispositivo de Impressão permite gerir centralmente as impressoras ligadas ao seu Synology NAS. São suportadas impressoras básicas e multifunções. Para partilhar uma impressora ligada à Synology NAS numa LAN através do Synology Assistant, siga as instruções abaixo:

#### Adicionar impressora

1. Ligue a impressora ao seu Synology NAS.
2. Configure o modo de impressão no DSM. Para o fazer, aceda a Menu Principal > Painel de Controlo > Dispositivos Externos. Aqui visualizará a impressora ligada no separador Dispositivos Externos.
3. Seleccione a impressora e clique no botão Gestor da Impressora USB e seleccione Configurar Impressora para seleccionar o modo de funcionamento da sua impressora. Seleccione o modo Impressora de Rede para utilizar apenas a função de impressão. Seleccione Network MFP* caso pretenda utilizar funções de impressão/digitalização/fax.
4. Neste momento, poderá regressar ao Synology Assistant para configurar a partilha da impressora. Aceda ao separador Dispositivo de Impressão. Clique em Adicionar e siga o Assistente de Configuração para adicionar a impressora ao seu computador. Ao adicionar a impressora pela primeira vez, deverá instalar o controlador da mesma.

#### Ligar/Libertar a impressora

Ao imprimir e enviar faxes, poderá realizar as operações sem ligar manualmente a impressora no Synology Assistant. No entanto, se precisar de utilizar a função de digitalização ou receber faxes numa impressora multifunções, deverá ligar a impressora no modo de utilização exclusiva para evitar que os trabalhos sejam interrompidos por outros utilizadores.

Quando uma impressora está manualmente ligada no Synology Assistant, os restantes utilizadores que partilham a mesma impressora na LAN não podem aceder ao dispositivo. Lembre-se de libertar a impressora quando terminar.

Poderá ligar/libertar a impressora através das seguintes formas:

1. No Synology Assistant, aceda ao separador Dispositivo de Impressão.
2. Seleccione a impressora que pretende ligar e clique em Ligar. O Synology Assistant ligará a impressora. A coluna estado apresentará o estado da operação.
3. Quando a impressora estiver ligada, verá que o botão Ligar mudou para Libertar. Clique sobre o botão para libertar a impressora ligada.

#### Nota:

- Na coluna de estado, se a impressora estiver identificada como Disponível, poderá ligar a impressora para sua utilização exclusiva.
- Se estiver identificada como Ligado, significa que a impressora já está ligada ao seu computador.
- Se a impressora não estiver disponível de momento, clicar em Ligar ao escolher a impressora adicioná-lo-á à lista de espera para a ligação.

#### Remover Impressora

1. Seleccione a impressora a remover da lista.
2. Clique em Remover para eliminar a impressora da lista.

#### Editar Informação da Impressora

Quando o Synology Assistant não conseguir encontrar automaticamente o IP da sua impressora, poderá configurar manualmente o IP aqui.

1. Seleccione a impressora a editar da lista.
2. Clique em Editar e introduza o IP correcto da sua impressora.

#### Nota:

- Network MFP é apenas para utilizadores Windows.
- Antes de configurar uma impressora, viste Synology Inc. para consultar a lista de impressoras compatíveis.
- O hub USB não é suportado ao ligar uma impressora para partilha.
- As funções de cartão de memória da impressora ligada não são suportadas.

Voltar ao topo ▲

## Preferências

Pode clicar no botão Preferências (com o ícone de engrenagem) para configurar as definições seguintes.

- Separador de Funções Predefinidas: Seleccione os separadores de funções a aparecerem no Synology Assistant.
- Idioma: Seleccione um idioma predefinido exibido no interface do utilizador Synology Assistant. Irá precisar de reiniciar o Synology Assistant antes da nova definição surtir efeito.
- Teste de Memória: Se seleccionar a caixa de verificação, quando iniciar o Synology Assistant da próxima vez, o botão Teste de Memória irá aparecer no separador Gestão. Pode seleccionar um servidor e clicar no botão para executar um teste de diagnóstico da memória no servidor seleccionado. O servidor será reiniciado e iniciará o teste e o progresso do teste será exibido na coluna Status da lista de servidores.

#### Nota:

1. Pode demorar de minutos a horas para que o teste de memória seja concluído, dependendo do tamanho físico da memória do seu servidor. Durante o teste, qualquer acesso ao servidor será negado.
2. O Teste de Memória está disponível apenas no Synology NAS com DSM 2.2-0914 e superior.

Voltar ao topo ▲