# Synology Assistant

특히 LAN에서 여러 기계를 이용할 경우 Synology Assistant는 로컬 영역 네트워크(LAN)에서 Synology NAS을 관리하는 간편한 도구입니다. Synology Assistant를 통해 DSM 설치, 프린터 공유, WOL 설정, 사진 업로드 할 수 있습니다.

다음과 같은 주제별 도움말 파일을 확인하십시오.

- 기본 컨트롤
- 관리
- WOL
- 프린터 장치
- 기본 설정

## 기본 컨트롤

Synology Assistant를 시스템 트레이로 최소화하면, 프로세스가 배경에서 수행되며 아래 나열된 작업에 대한 바로 가기 메뉴를 제공합니다:

- 프린터 연결/잠금 해제 (최대 프린터 수: 2)
- 메인 창에서 Synology Assistant 열기

맨 위로 ▲

## 관리

관리 탭에서 아래 작업을 수행할 수 있습니다:

- LAN에서 Synology NAS(s) 검색
- Synology NAS에 연결
- 드라이브 연결
- WOL 설정

#### LAN에서 Synology NAS(s) 검색

- 검색을 클릭하여 Synology NAS 목록을 업데이트할 수 있습니다.

#### Synology NAS에 연결

Synology Assistant에서 다음 방법으로 Synology NAS에 연결할 수 있습니다:

- 목록에서 Synology NAS을 선택하고 연결을 클릭합니다.
- 목록에서 Synology NAS을 더블 클릭합니다.

Synology NAS이 성공적으로 연결되면 기본 브라우저에서 Synology DiskStation Manager 로그인 페이지로 이동합니다.

#### 드라이브 연결

공유 폴더를 네트워크 드라이브로 매핑하여 로컬 컴퓨터에 있는 내부 드라이브처럼 사용할 수 있습니다.

#### WOL 설정

WOL을 설정하여 Synology NAS을 원격으로 켤 수 있습니다.

1. 서버 목록에서 Synology NAS을 선택하고 WOL 설정을 클릭합니다.
2. 설정 마법사를 따라 설정을 완료하십시오.
3. 자세한 정보는 WOL 섹션을 참조하십시오.

#### DSM 설치

Synology NAS이 Synology DiskStation Manager(DSM)를 설치하지 않은 경우, 서버 목록의 상태 열 아래에 설치되지 않음 또는 구성 손실이라는 레이블이 표시됩니다. Synology Assistant를 사용하여 DSM을 설치하려면 아래 작업 단계를 수행하십시오.

1. 관리 탭에서 서버 목록의 상태 열 아래에 설치되지 않음 또는 구성 손실로 표시된 Synology NAS을 더블 클릭합니다.
2. 설정 마법사를 따라 설치 작업을 초기화하십시오. 선택한 Synology NAS에 베이가 둘 이상이고 상태가 설치되지 않음인 경우, 설치 후 Synology Hybrid RAID(SHR) 볼륨 생성을 확인하여 DSM 설치 후 SHR 볼륨을 생성할 수도 있습니다. SHR은 다양한 크기의 하드 디스크를 결합할 때 볼륨 크기를 최적화해주는 지능형 볼륨 유형입니다.

설치가 시작되면 설치 대화 상자로 이동합니다. 왼쪽 섹션에는 서버 이름과 설치 진행률이 표시되고, 오른쪽 섹션에는 설치 작업의 세부 사항이 표시됩니다. 닫기를 클릭하면 관리 탭으로 돌아갑니다.

#### 설치 취소

설치를 완료했거나 설치 중 오류가 발생한 서버의 설치를 취소하려면 취소를 클릭합니다.

#### 시스템 복구

Synology NAS에 기록된 Synology DiskStation Manager (DSM) 버전이 새로 설치한 하드 디스크의 버전보다 오래된 경우, 해당 서버는 서버 목록의 상태 열 아래에 복구 가능이라는 표시가 붙습니다. 이는 원래 하드 디스크를 Synology NAS 간에 마이그레이션하는 경우에 발생할 수 있습니다. 아래 단계를 수행하여 시스템을 복구합니다:

1. 관리 탭에서 서버 목록의 상태 열 아래에 복구 가능으로 표시된 Synology NAS을 더블 클릭합니다.
2. 복구가 시작되면 시스템 복구 대화 상자로 이동합니다.
3. 마법사를 따라 시스템 복구를 완료하십시오.

#### 시스템 마이그레이션 수행

구형 Synology NAS을 새 것으로 교체하려는 경우, 구형 Synology NAS에서 하드 드라이브를 제거해서 새 것에 설치한 다음, Synology Assistant를 사용하여 새 Synology NAS을 찾고(마이그레이션 가능 상태 포함) 하드 드라이브에 저장되어 있는 시스템 구성을 마이그레이션할 수 있습니다. 마이그레이션 과정이 완료되면 구형 Synology NAS의 대부분 구성을 새 Synology NAS에서 복구할 수 있습니다.

#### Synology NAS 상태 확인

아래 표에는 Synology Assistant의 Synology NAS 상태 표시가 나와 있습니다. 다양한 작업을 수행할 때 이 목록을 참조할 수 있습니다.

상태 표시 표

상태 | 상태 표시
부팅 중 | 시스템이 부팅 중입니다.
할당량 점검 중 | 시스템이 하드 디스크 할당량을 확인 중입니다.
파일 시스템 확인 중([숫자]분 남음) | 시스템이 파일 시스템을 확인 중입니다. 이 과정은 표시된 시간(분) 후에 완료됩니다.
구성 오류 | 구성 도중 오류가 발생했습니다. 서버를 더블 클릭하여 설정을 다시 적용하십시오.
연결 실패 | 네트워크 구성 오류.
구성 손실 | 구성 도중 오류가 발생했습니다. Synology NAS을 더블 클릭하여 DSM을 다시 설치하십시오.
연결 상태 가져오는 중 | 시스템이 연결 상태를 검색하는 중입니다.
해당 없음 | WOL이 설정되었지만 현재 상태는 알 수 없습니다.*
설치되지 않음 | 시스템이 아직 설치되지 않았습니다.
오프라인 | 시스템이 오프라인입니다.
메모리 테스트 수행 중입니다(x%) | 현재 메모리 테스트 진행률은 x%입니다.
준비 | 시스템이 설치되었고 사용할 준비가 완료되었습니다.
복구 가능 | 시스템을 복구할 수 있습니다.
마이그레이션 가능 | 하드 드라이브의 시스템 구성을 이 Synology NAS으로 마이그레이션할 수 있습니다.
서비스 시작 중 | 시스템이 서비스를 시작하는 중입니다.
업그레이드 중 | Synology NAS가 해당 DSM을 업그레이드하는 중입니다.
진행 상황 확인 | Synology NAS을 설치/구성하는 중입니다. 진행 상황 확인을 눌러 확인하십시오.

#### 참고:

자세한 정보는 WOL 섹션을 참조하십시오.

맨 위로 ▲

## WOL

WOL(LAN 깨우기) 기능을 설정하면 서버를 원격으로 켤 수 있습니다.

#### LAN 내에서 WOL 설정

Synology Assistant에서 WOL을 설정하기 전에 DSM에서 LAN 깨우기 활성화 선택 상자를 선택했는지 확인하십시오. 이 옵션은 제어판 > 전원에 있습니다.

1. 관리 탭의 서버 목록에서 Synology NAS을 선택하고 WOL 설정을 클릭합니다. 팝업 상자에 네트워크 유형과 Synology NAS의 MAC 주소가 표시됩니다.
2. WOL을 설정한 직후 Synology NAS를 켜려면 서버 깨우기 선택 상자를 선택합니다.
3. OK를 클릭하여 설정을 완료합니다.
4. 관리 탭에서 서버의 WOL 상태가 "WOL"로 변경됩니다.

#### 참고:

1. 일부 Synology NASs은 WOL 기능을 지원하지 않습니다. 자세한 정보는 WOL 상태 표 및 Synology 웹사이트를 참조하십시오.
2. 또는 Synology NAS을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 WOL > 설정을 선택할 수도 있습니다.
3. “Shift” 또는 “Ctrl” 키를 눌러 여러 서버에 대해 WOL을 설정할 수 있습니다. 시스템이 대화 상자를 건너뛰고 선택한 모든 서버를 WOL 목록에 즉시 추가합니다.

#### 서버 깨우기

1. 관리 탭의 서버 목록에서 전원을 켤 서버를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음, WOL > 깨우기를 선택합니다.
2. 서버의 WOL 상태가 깨우기 진행 상태를 나타내는 “X% 진행”으로 바뀝니다.

WOL이 완료되면 WOL 상태가 "WOL"로 바뀝니다. 자세한 정보는 WOL 상태 표를 참조하십시오.

WOL 상태 표

WOL 상태 | 상태 표시
WOL | 1. WOL가 설정되었습니다. 2. 서버가 켜집니다.
-- | 1. WOL가 설정되지 않았습니다. 2. 서버가 WOL 기능을 지원하지 않습니다.
X% 진행 | 서버를 켜는 중입니다. 깨우기 진행률은 X%입니다.
끄기 | 서버를 끕니다.
해당 없음 | WOL이 설정되었지만 현재 상태는 알 수 없습니다.

#### 서버의 WOL 기능 제거

1. 관리 탭의 서버 목록에서 WOL 기능을 제거할 서버를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음, WOL > 제거를 선택합니다.
2. 서버의 WOL 상태가 “--”으로 바뀝니다.

맨 위로 ▲

## 프린터 장치

Synology Assistant에서, 프린터 장치는 Synology NAS에 연결된 프린터에 대한 중앙 관리 기능을 제공합니다. 기본 프린터와 다기능 프린터 둘 다 지원됩니다. Synology Assistant에서 LAN의 Synology NAS에 연결된 프린터를 공유하려면 아래 지침을 따르십시오.

#### 프린터 추가

1. 프린터를 Synology NAS에 연결합니다.
2. DSM에서 프린터 모드를 설정합니다. 이 작업을 하려면 메인 메뉴 > 제어판 > 외부 장치로 이동합니다. 그러면 외부 장치 탭에 연결된 프린터가 표시됩니다.
3. 프린터를 선택하고 USB 프린터 관리자 단추를 클릭한 다음 프린터 설치를 선택하고 프린터의 동작 모드를 선택합니다. 인쇄 기능만 사용할 경우 네트워크 프린터 모드를 선택하십시오. 인쇄/스캔/팩스 기능을 사용할 경우 네트워크 다기능 프린터*를 선택합니다.
4. 이제 다시 Synology Assistant로 돌아와서 프린터 공유를 설정할 수 있습니다. 프린터 장치 탭으로 이동하십시오. 추가를 클릭하고 설정 마법사의 지침을 따라 컴퓨터에 프린터를 추가합니다. 처음 프린터를 추가할 경우 프린터 드라이버가 설치 준비 상태인지 확인합니다.

#### 프린터 연결/잠금 해제

팩스를 인쇄하고 보낼 때, 수동으로 Synology Assistant에 프린터를 연결하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 다기능 프린터에서 스캐너를 사용하거나 팩스를 받을 경우 다른 사용자가 작업을 방해하지 않도록 프린터를 연결하여 혼자 사용하게 해야 합니다.

프린터를 Synology Assistant에서 수동으로 연결하면, LAN에서 동일한 프린터를 공유하는 다른 사용자가 프린터를 사용할 수 없게 됩니다. 작업을 마친 후 프린터 잠금을 해제하는 것을 잊지 않도록 하십시오.

다음 방식으로 프린터를 연결/잠금 해제할 수 있습니다:

1. Synology Assistant에서 프린터 장치 탭으로 이동합니다.
2. 연결하려는 프린터를 선택하고 연결을 클릭합니다. Synology Assistant가 프린터 연결을 시작합니다. 상태 열에 작업 상태가 표시됩니다.
3. 프린터가 연결되면 연결 단추가 잠금 해제로 변경됩니다. 이 단추를 클릭하면 연결된 프린터를 해제할 수 있습니다.

#### 참고:

- 상태 열에서 프린터가 사용 가능으로 표시되어 있으면 프린터를 연결하여 혼자 사용할 수 있음을 뜻합니다.
- 연결됨으로 표시된 경우에는 프린터가 이미 컴퓨터에 연결되어 있다는 의미입니다.
- 일정 시간 컴퓨터를 사용할 수 없을 경우, 연결을 클릭하고 연결 대기 목록에 추가할 컴퓨터를 선택합니다.

#### 프린터 제거

1. 목록에서 제거할 프린터를 선택합니다.
2. 제거를 클릭하여 목록에서 프린터를 삭제합니다.

#### 프린터 정보 편집

Synology Assistant가 자동으로 프린터 IP를 검색하지 못할 경우 여기에서 수동으로 IP를 설정할 수 있습니다.

1. 목록에서 편집할 프린터를 선택합니다.
2. 편집을 클릭하고 프린터의 올바른 IP를 입력합니다.

#### 참고:

- 네트워크 다기능 프린터는 Windows 사용자만을 위한 것입니다.
- 프린터를 설치하기 전에 Synology Inc.를 방문하여 호환 가능한 프린터 목록을 확인하십시오.
- USB 허브는 프린터를 연결하여 공유할 때 지원되지 않습니다.
- 연결된 프린터의 메모리 카드 기능은 지원되지 않습니다.

맨 위로 ▲

## 기본 설정

기본 설정 단추(톱니바퀴 아이콘)를 클릭하여 다음의 설정을 구성할 수 있습니다.

- 기본 기능 탭: 기능 탭을 선택하면 Synology Assistant에 나타납니다.
- 언어: Synology Assistant 사용자 인터페이스에 표시되는 기본 언어를 선택합니다. 새 설정을 적용하려면 Synology Assistant를 다시 시작해야 합니다.
- 메모리 테스트: 이 선택 상자를 선택하면, 다음 번 Synology Assistant를 실행할 때 관리 탭에 메모리 테스트 단추가 나타납니다. 서버를 선택하고 단추를 클릭해서 선택한 서버에서 메모리 진단 테스트를 수행할 수 있습니다. 서버가 재부팅되고 테스트가 시작하며, 서버 목록의 상태 열에 테스트 진행률이 표시됩니다.

#### 참고:

1. 메모리 테스트를 완료하는 데는 서버의 실제 메모리 크기에 따라 몇 분에서 수 시간까지 걸릴 수 있습니다. 테스트 동안 서버에 대한 모든 접근이 거부됩니다.
2. 메모리 테스트는 DSM2.2-0914 이상이 설치된 Synology NAS에서만 사용할 수 있습니다.

맨 위로 ▲