# Synology Assistant

Synology Assistant 是在局域网内管理 Synology NAS 的简便工具，尤其当您同时有多台 Synology NAS 时在局域网内工作时。您也可以使用 Synology Assistant 为 Synology NAS 安装 DSM、设置 WOL，以及上传照片。

按照主题查看说明文件：

- 基本操作
- 管理
- WOL
- 打印机设备
- 偏好设置

## 基本操作

当 Synology Assistant 最小化至系统列时，程序会在背景中运行。您可由快速选单进行以下操作：

- 链接/解除链接打印机 (打印机最大数量：2 台)
- 在主窗口打开 Synology Assistant。

回到页首 ▲

## 管理

在管理页签上，您可进行以下操作：

- 搜索局域网内的 Synology NAS
- 链接 Synology NAS
- 将 Synology NAS 设置为网络硬盘
- 设置 WOL

#### 搜索局域网内的 Synology NAS

- 您可以按搜索来更新服务器列表。

#### 链接 Synology NAS

在 Synology Assistant 中，您可以使用下列任一种方式来链接至 Synology NAS：

- 请从列表中选择一台 Synology NAS，并单击链接。
- 在列表中双击要链接的 Synology NAS 。

当 Synology NAS 成功链接时，您的预设浏览器将会引导您前往 Synology DiskStation Manager 的登录页面。

#### 将 Synology NAS 设置为网络硬盘

您可以将共享资夹设置成网络硬盘，藉此在您计算机上进行访问，就像访问本机硬盘一样容易。

#### 设置 WOL

您可以设置 WOL 来从远程唤醒 Synology NAS。

1. 从服务器列表中选择一台服务器，并单击设置WOL。
2. 按照设置向导的指示完成设置。
3. 请参阅WOL来了解更多信息。

#### 安装 DSM

若您的 Synology NAS 尚未安装 Synology DiskStation Manager (DSM)，服务器列表上的状态栏会将其标示为DSM 未安装或设置数据毁损。请按照下列步骤，使用 Synology Assistant 来为 Synology NAS 安装 DSM：

1. 在管理页签的服务器列表中，双击状态栏标示为DSM 未安装或设置数据毁损的 Synology NAS。
2. 按照设置向导的指示开始设置程序。如果所选 Synology NAS 具有多颗硬盘，且其状态为 DSM 未安装，您也可以勾选安装后创建 Synology Hybrid RAID (SHR) 储存空间来在 DSM 安装完成之后创建 SHR 储存空间。SHR 是一种智能型储存空间，可以在合并不同容量的硬盘时优化储存空间容量。

安装开始时，您将会进入安装对话框。左侧区块会显示服务器名称及安装进度。右侧区块会显示安装过程的详细信息。单击关闭以返回管理页签。

#### 取消安装

单击取消来针对已完成安装或安装过程中遇到问题的服务器取消安装。

#### 恢复系统

若您的 Synology NAS 记录的 Synology DiskStation Manager (DSM) 版本比硬盘上安装的 Synology DiskStation Manager (DSM) 版本还旧时，服务器列表上的状态区会将其标示为系统可恢复。此种情况可能会发生在您将原先的硬盘安装至由 Synology 更换之 Synology NAS 上。请按照下列步骤恢复系统：

1. 在管理页签的服务器列表中，双击状态栏标示为系统可恢复的 Synology NAS。
2. 系统恢复开始时，您将会进入系统恢复对话框，对话框会显示恢复进度。
3. 按照设置向导的指示来完成系统恢复。

#### 运行系统移转

如果您想将旧的 Synology NAS 换成新的，则可以将硬盘从旧的 Synology NAS 上取下，将这些硬盘装到新的 Synology NAS 上，然后使用 Synology Assistant 查找新的 Synology NAS (状态为可移转) 并移转硬盘上的系统设置。移转程序完成时，旧的 Synology NAS 上大部分的设置可以恢复到新的 Synology NAS 上。

#### 检查 Synology NAS 状态

下方表格详列了 Synology NAS 在 Synology Assistant 中显示的状态。在进行各种操作之前，您可能需要确认下列的状态。

状态显示表

状态 | 状态所代表的意义
开机中 | 系统正在开机。
检查空间配额中 | 系统正在检查硬盘空间配额。
检查文件系统中 (尚余几分钟) | 系统正在检查文件系统。此程序会在所显示的时间 (分钟) 内完成。
设置失败 | 系统设置时出现错误。请在 Synology NAS 上双击来重新应用设置
链接失败 | 网络设置错误。
设置数据毁损 | 系统设置时出现错误。请在 Synology NAS 上双击来重新安装 DSM。
取得链接状态中 | 系统正在检测链接状态。
未知 | WOL 已设置完成，但是目前处于未知的状态。*
DSM 未安装 | Synology NAS 尚未安装 DSM 。
离线 | 系统离线。
内存 测试中 (x%) | 系统正在进行内存 测试，目前进度为 x%。
已就绪 | 系统已安装并已就绪。
系统可恢复 | 系统可恢复。
可移转 | 硬盘上的系统设置可以移转到此 Synology NAS 上。
启动中 | 系统启动中。
更新中 | Synology NAS 正在更新 DSM。
查看进度 | Synology NAS 正在进行安装/设置。按下以查看进度。

#### 注意：

请参阅WOL来了解更多信息。

回到页首 ▲

## WOL

您可以设置服务器的 WOL (Wake on LAN) 功能，藉此从远程打开服务器。

#### 设置局域网内的 WOL 功能

在 Synology Assistant 上设置 WOL 之前，请先确定您已经在 DSM 上勾选启动网络唤醒的复选框。您可以在控制台 > 电源管理中找到。

1. 在管理页签内，请从服务器列表中选择一部服务器，并单击设置 WOL。这时会弹出对话框，显示 Synology NAS 的网络链接类型与网络物理位置。
2. 勾选唤醒这台服务器复选框，藉此在 WOL 设置完成后立即打开服务器。
3. 单击确定来完成设置。
4. 管理页签上的服务器 WOL 状态会更改为「WOL」。

#### 注意：

1. 非所有的 Synology NAS 都支持 WOL 功能。请参阅 WOL 状态表格以及群晖官网来了解更多信息。
2. 您也可以使用鼠标右键点按 Synology NAS，并选择 WOL > 设置。
3. 您可以按下 Shift 或 Ctrl 键来为多台服务器设置 WOL 功能。系统会忽略对话框，并且将所选的所有服务器立即加到 WOL 列表中。

#### 唤醒服务器

1. 在管理页签的服务器列表中，以鼠标右键点按您要打开的服务器，并选择 WOL > 唤醒。
2. 服务器的 WOL 状态会更改为「进度 X%」。

当 WOL 完成时，WOL 状态会更改为「WOL」。请参阅「WOL 状态表格」来了解更多信息。

WOL 状态表格

WOL 状态 | 状态所代表的意义
WOL | 1. WOL 已设置完成。 2. 服务器已打开。
-- | 1. WOL 尚未设置。 2. 服务器不支持 WOL 功能。
进度 X% | 服务器打开中。唤醒进度为 X%。
关 | 服务器已关闭。
未知 | WOL 已设置完成，但是目前处于未知的状态。*

#### 删除服务器的 WOL 功能

1. 在管理页签中，以鼠标右键点按您要删除其 WOL 功能的服务器，并选择 WOL > 删除。
2. 服务器的 WOL 状态会更改为「--」。

回到页首 ▲

## 打印机设备

在 Synology Assistant 中，您可通过「打印机设备」页签，集中管理所有链接至 Synology NAS 的打印机。基本打印机与多功能打印机皆可支持。请按照下列指示，使用 Synology Assistant 在局域网内，设置共享 Synology NAS 上链接的打印机：

#### 添加打印机

1. 将打印机链接至您的 Synology NAS。
2. 在 DSM 中设置打印机模式。请前往主选单 > 控制台 > 外接设备来设置打印机模式。在这里您会看到已链接的打印机出现在外接设备页签中。
3. 选择打印机，并单击USB 打印机管理员按键，选择设置打印机来选择打印机的运作模式。若您仅使用打印功能，请选择网络打印机模式。若您要使用打印/扫描/传真等功能，请选择网络多功能打印机*模式。
4. 现在您可回到 Synology Assistant 来设置共享这台打印机。请到打印机设备页签。单击添加并按照设置向导的指示来将打印机添加至您的计算机。若您是第一次添加这台打印机，请准备好安装驱动程序。

#### 链接/解除链接打印机

使用打印功能或外发传真时，您无需通过 Synology Assistant 来手动链接打印机，即可运行工作。然而，当您想要使用多功能打印机的扫描或接收传真功能时，您必须手动链接打印机，以独占此打印机，免得其他用户打断您的工作。

当您通过 Synology Assistant 手动链接打印机至您的计算机时，表示局域网内的其他用户就不能使用这台打印机了。因此在工作结束时，请记得解除打印机的链接。

您可依以下方法来链接/解除链接打印机：

1. 请到 Synology Assistant 的打印机设备页签。
2. 点选您欲链接的打印机，然后单击链接。Synology Assistant 会开始链接这台打印机。状态区位中会显示连线作业的状态。
3. 当打印机成功链接时，您会看见链接按键的字样改为解除链接。您可以单击此按键来解除打印机的链接。

#### 注意：

- 在状态区位中，如果打印机显示为可链接，则表示你可链接此打印机，独占使用其功能。
- 若打印机状态标示为已链接，则表示打印机已经链接至您的计算机。
- 若打印机临时无法链接，点选链接会将您加入等待链接的名单中。

#### 删除打印机

1. 在列表中选则您要删除的打印机。
2. 单击删除以将打印机自列表中删除。

#### 编辑打印机信息

当 Synology Assistant 无法自动取得打印机的 IP 地址，您可在此手动输入 IP 地址。

1. 在列表中选则您要编辑的打印机。
2. 单击编辑来编辑事务机详细信息。

#### 注意：

- 网络多功能打印机模式仅适用于 Windows 用户。
- 在设置打印机前，请先至群晖官网查询兼容打印机的列表。
- USB 扩充界面不适用于链接共享的打印机。
- 共享的打印机无法支持记忆卡的功能。

回到页首 ▲

## 偏好设置

您可以单击偏好设置按钮 (显示为齿轮图标) 来进行下列设置。

- 默认功能页签：设置欲显示的功能页签。
- 语言：选择 Synology Assistant 用户接口的默认显示语言。您需要重新打开 Synology Assistant 才能让新设置生效。
- 内存 测试：如果您勾选此复选框，当您下次启动 Synology Assistant 时，内存 测试按钮会显示在管理页签上。您可以选择一台服务器并单击此按钮，藉此为所选服务器运行内存 诊断测试。服务器会重新启动并开始测试，测试进度会显示在服务器列表的状态直栏中。

#### 注意：

1. 内存 测试可能需要花费数分钟到数小时的时间才会完成，视您服务器的物理内存大小而定。测试过程中，任何访问该服务器的动作都会遭到拒绝。
2. 内存 测试仅适用于 DSM2.2-0914 或以上版本的 Synology NAS。

回到页首 ▲