# Synology Assistant

Synology Assistant, özellikle LAN'da birden fazla makine çalıştığında yerel alan ağında (LAN) bulunan Synology NAS(ları) yönetmek için kolay bir araçtır. Synology Assistant ile DSM yükleyebilir, yazıcıları paylaşabilir, WOL kurabilir, fotoğrafları yükleyebilir.

Yardım dosyasını başlıklara göre inceleyin:

- Temel Denetim
- Yönetim
- WOL
- Yazıcı Aygıtı
- Tercihler

## Temel Denetim

Synology Assistant'ı sistem tepsisine küçülttüğünüzde süreç arkaplanda devam eder ve aşağıda listelenen işlemler için hızlı erişim menüsü sağlar:

- Yazıcıları takın/serbest bırakın (maksimum yazıcı sayısı: 2)
- Synology Assistant'ı ana pencerede açın

Başa dön ▲

## Yönetim

Yönetim sekmesinde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Synology NAS(ları) LAN'da Ara
- Synology NAS'a Bağlan
- Sürücü Eşle
- WOL Kurulumu

#### Synology NAS(ları) LAN'da Ara

- Synology NAS(lar)ın listesini Ara'ya tıklayarak güncelleyebilirsiniz.

#### Synology NAS'a Bağlan

Synology Assistant'ında Synology NAS'unuza aşağıdaki yollardan biri ile bağlanabilirsiniz:

- Listeden bir Synology NAS seçin ve Bağlan öğesine tıklayın
- Listeden Synology NAS öğesine çift tıklayın.

Synology NAS başarılı bir şekilde bağlandığında, varsayılan tarayıcınız sizi Synology DiskStation Manager oturum açma sayfasına götürür.

#### Sürücü Eşle

Paylaşımlı bir klasörü ağ sürücüsü olarak eşleyebilir ve yerel bilgisayarınızda dahili sürücü gibi erişebilirsiniz.

#### WOL Kurulumu

Synology NAS'ı uzaktan uyandırmak için WOL kurulumu yapabilirsiniz.

1. Sunucu listesinden bir Synology NAS seçin ve WOL Kurulumu üzerine tıklayın.
2. Kurulumu tamamlamak için Kurulum Sihirbazını izleyin.
3. Daha fazla bilgi için WOL bölümüne bakın.

#### DSM yüklemesi

Eğer Synology NAS'ınıza Synology DiskStation Manager (DSM) kurulmamışsa, sunucu listesinin Durum sütununda Yüklenmedi veya Yapılandırma Kayıp olarak gösterilecektir. DSM'yi Synology Assistant'a yüklemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yönetim sekmesinde, sunucu listesinin Durum sütununda Yüklenmedi veya Yapılandırma Kayıp olarak etiketlenmiş bir Synology NAS'a çift tıklayın.
2. Kurulum işlemini başlatmak için Kurulum Sihirbazını izleyin. Seçilen Synology NAS'ın yuva sayısı 1'den fazla ve durumu Yüklenmedi ise, DSM yüklemesinden sonra SHR birimi oluşturmak için Yüklemeden sonra Synology Hibrit RAID (SHR) birimi oluştur seçeneğini de işaretleyebilirsiniz. SHR çeşitli boyutlardaki sabit diskleri birleştiriken birim boyutunu optimize eden akıllı bir birim tipidir.

Yükleme başlayınca Yükleme iletisine götürüleceksiniz. Sol kısım sunucu adını ve yükleme ilerlemesini gösterir. Sağ kısım yükleme işleminin ayrıntısını gösterir. Yönetim sekmesine dönmek için Kapat'a tıklayın.

#### Yüklemeyi İptal Et

Kurulumu tamamlanan ya da kurulum sırasında hata ile karşılaşan sunucular için İptal öğesine tıklayarak kurulumu iptal edin.

#### Kurtarma Sistemi

Eğer Synology NAS'ınızda kayıtlı olan Synology DiskStation Manager (DSM) sürümü yen kurulan sabit disk(ler)den daha eski ise, sunucu listesinin Durum sütunu altında sunucu Kurtarılabilir olarak işaretlenecektir. Orijinal sabit disk(ler)inizi bir Synology NAS'dan diğerine aktarmaya çalışırken bu durum oluşabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek sistemi kurtarın:

1. Yönetim sekmesinde sunucu listesinin Durum sütununda Kurtarılabilir olarak etiketlenen Synology NAS'a çift tıklayın.
2. Kurtarma başladığında Sistem Kurtarma iletişimine alınacaksınız.
3. Sistem kurtarmayı tamamlamak için sihirbazı izleyin.

#### Sistem Geçişini Gerçekleştirin

Eski bir Synology NAS'ı yenisiyle değiştirmek istediğinizde, eski Synology NAS'dan sabit sürücüleri çıkarıp yenisine takabilirsiniz ve ardından Synology Assistant'ı kullanarak yeni Synology NAS sunucunuzu (Geçişi yapılabilen durumundaki) bulabillir ve sabit disklerde depolanan sistem yapılandırmalarının geçişini yapabilirsiniz. Geçiş işlemi tamamlandığında, eski Synology NAS üzerindeki çoğu yapılandırma yenisinde geri kazanılabilir.

#### Synology NAS Durumunu Kontrol Edin

Synology Assistant'daki Synology NAS'ın durum gösterimi aşağıdaki tabloda ayrıtılı bir şekilde verilmiştir. Çeşitli işlemleri yaparken listeye gözatmak isteyebilirsiniz.

Durum Gösterge Tablosu

Durum | Durum Göstergesi
Önyükleme | Sistem önyükleme yapıyor.
Kota kontrolü | Sistem sabit disk kotasını kontrol ediyor.
Dosya sistemi kontrol ediliyor ([sayı] dakika kaldı) | Sistem, dosya sistemini kontrol ediyor. İşlem görüntülenen dakika sürecinde bitirilecektir.
Yapılandırma hatası | Yapılandırma sırasında hata oluştu. Ayarları yeniden uygulamak için sunucu üzerine çift tıklayın.
Bağlantı başarısız | Ağ yapılandırma hatası.
Yapılandırma kayıp | Yapılandırma sırasında hata oluştu. DSM'i yeniden yüklemek için Synology NAS'a çift tıklayın.
Bağlantı durumu alınıyor | Sistem bağlantı durumunu algılıyor.
Uygulanamaz | WOL kurulu ancak geçerli durumu bilinmiyor.*
Yüklenmedi | Sistem henüz yüklenmedi.
Çevrim dışı | Sistem çevrim dışı.
Bellek Testi Gerçekleştiriliyor (x%) | Bellek testi ilerlemesi şu anda x%.
Hazır | Sistem yüklendi ve kullanıma hazır.
Kurtarılabilir | Sistem kurtarılabilir.
Geçişi yapılabilen | Sabit disklerdeki sistem yapılandırmalarının Synology NAS'a geçişi yapılabilir.
Hizmetler başlatılıyor | Sistem hizmetleri başlatıyor.
Yükseltiliyor | Synology NAS, DSM'i yükseltiyor.
İlerlemeyi kontrol et | Synology NAS yüklendi/yapılandırıldı. İlerlemeyi kkontrol etmek için basın.

#### Not:

Daha fazla bilgi için WOL bölümüne bakın.

Başa dön ▲

## WOL

WOL (Yerel Ağda Uyandırma) işlevini ayarlayarak bir sunucuyu uzaktan açabilirsiniz.

#### LAN içinde WOL Kurulumu

WOL özelliğini Synology Assistant'da kurmadan önce, lütfen DSM'de Yerel Ağda Uyandırmayı Etkinleştir onay kutusunu işaretlediğinizden emin olun. Denetim Masası > Güç seçeneği altındadır.

1. Yönetim sekmesinde, sunucu listesinden bir Synology NAS seçin ve WOL Kurulumu üzerine tıklayın. Açılan kutuda Synology NAS'ın ağ tipi ve MAC adresi görüntülenecektir.
2. WOL kurulumundan hemen sonra Synology NAS'ı açmak için Sunucuyu uyandır onay kutusunu işaretleyin.
3. Tamam'a tıklayarak kurulumu tamamlayın.
4. Yönetim sekmesinde sunucunun WOL durumu “WOL” olarak değişecektir.

#### Not:

1. Tüm Synology NAS'lar WOL işlevini desteklemez. Daha fazla bilgi için WOL Durum Tablosu'na ve Synology Web Sitesine bakın.
2. Bir Synology NAS'a sağ tıklayıp WOL > Kur seçimini de yapabilirsiniz.
3. “Shift” veya “Ctrl” tuşuna basarak WOL kurulumunu birden fazla sunucu için yapabilirsiniz. Sistem iletişim kutusunu atlar ve seçilen tüm sunucuları derhal WOL listesine ekler.

#### Sunucu Uyandır

1. Yönetim sekmesinde sunucu listesinden açmak istediğiniz sunucuya sağ tıklayın ve ardından WOL > Uyandır seçimini yapın.
2. Sunucunun WOL Durumu “İlerleme X%” olarak değişecek ve uyandırma ilerlemesini gösterecektir.

WOL tamamlandığında, WOL durumu “WOL” olarak değişecektir. Daha fazla bilgi için WOL Durum Tablosu'na bakın.

WOL Durum Tablosu

WOL Durumu | Durum Göstergesi
WOL | 1. WOL kurulu. 2. Sunucu açık.
-- | 1. WOL kurulu değil. 2. Sunucu WOL işlevini desteklemiyor.
İlerleme %X | Sunucu açılıyor. Uyandırma ilerlemesi %X.
Kapalı | Sunucu kapalı.
Uygulanamaz | WOL kurulu ancak geçerli durumu bilinmiyor.

#### Bir Sunucu için WOL işlevini Kaldır

1. Yönetim sekmesinde sunucu listesinden WOL işlevini kaldırmak istediğiniz sunucuya sağ tıklayın ve ardından WOL > Kaldır seçimini yapın.
2. Sunucunun WOL durumu “--” olarak değişecektir.

Başa dön ▲

## Yazıcı Aygıtı

Synology Assistant'da Yazıcı Aygıtı Synology NAS'ınıza bağlanan yazıcılar için merkezi yönetim sunar. Temel ve çok işlevli yazıcıların her ikisi de desteklenir. Synology NAS'a bağlı bir yazıcıyı LAN'da Synology Assistant ile paylaşmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:

#### Yazıcı Ekle

1. Yazıcıyı Synology NAS'ınıza takın.
2. Yazıcı modunu DSM'de kurun. Bunu yapmak için lütfen Ana Menü > Denetim Masası > Harici Aygıtlar'a gidin. Burada Harici Aygıtlar sekmesinde gösterilen takılı yazıcıları göreceksiniz.
3. Yazıcıyı seçin ve USB Yazıcı Yöneticisi düğmesine tıklayın ve Yazıcıyı Kur'u seçerek yazıcınızın çalışma modunu seçin. Eğer sadece yazdırma işlevini kullanıyorsanız, lütfen Ağ Yazıcısı modunu seçin. Eğer yazdır/tara/faks çek işlevlerini kullanmak istiyorsanız Network MFP* seçin.
4. Artık yazıcıyı paylaşmak için Synology Assistant'a dönebilirsiniz. Lütfen Yazıcı Aygıtı sekmesine gidin. Ekle'ye tıklayın ve Kurulum Sihirbazı'nı izleyerek bilgisayarınıza yazıcı ekleyin. Yazıcıyı ilk kez eklediğinizde, lütfen yazıcı sürücüsünü kurulum için hazır halde tutun.

#### Yazıcıyı takma/serbest bırakma

Faks yazdırırken ve gönderirken yazıcıyı Synology Assistant'a manuel olarak takmadan önce işlemleri yerine getirebilirsiniz. Ancak, birden fazla işleve sahip bir tarayıcı veya yazıcı kullanmak isterseniz, diğer kullanıcılar tarafından işlerin yarıda kesilmesini önlemek için yazıcıyı sadece kendi kullanımınız için takmanız gereklidir.

Bir yazıcı Synology Assistant'a manuel olarak takıldığında, bu LAN'da aynı yazıcıyı paylaşan kullanıcıların aygıta erişim sağlayamacağı anlamına gelir. Dolayısıyla işinizi bitirdiğinizde yazıcıyı serbest bırakmayı unutmayın.

Aşağıdaki yolları izleyerek bir yazıcı takabilir/serbest bırakabilirsiniz:

1. Synology Assistant'da Yazıcı Aygıtı sekmesine gidin.
2. Takmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve Ekle'ye tıklayın. Synology Assistant yazıcıya bağlanmaya başlayacaktır. Durum sütunu çalışma durumunu gösterecektir.
3. Bir yazıcı takıldığında, Ekle düğmesinin Serbest bırak olduğunu göreceksiniz. Takılı yazıcıyı serbest bırakmak için üzerine tıklayabilirsiniz.

#### Not:

- Durum sütununda, eğer yazıcı Kullanılabilir olarak etiketlenmişse bu, yazıcıyı sizin kullanımınıza özel olarak takabileceğiniz anlamına gelir.
- Eğer Takılı olarak etiketlenmişe bu, yazıcının bilgisayarınıza daha önceden takıldığı anlamına gelmektedir.
- Eğer yazıcı şu anda kullanılamıyorsa, seçim yaparaken Ekle'yi seçin ve yazıcı bağlanmak için sizi bekleme listesine alacaktır.

#### Yazıcıyı Kaldır

1. Listeden kaldırmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
2. Yazıcıyı listeden silmek için Kaldır'a tıklayın.

#### Yazıcı Bilgisi Düzenle

Synology Assistant yazıcınızın IP'sini otomatik olarak alamadığında, IP'yi burada manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Listede düzenlemek istediğiniz yazıcıyı seçin.
2. Düzenle'ye tıklayın ve yazıcınızın doğru IP'sini girin.

#### Not:

- Network MFP sadece Windows kullanıcıları içindir.
- Bir yazıcı oluşturmadan önce, lütfen Synology Inc. sitesini ziyaret ederek uyumlu yazıcıların listesini kontrol edin.
- Yazıcıyı paylaşmak üzere bağlarken USB yıldız göbek desteklenmemektedir.
- Bağlı yazıcının bellek kartı işlevi desteklenmemektedir.

Başa dön ▲

## Tercihler

Aşağıdaki ayarları yapmak için Tercihler düğmesine (dişli simgesi) tıklayabilirsiniz.

- Varsayılan İşlevler Sekmesi: Synology Assistant'da görünecek işlev sekmelerini seçin.
- Dil: Synology Assistant’ın kullanıcı arabiriminde gösterilen varsayılan bir dil seçin. Yeni ayar yürürlüğe girmeden önce Synology Assistant'ı yeniden başlatmanız gerekir.
- Bellek Testi: Onay kutusunu işaretlerseniz, bir dahaki sefer Synology Assistant'ı başlattığınızda Bellek Testi düğmesi Yönetim sekmesinde belirecektir. Bir sunucu seçerek düğmeye basıp seçilen sunucuda bellek tanılayıcı testi gerçekleştirebilirsiniz. Sunucu yeniden başlatılır ve test başlar, test ilerlemesi sunucu listesinin Durum sütununda gösterilir.

#### Not:

1. Bellek testinin bitmesi sunucunuzun fiziksel bellek büyüklüğüne bağlı olarak dakikalarca veya saatlerce sürebilir. Test sırasında sunucuya erişim izni verilmez.
2. Bellek Testi sadece DSM2.2-0914 ve yukarısına sahip Synology NAS'da kullanılabilir.

Başa dön ▲