# Synology Assistant

Synology Assistant to łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania stacjami Synology NAS w sieci lokalnej (LAN), szczególnie jeśli w sieci LAN znajduje się wiele komputerów. Za pomocą narzędzia Synology Assistant można instalować DSM, udostępniać drukarki, konfigurować usługę WOL, przesyłać zdjęcia i monitorować zasoby stacji Synology NAS.

Plik Pomocy zawiera następujące tematy:

- Podstawowa obsługa
- Zarządzanie
- WOL
- Drukarka
- Preferencje

## Podstawowa obsługa

Po zminimalizowaniu aplikacji Synology Assistant do zasobnika systemowego, proces będzie działał w tle i będzie oferował menu szybkiego dostępu do wymienionych poniżej czynności:

- Podłączanie/zwalnianie drukarek (maksymalna liczba drukarek: 2)
- Otwieranie głównego okna programu Synology Assistant

Wróć do góry ▲

## Zarządzanie

Na karcie Zarządzanie można wykonać wymienione poniżej czynności:

- Wyszukiwanie stacji Synology NAS w sieci LAN
- Podłączanie do stacji Synology NAS
- Mapowanie napędu
- Konfiguracja usługi WOL

#### Wyszukiwanie stacji Synology NAS w sieci LAN

- Listę stacji Synology NAS można zaktualizować klikając przycisk Szukaj.

#### Podłączanie do stacji Synology NAS

W programie Synology Assistant można podłączyć się do stacji Synology NAS w następujący sposób:

- Wybierz stację Synology NAS z listy i kliknij przycisk Podłącz
- Dwukrotnie kliknij stację Synology NAS na liście

Po pomyślnym podłączeniu do stacji Synology NAS domyślna przeglądarka wyświetli stronę logowania Synology DiskStation Manager.

#### Mapowanie napędu

Folder współdzielony można zamapować jako napęd sieciowy i mieć do niego dostęp jak do napędu wewnętrznego na swoim lokalnym komputerze.

#### Konfiguracja usługi WOL

Możesz konfigurować usługę WOL, aby zdalnie uruchomić stację Synology NAS.

1. Wybierz stację Synology NAS z listy serwerów i kliknij Konfiguruj usługę WOL.
2. Wykonaj polecenia Kreatora konfiguracji, aby zakończyć konfigurację.
3. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z sekcji WOL.

#### Instalowanie programu DSM

Jeśli w stacji Synology NAS nie został zainstalowany program Synology DiskStation Manager (DSM), będzie ona oznaczona jako Nie zainstalowano lub Konfiguracja została utracona w kolumnie Stan na liście serwerów. Aby zainstalować na niej program DSM za pomocą programu Synology Assistant, wykonaj poniższe kroki:

1. Na karcie Zarządzanie, w kolumnie listy serwerów Stan dwukrotnie kliknij stację Synology NAS oznaczoną jako Nie zainstalowano lub Konfiguracja została utracona.
2. Wykonaj polecenia Kreatora konfiguracji, aby rozpocząć proces konfiguracji. Jeśli wybrany serwer Synology NAS ma więcej niż 1 kieszeń, a status to Nie zainstalowano, można również zaznaczyć opcję Po instalacji utwórz wolumen Synology Hybrid RAID (SHR), aby utworzyć wolumen SHR po instalacji oprogramowania DSM. SHR to typ inteligentnego wolumenu, który optymalizuje wielkość wolumenu w przypadku korzystania z dysków o różnych wielkościach.

Po rozpoczęciu instalacji przejdziesz do okna dialogowego Instalacja. Sekcja lewa pokazuje nazwę serwera oraz postęp instalacji. Sekcja prawa pokazuje szczegóły procesu instalacji. Kliknij Zamknij, aby powrócić do karty Zarządzanie.

#### Anulowanie instalacji

Anuluj instalację dla serwerów, na których instalacja została ukończona, lub w których napotkano na problemy podczas instalacji, klikając Anuluj.

#### System przywracania

Jeśli wersja programu Synology DiskStation Manager (DSM) na stacji Synology NAS jest starsza niż wersja na nowo zainstalowanych dyskach twardych, serwer zostanie oznaczony jako Odzyskiwalny w kolumnie Stan na liście serwerów. Może się to zdarzyć w przypadku próby migracji oryginalnych dysków twardych z jednej stacji Synology NAS na inną. Wykonaj poniższe kroki aby odzyskać system:

1. Na karcie Zarządzanie kliknij dwukrotnie stację Synology NAS oznaczoną jako Odzyskiwalny w kolumnie Stan na liście serwerów.
2. Po rozpoczęciu przywracania użytkownik przejdzie do okna dialogowego Przywracanie systemu.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby przywrócić system.

#### Przeprowadzenie migracji systemu

Jeśli chcesz zastąpić stery serwer Synology NAS nowym, możesz wymontować dyski twarde ze starego serwera Synology NAS, zainstalować je w nowym, a następnie użyć programu Synology Assistant do znalezienia nowego serwera Synology NAS (ze statusem Migrowalny) i przeprowadzenia migracji konfiguracji systemu zapisanej na dyskach twardych. Po zakończeniu procesu migracji większość konfiguracji ze starego serwera Synology NAS można odzyskać na nowym.

#### Sprawdzanie statusu serwera Synology NAS

Poniższa tabela opisuje wskazania stanu stacji Synology NAS w programie Synology Assistant. Podczas wykonywania rozmaitych czynności użytkownik może odwoływać się do tej listy.

Tabela wskaźników stanu

Status | Wskaźnik stanu
Uruchamianie | System jest uruchamiany.
Sprawdzanie limitu | System sprawdza limit dysku twardego.
Sprawdzanie systemu plików (do końca: [liczba] min) | System sprawdza system plików. Proces zostanie zakończony po upływie wyświetlanej liczby minut.
Błąd konfiguracji | Wystąpił błąd podczas konfiguracji. Kliknij dwukrotnie serwer, aby ponownie zastosować ustawienia.
Połączenie nie powiodło się | Błąd konfiguracji sieci.
Konfiguracja została utracona | Wystąpił błąd podczas konfiguracji. Kliknij dwukrotnie stację Synology NAS, aby ponownie zainstalować program DSM.
Uzyskiwanie stanu połączenia | System wykrywa stan połączenia.
N/D | WOL jest uruchomiony ale nieznany jest obecny stan.*
Nie zainstalowano | System nie jest jeszcze zainstalowany.
Offline | System jest offline.
Wykonywanie testu pamięci (x%) | Postęp testu pamięci to obecnie x%.
Gotowy | System jest zainstalowany i gotowy do użycia.
Odzyskiwalny | Istnieje możliwość odzyskania systemu.
Migrowalny | Można przeprowadzić migrację konfiguracji systemu zapisanych na dyskach twardych na dany serwer Synology NAS.
Uruchamianie usług | System uruchamia usługi.
Aktualizowanie | Stacja Synology NAS aktualizuje oprogramowanie DSM.
Sprawdź postęp | Stacja Synology NAS jest w trakcie instalacji/konfiguracji. Naciśnij, aby sprawdzić postęp.

#### Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z sekcji WOL.

Wróć do góry ▲

## WOL

Po skonfigurowaniu funkcji WOL (Wake on LAN) można włączać serwer zdalnie.

#### Konfigurowanie usługi WOL w sieci LAN

Przed skonfigurowaniem usługi WOL w programie Synology Assistant sprawdź, czy w programie DSM zostało zaznaczone pole wyboru Włącz Wake on LAN. Znajduje się ono w Panel sterowania > Zasilanie.

1. Na karcie Zarządzanie wybierz stację Synology NAS z listy serwerów i kliknij Konfiguruj usługę WOL. W oknie wyskakującym zostanie wyświetlony typ sieci i adres MAC stacji Synology NAS.
2. Zaznacz pole wyboru Obudź serwer, aby włączyć stację Synology NAS natychmiast po konfiguracji usługi WOL.
3. Kliknij OK, aby zakończyć konfigurację.
4. Na karcie Zarządzanie stan usługi WOL serwera zmieni się na „WOL”.

#### Uwaga:

1. Nie wszystkie stacje Synology NAS obsługują funkcję WOL. Skorzystaj z Tabeli statusów WOL oraz witryny internetowej Synology, aby uzyskać więcej informacji.
2. Możesz też kliknąć stację Synology NAS prawym przyciskiem myszy i wybrać WOL > Konfiguruj.
3. Usługę WOL można skonfigurować dla wielu serwerów, naciskając „Shift” lub „Ctrl”. System pominie okno dialogowe i natychmiast doda wszystkie wybrane serwery do listy WOL.

#### Budzenie serwera

1. Na zakładce Zarządzanie kliknij prawym przyciskiem myszy serwer, który chcesz włączyć, na liście serwerów, a następnie wybierz WOL > Aktywuj.
2. Stan WOL serwera zmieni się na „Postęp X%”, wskazując postęp aktywacji.

Po ukończeniu działania WOL status WOL zmieni się na „WOL”. Skorzystaj z Tabeli statusów WOL, aby uzyskać więcej informacji.

Tabeli statusów WOL

Stan WOL | Wskaźnik stanu
WOL | 1. Usługa WOL jest skonfigurowana. 2. Serwer jest włączony.
-- | 1. Usługa WOL nie jest skonfigurowana. 2. Serwer nie obsługuje funkcji WOL.
Postęp X% | Serwer włącza się. Postęp aktywacji to X%
Wył. | Serwer jest wyłączony.
N/D | Usługa WOL jest skonfigurowana, ale nieznany jest obecny stan.

#### Usuwanie funkcji WOL serwera

1. Na karcie Zarządzanie kliknij prawym przyciskiem myszy serwer, którego funkcję WOL chcesz usunąć z listy serwerów, a następnie wybierz WOL > Usuń.
2. Stan WOL serwera zmieni się na „--”.

Wróć do góry ▲

## Drukarka

W programie Synology Assistant, opcja Drukarka umożliwia centralne zarządzanie drukarkami podłączonymi do stacji Synology NAS. Obsługiwane są zarówno drukarki proste jak i wielofunkcyjne. W celu udostępnienia drukarki podłączonej do stacji Synology NAS w sieci LAN przez program Synology Assistant, wykonaj poniższe instrukcje:

#### Dodawanie drukarki

1. Podłącz drukarkę do stacji Synology NAS.
2. Skonfiguruj tryb drukarki w programie DSM. Aby to zrobić, przejdź do Menu głównego > Panel sterowania > Urządzenia zewnętrzne. Na karcie Urządzenia zewnętrzne wyświetlone zostaną podłączone drukarki.
3. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Manager drukarki USB i wybierz opcję Skonfiguruj drukarkę, aby wybrać tryb pracy drukarki. Wybierz tryb Drukarka sieciowa, jeśli używana jest jedynie funkcja drukarki. Wybierz Network MFP*, aby korzystać z funkcji drukarki/skanera/faksu.
4. Można teraz powrócić do programu Synology Assistant w celu skonfigurowania udostępniania drukarki. Przejdź na kartę Drukarka. Kliknij Dodaj i postępuj zgodnie z Kreatorem konfiguracji w celu dodania drukarki do komputera. Gdy drukarka jest dodawana po raz pierwszy, należy przygotować sterownik drukarki do instalacji.

#### Podłączanie/zwalnianie drukarki

W przypadku drukowania i wysyłania faksu, czynności można wykonać bez ręcznego podłączania drukarki w programie Synology Assistant. Jednak w celu użycia skanera lub odebrania faksu na drukarce wielofunkcyjnej, należy podłączyć drukarkę na wyłączność, aby zadania nie zostały przerwane przez innych użytkowników.

Gdy drukarka zostanie ręcznie podłączona w programie Synology Assistant, inni użytkownicy współużytkujący tę samą drukarkę w sieci LAN nie będą mogli uzyskać dostępu do urządzenia. Należy pamiętać o zwolnieniu drukarki po zakończeniu zadania.

Drukarkę można podłączyć/zwolnić w następujący sposób:

1. W programie Synology Assistant, przejdź na kartę Drukarka.
2. Wybierz drukarkę, którą chcesz podłączyć, i kliknij Podłącz. Program Synology Assistant rozpocznie podłączanie drukarki. Kolumna stanu pokaże stan pracy.
3. Po podłączeniu drukarki przycisk Podłącz zmieni się na Zwolnij. Można go kliknąć, aby zwolnić podłączoną drukarkę.

#### Uwaga:

- Jeśli w kolumnie stanu drukarka jest oznaczona jako Dostępna, oznacza to, że można ją podłączyć na wyłączność.
- Jeśli jest oznaczona jako Podłączona, oznacza to, że jest już podłączona do innego komputera.
- Jeśli drukarka jest aktualnie nieobecna, kliknięcie przycisku Podłącz podczas wybierania drukarki spowoduje dodanie użytkownika do listy oczekujących na podłączenie.

#### Usuwanie drukarki

1. Wybierz drukarkę, którą chcesz usunąć z listy.
2. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć drukarkę z listy.

#### Edycja informacji o drukarce

Jeśli program Synology Assistant nie może automatycznie pobrać adresu IP drukarki, można tu ręcznie skonfigurować adres IP.

1. Wybierz z listy drukarkę, którą chcesz edytować.
2. Kliknij przycisk Edytuj i wprowadź prawidłowy adres IP drukarki.

#### Uwaga:

- Pozycja Network MFP dotyczy wyłącznie użytkowników systemu Windows.
- Przed skonfigurowaniem drukarki przejdź na stronę Synology Inc., aby sprawdzić listę zgodnych drukarek.
- W przypadku podłączania drukarki do udostępniania, koncentrator USB nie jest obsługiwany.
- Funkcja karty pamięci podłączonej drukarki nie jest obsługiwana.

Wróć do góry ▲

## Preferencje

Przycisk Preferencje (z ikoną koła zębatego) można kliknąć, aby skonfigurować następujące ustawienia.

- Domyślna karta funkcji: Wybierz karty funkcji, które mają być wyświetlane w programie Synology Assistant.
- Język: Wybierz domyślny język wyświetlany w interfejsie użytkownika programu Synology Assistant. W celu zastosowania nowych ustawień należy uruchomić ponownie program Synology Assistant.
- Test pamięci: Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, w czasie następnego uruchamiania programu Synology Assistant na karcie Zarządzanie pojawi się przycisk Test pamięci. Możesz wybrać serwer i kliknąć przycisk, aby przeprowadzić test diagnostyczny pamięci na wybranym serwerze. Sewer zostanie uruchomiony ponownie i rozpocznie test, a jego postępy ukażą się w kolumnie listy serwerów Stan.

#### Uwaga:

1. Test pamięci może potrwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od wielkości pamięci fizycznej serwera. Dostęp do serwera podczas testu będzie niemożliwy.
2. Test pamięci jest dostępny tylko na stacjach Synology NAS z oprogramowaniem DSM2.2-0914 i nowszym.

Wróć do góry ▲