# Synology Assistant

Synology Assistant è uno strumento di semplice utilizzo per la gestione di Synology NAS Synologi in una LAN, particolarmente utile quando nella LAN sono presenti più macchine. Synology Assistant consente di installare DSM, condividere stampanti, configurare WOL, caricare foto.

Visualizzare il file della guida per argomento:

- Controllo di base
- Gestione
- WOL
- Periferica di stampa
- Preferenze

## Controllo di base

Se si riduce Synology Assistant a icona nell'area di notifica, il processo viene eseguito in background e rende inoltre disponibile un menu rapido per le operazioni riportate di seguito:

- Collegare/Rimuovere stampanti (numero massimo di stampanti: 2)
- Aprire Synology Assistant nella finestra principale

Torna a inizio pagina ▲

## Gestione

Nella scheda Gestione è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito:

- Cerca Synology NAS nella LAN
- Connetti a una Synology NAS
- Connetti unità
- Impostazione WOL

#### Cerca Synology NAS nella LAN

- Per aggiornare l'elenco delle Synology NAS, fare clic su Cerca.

#### Connetti a una Synology NAS

In Synology Assistant, è possibile connettare la Synology NAS nei modi seguenti:

- Selezionare una Synology NAS dall'elenco e fare clic su Connetti
- Fare doppio clic su una Synology NAS dell'elenco

Dopo avere completato la connessione della Synology NAS, il browser predefinito presenta la pagina di accesso di Synology DiskStation Manager.

#### Connetti unità

È possibile connettere una cartella condivisa come unità di rete e accedere ad essa come unità interna sul proprio computer locale.

#### Impostazione WOL

È possibile impostare WOL per attivare Synology NAS a distanza.

1. Selezionare una Synology NAS dall'elenco server e fare clic su Impostazione WOL.
2. Seguire l'installazione guidata per completare la configurazione.
3. Consultare la sezione WOL per maggiori informazioni.

#### Installazione del DSM

Se su Synology NAS non è stato installato Synology DiskStation Manager (DSM), sarà etichettato come Non installato o Configurazione persa nella colonna Stato dell'elenco server. Per far installare DSM da parte di Synology Assistant, seguire i passaggi riportati sotto:

1. Nella eda Gestione, fare doppio clic su una Synology NAS etichettata come Non installata o Configurazione persa nella colonna Stato sull'elenco server.
2. Seguire l'installazione guidata per inizializzare il processo di configurazione. se la Synology NAS ha più di un vano e il suo sato è Non installato, è anche possibile selezionare Creare un volume Synology Hybrid RAID (SHR) dopo l'installazione per creare un volume SHR dopo l'installazione del DSM. SHR è un tipo di volume intelligente che ottimizza la dimensione del volume quando si combinano dischi rigidi di dimensioni diverse.

All'inizio dell'installazione, si verrà portati alla pagina Installazione. La sezione a sinistra mostra il nome server e l'avanzamento dell'installazione. La sezione a destra mostra il dettaglio dell'avanzamento dell'installazione. Fare clic su Chiudi per tornare alla scheda Gestione.

#### Annulla installazione

Annullare l'installazione per i server che hanno completato l'installazione o per i quali si sono verificati errori gravi durante l'installazione facendo clic su Annulla.

#### Recupero Sistema

Se la versione di Synology DiskStation Manager (DSM) registrata sulla Synology NAS è precedente rispetto alla versione degli ultimi dischi rigidi installati, il server verrà segnalato come Recuperabile nella colonna Stato dell'elenco dei server. Si potrebbe verificare quando si tenta di migrare i dischi rigidi originali da una Synology NAS ad un'altra. Seguire le fasi seguenti per reuperare il sistema:

1. Nella scheda Gesione, fare doppio clic su una Synology NAS etichettata come Recuperabile nella colonna Stato dell'elenco dei server.
2. All'inizio del recupero, si verrà portati alla finestra di dialogo Recupero Sistema.
3. Seguire la procedura guidata per completare il recupero del sistema.

#### Esecuzione della migrazione di sistema

Se si desidera sotituire una vecchia Synology NAS con una nuova, è possibile sostituire i dischi rigidi dalla vecchia Synology NAS, installarli su quella nuova e utilizzare Synology Assistant per trovare la nuova Synology NAS (con lo stato Migrabile) e migrare le configurazioni di sistema archiviate sui dischi rigidi. A completamento del processo di migrazione, molte configurazioni sulla vecchia Synology NAS possono essere recuperate su quella nuova.

#### Controllare lo stato della Synology NAS

La tabella riportata sotto presenta i dettagli relativi alle indicazioni dello stato di Synology NAS in Synology Assistant. Durante l'esecuzione delle diverse operazioni fare riferimento all'elenco.

Tabella di indicazione di stato

Stato | Indicazione di stato
Avvio | Il sistema si sta riavviando.
Controllo quota | Il sistema sta controllando la quota del disco rigido.
Controllo dei minuti rimanenti ([numero]) nel file system | Il sistema sta controllando il file system. Il processo verrà concluso nei minuti indicati.
Errore di configurazione | Si è verificato un errore durante la configurazione. Fare doppio clic sul server per applicare nuovamente le impostazioni.
Connessione non riuscita | Errore di configurazione di rete.
Configurazione persa | Si è verificato un errore durante la configurazione. Fare doppio clic su Synology NAS per reinstallare DSM.
Ottenimento stato della connessione | Il sistema sta rilevando lo stato di connessione.
N/D | WOL è impostato ma l'attuale condizione è sconosciuta.*
Non installato | Il software di sistema non è ancora installato.
Non in linea | Il sistema non è in linea.
Test della memoria in corso (x%) | L'avanzamento del test della memoria è attualmente x%.
Pronto | Il sistema è installato e pronto per l'uso.
Recuperabile | Il sistema è recuperabile.
Migrabile | Le configurazioni di sistema sui dischi rigidi possono essere migrati su questa Synology NAS.
Avvio servizi | Il sistema sta avviando i servizi.
Aggiornamento in corso | Synology NAS sta eseguendo l'aggiornamento del proprio DSM.
Controllare avanzamento | È in corso l'installazione/configurazione della Synology NAS. Premere per vedere l'avanzamento.

#### Nota:

Consultare la sezione WOL per maggiori informazioni.

Torna a inizio pagina ▲

## WOL

È possibile attivare un server a distanza impostando la sua funzione WOL (Wake on LAN).

#### Imposta WOL su LAN

Prima di impostare WOL su Synology Assistant, assicurarsi di aver selezionato la casella Attiva Wake on LAN nel DSM. Si trova in Pannello di controllo > Alimentazione.

1. Nella scheda Gestione, selezionare una Synology NAS dall'elenco server e fare clic su Impostazione WOL. La finestra a comparsa mostrerà il tipo di rete e l'indirizzo MAC della Synology NAS.
2. Selezionare la casella Attiva server per attivare la Synology NAS immediatamente dopo l'impostazione WOL.
3. Fare clic su OK per completare l'impostazione.
4. Lo stato WOL del server cambierà in "WOL" nella scheda Gestione.

#### Nota:

1. non tutte le Synology NAS supportano la funzione WOL. Consultare la Tabella stato WOL e il sito web Synology per maggiori informazioni.
2. È possibile fare clic con il pulsante destro su una Synology NAS e scegliere WOL > Impostazione.
3. È possibile impostare WOL per server multipli premendo "Shift" o "Ctrl". Il sistema ignorerà la casella di dialogo e aggiungerà tutti i server selezionati all'elenco WOL immediatamente.

#### Attiva un server

1. Nella scheda Gestione, fare clic con il pulsante destro sul server che si desidera attivare dall'elenco server e scegliere WOL > Attivazione.
2. Lo Stato WOL del server cambierà in "Avanzamento X%", indicando l'avanzamento dell'attivazione.

Una volta completato il WOL, lo stato WOL cambierà in "WOL". Consultare la Tabella stato WOL per maggiori informazioni.

Tabella stato WOL

Stato WOL | Indicazione di stato
WOL | 1. WOL è impostato. 2. Il server è attivato.
-- | 1. WOL non è impostato. 2. Il server non supporta la funzione WOL.
Avanzamento X% | Attivazione in corso del server. L'avanzamento attivazione è X%.
Spento | Il server è spento.
N/D | WOL è impostato, ma l'attuale condizione è sconosciuta.

#### Rimuovere la funzione WOL per un server

1. Nella scheda Gestione, fare clic con il pulsante destro sul server del quale si desidera rimuovere la funzione WOL dall'elenco server e scegliere WOL > Rimuovi.
2. Lo Stato WOL del server cambierà in "--".

Torna a inizio pagina ▲

## Periferica di stampa

In Synology Assistant, Periferica di stampa consente di avere una gestione centralizzata delle stampanti collegate a Synology NAS. Sono supportate sia le stampanti semplici che le multifunzione. Per condividere una stampante collegata a Synology NAS nella LAN tramite Synology Assistant, seguire le istruzioni riportate sotto:

#### Aggiungi stampante

1. Collegare la stampante alla Synology NAS.
2. Configurare la modalità stampante in DSM. Per eseguire questa operazione andare in Menu principale > Pannello di controllo > Periferiche esterne. Le stampanti collegate sono mostrate nella scheda Periferiche esterne.
3. Selezionare la stampante e fare clic sul pulsante Gestione stampanti USB e scegliere Imposta stampante per selezionare la modalità di funzionamento della stampante. Selezionare la modalità Stampante di rete per utilizzare solo la funzione di stampa. Scegliere Network MFP* per utilizzare le funzioni di stampa/scansione/fax.
4. Adesso da Synology Assistant è possibile configurare la condivisione della stampante. Andare alla scheda Periferica di stampa. Fare clic su Aggiungi e seguire la Configurazione guidata per aggiungere una stampante al computer. La prima volta che si aggiunge una stampante, si raccomanda avere disponibili i driver della stampante per l'installazione

#### Collegare/Rimuovere la stampante

Durante la stampa e l'invio di fax è possibile eseguire le operazioni senza dover collegare manualmente la stampante in Synology Assistant. Tuttavia, per utilizzare lo scanner o ricevere fax su una stampante multifunzione, è necessario collegare la stampante solo per uso personale per evitare che i lavori siano interrotti da altri utenti.

Quando si collega manualmente una stampante a Synology Assistant, gli altri utenti che condividono la stessa stampante nella LAN non possono accedere alla periferica. Pertanto, una volta completato il lavoro è necessario rimuovere la stampante.

La stampante può essere collegata/rimossa nei modi seguenti:

1. In Synology Assistant andare alla scheda Periferica di stampa.
2. Selezionare la stampante da collegare e fare clic su Collega. Synology Assistant inizia la connessione della stampante. Lo stato dell'operazione viene visualizzato nella colonna di stato.
3. Quando si collega una stampante, il pulsante Collega diventa Rimuovi. Per rimuovere la stampante collegata fare clic sul pulsante.

#### Nota:

- nella colonna di stato, se la stampante è etichettata come Disponibile, indica che è possibile collegare la stampante per proprio uso esclusivo.
- Se è etichettata con Collegata, indica che la stampante è già collegato al computer.
- Se la stampante non è disponibile al momento fare clic su Collega, quando si seleziona la stampante si verrà aggiunti alla lista di attesa per il collegamento.

#### Rimuovere la stampante

1. Selezionare dall'elenco la stampante da rimuovere.
2. Fare clic su Rimuovi per eliminare la stampante dall'elenco.

#### Modificare le informazioni della stampante

Se Synology Assistant non riesce a recuperare automaticamente l'IP della stampante, da qui è possibile configurare manualmente l'IP.

1. Selezionare dall'elenco la stampante da modificare.
2. Fare clic su Modifica e immettere l'IP della stampante.

#### Nota:

- Network MFP è solo per gli utenti Windows.
- Prima di configurare una stampante, visitare Synology Inc. per verificare l'elenco delle stampanti compatibili.
- L'hub USB non è supportato quando si collega una stampante da condividere.
- La funzione scheda di memoria della stampante collegata non è supportata.

Torna a inizio pagina ▲

## Preferenze

È possibile fare clic sul pulsante Preferenze (con l'icona ingranaggio) per impostare le seguenti impostazioni.

- Scheda funzioni predefinite: Selezionare le schede funzione da visualizzare in Synology Assistant.
- Lingua: Scegliere una lingua predefinita mostrata nell'interfaccia utente di Synology Assistant. Occorre riavviare Synology Assistant per attivare le nuove impostazioni.
- Test della memoria: Se si seleziona la casella, al successivo avvio di Synology Assistant, apparirà il pulsante Test della memoria nella scheda Gestione. È possibile scegliere un server e fare clic sul pulsante per eseguire il test diagnostico della memoria sul server selezionato. Il server verrà riavviato e avvierà il test; l'avanzamento del test verrà mostrato nella colonna Stato sull'elenco server.

#### Nota:

1. il test della memoria potrebbe durare da qualche minuto ad alcune ore, secondo la dimensione della memoria fisica sul server. Durante il test, sarà negato l'accesso al server.
2. Il test della memoria è disponibile solo su Synology NAS con DSM2.2-0914 e successivi.

Torna a inizio pagina ▲