# Synology Assistant

O Synology Assistant é uma ferramenta fácil de usar para o gerenciamento do(s) Synology NAS(s) em uma rede de área local (LAN), especialmente quando há vários computadores trabalhando dentro da LAN. Com o Synology Assistant você pode instalar o DSM, compartilhar impressoras, configurar WOL, carregar fotos.

Veja o arquivo de ajuda por tópicos:

- Controle básico
- Gerenciamento
- WOL
- Dispositivo de impressora
- Preferências

## Controle básico

Minimizando o Synology Assistant para a bandeja do sistema, o processo será executado em segundo plano e fornecerá um menu rápido para as operações indicadas abaixo:

- Conexão/liberação de impressoras (número máximo de impressoras: 2)
- Abrir o Synology Assistant na janela principal

Voltar ao topo ▲

## Gerenciamento

Na guia Gerenciamento, você pode executar as operações abaixo:

- Pesquisar Synology NAS(s) na LAN
- Conectar a um Synology NAS
- Mapear unidade
- Configurar WOL

#### Pesquisar Synology NAS(s) na LAN

- Você pode atualizar a lista de Synology NAS(s) clicando em Pesquisar.

#### Conectar a um Synology NAS

No Synology Assistant, você pode conectar ao seu Synology NAS das seguintes formas:

- Selecione um Synology NAS na lista e clique em Conectar
- Clique duas vezes no Synology NAS na lista

Quando o Synology NAS estiver conectado com êxito, seu navegador padrão o levará à página de logon do Synology DiskStation Manager.

#### Mapear unidade

Você pode mapear uma pasta compartilhada como uma unidade de rede e acessá-la como se fosse uma unidade interna do computador local.

#### Configurar WOL

Você pode configurar WOL para despertar seu Synology NAS de forma remota.

1. Selecione um Synology NAS da lista de servidores e clique em Configurar WOL.
2. Siga o Assistente de configuração para concluir a configuração.
3. Consulte a seção WOL para mais informações.

#### Instalação do DSM

Se seu Synology NAS não tiver o Gerenciador Synology NAS (DSM) instalado, será rotulado como Não instalado ou Configuração perdida na coluna Status da lista de servidores. Para instalar DSM no Synology Assistant, siga as etapas abaixo:

1. Na guia Gerenciamento, clique duas vezes em um Synology NAS marcado como Não instalado ou Configuração perdida na coluna Status da lista de servidores.
2. Siga o Assistente de configuração para iniciar o processo de configuração. Se o Synology NAS selecionado tem mais de 1 baia e seu status é Não instalado, você também pode marcar Criar um volume Synology Hybrid RAID (SHR) após a instalação para criar um volume SHR após a instalação do DSM. SHR é um tipo de volume inteligente que otimiza o tamanho do volume quando discos rígidos de tamanhos variados são combinados.

Você irá à caixa de diálogo Instalação quando a instalação começar. A seção da esquerda mostra o nome do servidor e o andamento da instalação. A seção da direita mostra os detalhes do processo de instalação. Clique em Fechar para voltar à guia Gerenciamento.

#### Cancelar instalação

Cancele a instalação de servidores que já concluíram a instalação ou encontraram erros durante a instalação clicando em Cancelar.

#### Sistema de recuperação

Se a versão do Synology DiskStation Manager (DSM) gravada no seu Synology NAS for mais antiga que a versão do(s) disco(s) rígido(s) recém-instalado(s), o servidor será marcado como Recuperável na coluna Status da lista de servidores. Pode acontecer quando você estiver tentando migrar seus discos rígidos originais de um Synology NAS para outro. Siga as etapas abaixo para recuperar o sistema:

1. Na guia Gerenciamento, clique duas vezes em um Synology NAS identificado como Recuperável na coluna Status da lista de servidores.
2. Você será levado à caixa de diálogo Recuperação do sistema quando a recuperação começar.
3. Siga o assistente para concluir a recuperação do sistema.

#### Executar a migração do sistema

Se você quiser substituir um Synology NAS antigo por um novo, remova os discos rígidos do Synology NAS antigo, instale-os no novo e use o Synology Assistant para localizar seu Synology NAS novo (com o status Migrável) e migrar as configurações do sistema armazenadas nos discos rígidos. Quando o processo de migração estiver concluído, a maioria das configurações no Synology NAS antigo poderão ser recuperadas no novo.

#### Verificar o status do Synology NAS

A tabela abaixo detalha as indicações de status do Synology NAS no Synology Assistant. É aconselhável consultar a lista ao realizar várias operações.

Tabela de indicaão de status

Status | Indicação de status
Iniciando | O sistema está iniciando.
Verificando cota | O sistema está verificando a cota do disco rígido.
Verificando o sistema de arquivos ([número] minutos restantes) | O sistema está verificando o sistema de arquivos. O processo será concluído durante os minutos mostrados.
Erro na configuração | Ocorreu um erro durante a configuração. Clique duas vezes no servidor para aplicar novamente as configurações.
Falha de conexão | Erro na configuração de rede.
Configuração perdida | Ocorreu um erro durante a configuração. Clique duas vezes no Synology NAS para reinstalar o DSM.
Obtendo Status da conexão | O sistema está detectando o status da conexão.
N/A | WOL está configurado mas a condição atual é desconhecida.*
Não instalado | O sistema ainda não está instalado.
Offline | O sistema está offline.
Executando teste de memória (x%) | O teste de memória está em andamento e no momento está em x%.
Pronto | O sistema está instalado e pronto para uso.
Recuperável | O sistema é recuperável.
Migrável | As configurações do sistema nos discos rígidos podem ser migradas para este Synology NAS.
Iniciando serviços | O sistema está iniciando serviços.
Atualizando | O Synology NAS está atualizando seu DSM.
Verificar andamento | O Synology NAS está sendo instalado/configurado. Pressione para verificar o andamento.

#### Nota:

Consulte a seção WOL para mais informações.

Voltar ao topo ▲

## WOL

Você pode ligar um servidor de forma remota configurando sua função WOL (Wake on LAN).

#### Configurar WOL dentro da LAN

Antes de configurar WOL no Synology Assistant, lembre-se de marcar a caixa de verificação Habilitar Wake on LAN no DSM. Ela está localizada no Painel de controle > Energia.

1. Na guia Gerenciamento, selecione um Synology NAS na lista de servidores e clique em Configurar WOL. A caixa pop-up mostrará o tipo de rede e o endereço MAC do Synology NAS.
2. Marque a caixa de seleção Despertar o servidor para ligar o Synology NAS imediatamente após a configuração WOL.
3. Clique em OK para completar a configuração.
4. O status WOL do servidor mudará para "WOL" na guia Gerenciamento.

#### Nota:

1. Nem todos os Synology Disk Stations suportam a função WOL. Consulte a Tabela de status WOL e o Website de Synology para mais informações.
2. Você também pode clicar com o botão direito em um Synology NAS e selecionar WOL > Configurar.
3. Você pode configurar WOL para vários servidores pressionando "Shift" ou "Ctrl". O sistema ignorará a caixa de diálogo e adicionará todos os servidores selecionados imediatamente na lista de WOL.

#### Despertar o servidor

1. Na página Gerenciamento, clique com o botão direito no servidor que quiser ligar na lista de servidores e em seguida escolha WOL > Despertar.
2. O Status WOL do servidor mudará para "Andamento X%", indicando o andamento do despertar.

Quando WOL estiver concluído, o status WOL mudará para "WOL". Consulte a Tabela de status WOL para mais informações.

Tabela de status WOL

Status WOL | Indicação de status
WOL | 1. WOL está configurado. 2. O servidor está ligado.
-- | 1. WOL não está configurado. 2. O servidor não suporta a função WOL.
Andamento X% | O servidor está ligando. O andamento do despertar é X%.
Desligado | O servidor está desligado.
N/A | WOL está configurado mas a condição atual é desconhecida.

#### Remover a função WOL para o servidor

1. Na guia Gerenciamento, clique com o botão direito no servidor do qual quiser remover a função WOL e em seguida escolha WOL > Remover.
2. O Status WOL do servidor mudará para “--”.

Voltar ao topo ▲

## Dispositivo de impressora

No Synology Assistant, o dispositivo de impressora fornece gerenciamento central de impressoras conectadas ao Synology NAS. São suportadas impressoras básicas e multifuncionais. Para compartilhar uma impressora conectada ao Synology NAS em uma LAN com o Synology Assistant, siga as instruções abaixo:

#### Adicionar impressora

1. Conecte a impressora ao Synology NAS.
2. Configure o modo da impressora no DSM. Para isso, vá até Menu principal > Painel de controle > Dispositivos externos. Aqui você verá a impressora conectada exibida na guia Dispositivos externos.
3. Selecione a impressora e clique no botão Gerenciador de impressora USB e selecione Configurar impressora para selecionar o modo de operação de sua impressora. Selecione o modo Impressora de rede se usar apenas a função de impressão. Selecione Network MFP* se quiser usar as funções impressora/escaneamento/fax.
4. Agora você pode voltar para o Synology Assistant para configurar o compartilhamento da impressora. Vá até a guia Dispositivo de impressora. Clique em Adicionar e siga o Assistente de configuração para adicionar a impressora ao seu computador. Para adicionar a impressora pela primeira vez, deixe-a pronta para a instalação.

#### Anexar/liberar a impressora

Ao imprimir e enviar fax, você pode realizar as operações sem conectar a impressora manualmente ao Synology Assistant. Entretanto, quando você quiser usar o escâner ou receber fax em uma impressora multifuncional, é necessário conectar a impressora para uso exclusivo para impedir que os trabalhos sejam interrompidos por outros usuários.

Quando uma impressora é conectada manualmente ao Synology Assistant, outros usuários que compartilham a mesma impressora na LAN não podem acessar o dispositivo. Portanto, lembre-se de liberar a impressora quando terminar o serviço.

Você pode anexar/liberar a impressora das seguintes maneiras:

1. No Synology Assistant, vá até a guia Dispositivo de impressora.
2. Selecione a impressora que deseja conectar e clique em Anexar. O Synology Assistant começará a conectar a impressora. A coluna de status mostrará o estado da operação.
3. Quando uma impressora for conectada, você verá que o botão Anexar se transforma em Liberar. Você pode clicar nele para liberar a impressora conectada.

#### Nota:

- Na coluna de status, se a impressora estiver rotulada como Disponível, você pode conectá-la para seu uso exclusivo.
- Se ela estiver rotulada como Anexado, a impressora já está conectada ao computador.
- Se a impressora não estiver disponível naquele momento, clicar em Anexar ao selecionar a impressora o adicionará à lista de espera para conexão.

#### Remover impressora

1. Selecione na lista a impressora que quer remover.
2. Clique em Remover para excluir a impressora da lista.

#### Editar informações da impressora

Quando o Synology Assistant não puder obter automaticamente o IP da impressora, você pode configurar manualmente o IP aqui.

1. Selecione na lista a impressora que quer editar.
2. Clique em Editar e digite o IP correto da impressora.

#### Observação:

- A multifuncional de rede é apenas para usuários do Windows.
- Antes de configurar uma impressora, visite Synology Inc. para verificar a lista de impressoras compatíveis.
- Hubs USB não são suportados ao se conectar uma impressora para compartilhamento.
- A função do cartão de memória da impressora conectada não é suportada.

Voltar ao topo ▲

## Preferências

Você pode clicar no botão Preferências (com o ícone da engrenagem) para definir as configurações a seguir.

- Aba padrão de funções: Selecione as guias de funções que devem aparecer no Synology Assistant.
- Idioma: Escolha o idioma padrão que será mostrado na interface do usuário do Synology Assistant. O Synology Assistant deve ser reiniciado antes que as novas configurações tenham efeito.
- Teste de Memória: Se marcar a caixa de verificação, da próxima vez que iniciar o Synology Assistant, o botão Teste de memória aparecerá na guia Gerenciamento. Você pode selecionar um servidor e clicar no botão para executar o teste diagnóstico de memória no servidor selecionado. O servidor será reiniciado e iniciará o teste, e o andamento do teste será mostrado na coluna Status da lista de servidores.

#### Nota:

1. Pode levar alguns minutos ou horas até que o teste seja concluído, dependendo do tamanho da memória física do seu servidor. Durante o teste, qualquer acesso ao servidor será negado.
2. O Teste de memória somente está disponível no Synology NAS com DSM2.2-0914 e posterior.

Voltar ao topo ▲