# Synology Assistant

Synology Assistant je jednoduchý nástroj pro správu stanice Synology NAS v místní síti (LAN), zejména máte-li více zařízení pracujících v síti LAN. Pomocí nástroje Synology Assistant můžete instalovat DSM, sdílet tiskárny, nastavovat WOL, odesílat fotografie.

Zobrazení souboru nápovědy podle témat:

- Základní ovládání
- Správa
- WOL
- Tiskárna
- Předvolby

## Základní ovládání

Minimalizací nástroje Synology Assistant na hlavní panel systému bude proces probíhat na pozadí a k dispozici je rychlá nabídka pro operace uvedené níže:

- Připojit/uvolnit tiskárny (maximální počet tiskáren: 2)
- Spustit nástroj Synology Assistant v hlavním okně

Návrat nahoru ▲

## Správa

Na kartě Správa můžete provádět níže uvedené operace:

- Najít stanice Synology NAS v síti LAN
- Připojit ke stanici Synology NAS
- Namapovat jednotku
- Nastavit WOL

#### Najít stanice Synology NAS v síti LAN

- Seznam stanic Synology NAS můžete aktualizovat klepnutím na položku Hledat.

#### Připojit ke stanici Synology NAS

V nástroji Synology Assistant můžete svou stanici Synology NAS připojit následujícími způsoby:

- Vyberte stanici Synology NAS v seznamu a klepněte na položku Připojit
- Poklepejte myší na stanici Synology NAS v seznamu

Je-li stanice Synology NAS úspěšně připojena, na výchozím prohlížeči se dostanete na stránku pro přihlášení programu Synology DiskStation Manager.

#### Namapovat jednotku

Sdílenou složku lze mapovat jako síťovou jednotku a přistupovat na ni jako na interní jednotku místního počítače.

#### Nastavit WOL

Pokud chcete spouštět stanici Synology NAS na dálku, můžete nastavit funkci WOL.

1. Vyberte stanici Synology NAS ze seznamu serverů a klepněte na tlačítko Nastavit WOL.
2. Nastavení dokončete pomocí Průvodce nastavením.
3. Další informace viz část WOL.

#### Instalace systému DSM

Pokud vaše stanice Synology NAS nebyla nainstalována pomocí programu Synology DiskStation Manager (DSM), bude v seznamu serverů ve sloupci Stav označena jako Není nainstalováno nebo Konfigurace ztracena. Chcete-li na ní nainstalovat DSM pomocí nástroje Synology Assistant, postupujte takto:

1. Na kartě Správa poklepejte myší na stanici Synology NAS označenou v seznamu serverů ve sloupci Stav jako Není nainstalováno nebo Konfigurace ztracena.
2. Při inicializaci procesu nastavení se řiďte pomocí Průvodce nastavením. Pokud má vybraná Synology NAS více než 1 šachtu a její status je Není nainstalováno, můžete také zaškrtnout Po instalaci vytvořte svazek Synology Hybrid RAID (SHR) k vytvoření svazku SHR po instalaci DSM. SHR je inteligentní typ svazku, který optimalizuje velikost svazku při kombinování pevných disků s různými velikostmi.

Jakmile instalace začne, systém přejde na dialogové okno Instalace. Levá část zobrazuje název serveru a průběh instalace. Pravá část zobrazuje podrobnosti procesu instalace. Klepnutím na možnost Zavřít se vrátíte na kartu Správa.

#### Zrušení instalace

Zrušte instalaci pro servery, které dokončily instalaci nebo u nichž se při instalaci vyskytly chyby, klepnutím na Storno.

#### Systém obnovení

Pokud verze programu Synology DiskStation Manager (DSM) zaznamenaná na vaší stanici Synology NAS je starší než verze na vašem nově nainstalovaném pevném disku či discích, server bude ve sloupci se stavem v seznamu serverů označen jako Obnovitelný. Může se to stát, když se pokoušíte migrovat původní pevný disk či disky z jedné stanice Synology NAS do jiné. Systém lze obnovit tímto způsobem:

1. Na kartě Správa poklepejte myší na stanici Synology NAS označenou v seznamu serverů ve sloupci Stav jako Obnovitelný.
2. Jakmile obnova začne, systém přejde na dialogové okno Obnova systému.
3. Obnovu systému dokončete pomocí průvodce.

#### Provést migraci systému

Pokud chcete nahradit starou Synology NASnovou, můžete odstranit pevné disky ze staré Synology NAS, nainstalovat je do nové a poté pomocí Synology Assistant najít novou Synology NAS (se statusem Migrovatelná) a migrovat systémová nastavení uložená na pevných discích. Po dokončení procesu migrace lze většinu nastavení na staré Synology NAS obnovit na nové.

#### Zkontrolovat stav stanice Synology NAS

Níže uvedená tabulka zobrazuje podrobně indikace stavu stanice Synology NAS v nástroji Synology Assistant. K seznamu se můžete vracet při provádění různých operací.

Tabulka indikace stavu

Stav | Indikace stavu
Spouštění | Systém se spouští.
Kontrola kvóty | Systém kontroluje kvótu pevného disku.
Kontrola systému souborů (zbývá [number] minut) | Systém kontroluje systém souborů. Proces bude dokončen za uvedený počet minut.
Chyba konfigurace | Během konfigurace došlo k chybě. Dvojitým klepnutím myší na server se znovu aplikuje nastavení.
Připojení se nezdařilo | Chyba konfigurace sítě.
Konfigurace ztracena | Během konfigurace došlo k chybě. Dvojím klepnutím myši na stanici Synology NAS se znovu instaluje DSM.
Probíhá zjišťování stavu připojení | Systém detekuje stav připojení.
žádná | Funkce WOL je nastavena, ale aktuální stav je neznámý.*
Není nainstalováno | Systém ještě není nainstalován.
Offline | Systém je offline.
Provádí se test paměti (x%) | Průběh testu paměti momentálně dosahuje x %.
Připraveno | Systém je instalován a připraven k použití.
Obnovitelný | Systém je obnovitelný.
Migrovatelná | Systémová nastavení na pevných discích lze migrovat na tuto Synology NAS.
Spouštění služeb | Systém spouští služby.
Upgradování | Stanice Synology NAS provádí upgrade DSM.
Zkontrolovat průběh | Synology NAS se instaluje/konfiguruje. Stisknutím zkontrolujete průběh.

#### Poznámka:

Další informace naleznete v části WOL.

Návrat nahoru ▲

## WOL

Server lze dálkově zapnout nastavením funkce WOL (Wake on LAN).

#### Nastavit WOL v rámci sítě LAN

Před nastavením funkce WOL v nástroji Synology Assistant zaškrtněte políčko Povolit probuzení přes LAN v systému DSM. To se nachází v části Ovládací panel > Napájení.

1. Na kartě Správa vyberte stanici Synology NAS ze seznamu serverů a klepněte na Nastavit WOL. Překryvné okno zobrazí typ sítě a adresu MAC stanice Synology NAS.
2. Zaškrtněte políčko Probudit server, stanice Synology NAS se v takovém případě zapne bezprostředně po nastavení WOL.
3. Nastavení dokončíte klepnutím na možnost OK.
4. Stav WOL serveru se na kartě Správa změní na „WOL“.

#### Poznámka:

1. Funkci WOL některé stanice Synology NASs nepodporují. Další informace naleznete v části Tabulka stavu WOL a na webových stránkách Synology.
2. Můžete také klepnout pravým tlačítkem na stanici Synology NAS a vybrat možnost WOL > Nastavit.
3. Stav WOL lze nastavit pro několik serverů současně, pokud je vyberete se stisknutou klávesou „Shift“ nebo „Ctrl“. Systém přeskočí dialogové okno a všechny vybrané servery ihned přidá do seznamu WOL.

#### Probudit server

1. Na kartě Správa klepněte pravým tlačítkem myši v seznamu serverů na server, který chcete zapnout, a poté vyberte WOL > Probudit.
2. Stav WOL serveru se změní na „Průběh X%“ a indikuje tak průběh probouzení.

Po dokončení WOL se stav WOL změní na „WOL“. Další informace viz Tabulka stavu WOL.

Tabulka stavu WOL

Stav WOL | Indikace stavu
WOL | 1. Funkce WOL je nastavena. 2. Server se zapne.
-- | 1. Funkce WOL není nastavena. 2. Server nepodporuje funkci WOL.
Průběh X% | Server se zapíná. Průběh probouzení serveru je X%.
Nesvítí | Server je vypnutý.
žádná | WOL je nastaveno, ale aktuální stav je neznámý.

#### Odebrání funkce WOL serveru

1. Na kartě Správa klepněte pravým tlačítkem myši v seznamu serverů na server, kterému chcete odebrat funkci WOL, a poté vyberte WOL > Odebrat.
2. Stav WOL serveru se změní na „--“.

Návrat nahoru ▲

## Tiskárna

V nástroji Synology Assistant zajišťuje možnost Tiskárna ústřední správu tiskáren připojených k vaší stanici Synology NAS. Podporovány jsou základní i multifunkční tiskárny. Pro sdílení tiskárny připojení ke stanici Synology NAS v síti LAN pomocí nástroje Synology Assistant prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

#### Přidat tiskárnu

1. Připojte tiskárnu ke stanici Synology NAS.
2. Nastavte režim tiskárny v DSM. Přejděte proto na položky Hlavní nabídka > Ovládací panel > Externí zařízení. Zde na kartě Externí zařízení uvidíte připojenou tiskárnu.
3. Vyberte tiskárnu a klepněte na tlačítko Správce USB tiskárny a zvolte položku Nastavit tiskárnu pro výběr provozního režimu tiskárny. Zvolte režim Síťová tiskárna, pokud používáte pouze funkci tisku. Zvolte Network MFP*, pokud chcete používat funkce tisku/skenování/faxu.
4. Nyní se můžete vrátit na nástroj Synology Assistant a nastavit jej pro sdílení tiskárny. Přejděte na kartu Tiskárna. Klepněte na položku Přidat a pomocí Průvodce nastavením přidejte tiskárnu k počítači. Při prvním přidávání tiskárny si k instalaci připravte ovladač tiskárny.

#### Připojit/uvolnit tiskárnu

Při tisku a odesílání faxu můžete provádět operace, aniž byste tiskárnu ručně připojili v nástroji Synology Assistant. Pokud však chcete na multifunkční tiskárně použít skener nebo přijmout fax, musíte tiskárnu připojit pro vaše výhradní použití, aby vaše úlohy nebyly přerušovány jinými uživateli.

Pokud je tiskárna ručně připojena v nástroji Synology Assistant, znamená to, že další uživatelé, kteří tutéž tiskárnu sdílejí v síti LAN, nemají na zařízení přístup. Po dokončení úlohy proto nezapomeňte tiskárnu uvolnit.

Připojit/uvolnit tiskárnu je možné následujícími způsoby:

1. V nástroji Synology Assistant přejděte na kartu Tiskárna.
2. Vyberte tiskárnu, kterou chcete připojit, a klepněte na možnost Připojit. Nástroj Synology Assistant zahájí připojování tiskárny. Sloupec se stavem zobrazí provozní stav.
3. Když je připojená tiskárna, uvidíte, že z tlačítka Připojit se stane Uvolnit. Klepnutím na tlačítko připojenou tiskárnu uvolníte.

#### Poznámka:

- Pokud je tiskárna ve sloupci se stavem označena jako K dispozici, znamená to, že můžete tiskárnu připojit pro výhradní použití.
- Pokud je označena jako Připojená, znamená to, že tiskárna je již připojená k vašemu počítači.
- Pokud tiskárna momentálně není k dispozici, klepněte na položku Připojit, a po zvolení tiskárny budete přidáni na čekací listinu pro připojení.

#### Odebrat tiskárnu

1. Vyberte tiskárnu, kterou chcete odebrat ze seznamu.
2. Klepnutím na položku Odebrat odstraníte tiskárnu ze seznamu.

#### Upravit informace o tiskárně

Když nástroj Synology Assistant nemůže automaticky zachytit IP vaší tiskárny, můžete zde IP nastavit ručně.

1. Vyberte tiskárnu, kterou chcete upravit v seznamu.
2. Klepněte na položku Upravit a zadejte správné IP vaší tiskárny.

#### Poznámka:

- Network MFP je pouze pro uživatele systému Windows.
- Před nastavením tiskárny prosím navštivte webovou stránku Synology Inc. a podívejte na seznam kompatibilních tiskáren.
- Rozbočovač USB není podporován, když chcete tiskárnu připojit pro sdílení.
- Funkce paměťové karty připojené tiskárny není podporována.

Návrat nahoru ▲

## Předvolby

Chcete-li nastavit následující nastavení, můžete klepnout na tlačítko Předvolby (s ikonou ozubení).

- Výchozí karta funkcí: Vyberte karty funkcí, které se mají zobrazovat v nástroji Synology Assistant.
- Jazyk: Vyberte výchozí jazyk, který se bude zobrazovat v uživatelském rozhraní aplikace Synology Assistant. Nové nastavení se projeví až po restartování aplikace Synology Assistant.
- Test paměti: Jestliže zaškrtnete toto políčko, při příštím spuštění aplikace Synology Assistant se na kartě Správa zobrazí tlačítko Test paměti. Chcete-li provést diagnostický test paměti ve vybraném serveru, můžete si vybrat server a klepnout na toto tlačítko. Server se restartuje a spustí test a průběh testování se bude zobrazovat ve sloupci Stav v seznamu serverů.

#### Poznámka:

1. Dokončení celého testu může trvat několik minut až hodin podle velikosti fyzické paměti serveru. Během testu bude zakázán jakýkoliv přístup k serveru.
2. Test paměti je k dispozici pouze u stanic Synology NAS s DSM2.2-0914 a vyšším.

Návrat nahoru ▲