# Synology Assistant

Synology Assistant är ett enkelt verktyg för att hantera Synology NAS(s) i ett lokalt nätverk (LAN), särskilt när du har flera maskiner i nätverket. Via Synology Assistant kan du installera DSM, dela skrivare, konfigurera WOL, ladda upp foton.

Se hjälpfilen enligt ämne:

- Grundläggande behörighet
- Hantering
- WOL
- Skrivarenhet
- Preferenser

## Grundläggande behörighet

Genom att minimera Synology Assistant till systemverktygsfältet utförs processen i bakgrunden och den har en snabbmeny för åtgärder enligt nedan:

- Anslut/frigör skrivare (maximalt antal skrivare: 2)
- Öppna Synology Assistant i huvudfönstret

Gå längst upp ▲

## Hantering

På fliken Hantering kan du utföra följande åtgärder:

- Söka i Synology NAS(s) i LAN
- Ansluta till en Synology NAS
- Mappa hårddisk
- Ställ in WOL

#### Söka i Synology NAS(s) i det lokala nätverket

- Du kan uppdatera listan med dina Synology NAS(s) genom att klicka på Sök.

#### Ansluta till en Synology NAS

I Synology Assistant kan du ansluta din Synology NAS på följande sätt:

- Välj en Synology NAS i listan och klicka på Anslut
- Dubbelklicka på Synology NAS i listan

När Synology NAS har anslutits kommer du till Synology NAS-hanterarens inloggningssida via din standardläsare.

#### Mappa hårddisk

Du kan mappa en delad mapp som en nätverksdrivenhet och tillträda den som en intern drivenhet på din lokala dator.

#### Ställ in WOL

Du kan ställa in WOL så att den väcker din Synology NAS fjärrstyrt.

1. Välj en Synology NAS i serverlistan och klicka på Ställ in WOL.
2. Följ installationsguiden för att slutföra installationen.
3. Se avsnittet WOL för mer information.

#### Installera DSM

Om din Synology NAS inte har installerats Synology DiskStation Manager (DSM), kommer den att märkas som Ej installerat eller Konfiguration förlorad under kolumnen Status i serverlistan. Följ stegen nedan för att installera DSM på den med Synology Assistant:

1. På fliken Hantering dubbelklickar du på en Synology NAS som märkts som Ej installerat eller Konfiguration förlorad under kolumnen Status i serverlistan.
2. Följ installationsguiden för att starta installationen. Om vald Synology NAS har mer än 1 fack, och dess status är Ej installerat, kan du också kontrollera Skapa en Synology Hybrid RAID (SHR)-volym efter installation för att skapa en SHR-volym efter DSM-installation. SHR är en intelligent volymtyp som optimerar volymstorleken när hårddiskstyper av olika storlekar kombineras.

Du kommer att skickas till dialogrutan Installation då installationen börjar. Vänster avsnitt visar servernamnet och installationens progress. Höger sektion visar installationsprocessens detaljer. Klicka på Stäng för att återgå till fliken Hantering.

#### Avbryt installation

Avbryt installationen för servrar som avslutat installationen eller som stött på problem under installationen genom att klicka på Avbryt.

#### Systemåterställning

Om Synology DiskStation Manager (DSM) versionen inspelad på din Synology NAS är äldre än versionen på din nyinstallerade hårddisk kommer servern att markeras som Återställbar under Statuskolumnen på serverlistan. Detta kan ske när du försöker att migrera din ursprunglinga hårddisk från en Synology NAS till en annan. Följ nedanstående steg för att återskapa systemet:

1. I fliken Hantering dubbelklickar du på en Synology NAS som märkts som Återställbar under Status kolumnen i serverlistan.
2. Du kommer att skickas till dialogrutan Systemåterställning när återskapandet börjar.
3. Följ guiden för att slutföra systemåterställningen.

#### Utför systemmigration

Om du vill byta ut en gammal Synology NAS med en ny, kan du ta bort hårddiskarna från den gamla Synology NAS, installera dem i den nya och sedan använda Synology Assistant för att hitta din nya Synology NAS (med status Migrerbar) och konfigurationer för systemmigration lagrad på de gamla hårddiskarna. När migreringsprocessen är klar, kan de flesta konfigureringarna på den gamla Synology NAS återställas på den nya.

#### Kontrollera Synology NAS-status

I tabellen nedan anges statusindikeringar för Synology NAS i Synology Assistant. Du vill kanske titta i listan när du utför olika åtgärder.

Statusindikeringstabell

Status | Statusindikering
Snabbstart | Systemet startas.
Kontrollerar kvot | Systemet kontrollerar hårddiskskvot.
Kontrollera filsystem ([nummer] minuter kvar) | Systemet kontrollerar filsystem. Processen kommer att vara färdig inom visade minuter.
Konfigurationsfel | Ett fel inträffade vid konfigurationen. Dubbelklicka på servern för att tillämpa inställningarna igen.
Anslutning misslyckades | Fel vid nätverkskonfiguration.
Konfiguration förlorad | Ett fel inträffade vid konfigurationen. Dubbelklicka på Synology NAS för att installera om DSM.
Anslutningsstatus | Systemet spårar anslutningsstatus.
Ej tillgänglig | WOL är installerat men aktuellt tillstånd är okänt.*
Ej installerat | Systemets är inte installerad ännu.
Offline | Systemet är offline.
Utför minnestest (x%) | Minnestestets förlopp är för närvarande x%.
Klar | Systemet är installerat och färdigt att användas.
Återställbar | Systemet kan återskapas.
Migrerbar | Systemkonfigurationer på hårddiskarna kan migreras till Synology NAS.
Startar tjänster | Systemet startar tjänster.
Uppgraderar | Synology NAS uppgraderar sin DSM.
Kontrollera förloppet | Synology NAS installeras/konfigureras. Tryck för att kontrollera förloppet.

#### Obs!

Se avsnittet WOL för mer information.

Gå längst upp ▲

## WOL

Du kan sätta på en server fjärrstyrt genom att installera dess WOL-funktion (Wake on LAN).

#### Ställ in WOL inom LAN

Innan du ställer in WOL på Synology Assistant, se till att du har bockat för kryssrutan Aktivera Wake on LAN i DSM. Denna finns under Kontrollpanel > Ström.

1. Välj en Synology NAS i serverlistan på fliken Hantering och klicka på Ställ in WOL. Popup-rutan visar Synology NASs nätverkstyp och MAC-adress.
2. Markera kryssrutan Väck servern för att sätta på Synology NAS direkt efter WOL-installation.
3. Klicka på OK för att slutföra installationen.
4. Serverns WOL-status ändras till "WOL" på fliken Hantering.

#### Obs!

1. Alla Synology NASs stödjer inte WOL-funktionen. Se WOL-statustabell och Synologys webbplats för mer information.
2. Du kan också högerklicka på en Synology NAS och välja WOL > Ställ in.
3. Du kan ställ in WOL för flera servrar genom att trycka på "Shift" eller "Ctrl". Systemet kommer att hoppa över dialogrutan och lägga till valda servrar till WOL-listan direkt.

#### Väck en server

1. Under fliken Hantering högerklicka på den server du vill sätta på från serverlistan och välj sedan WOL > Vakna.
2. Serverns WOL-status kommer att ändras till "Progress X%", vilket anger uppvakningsprogressen.

När WOL har slutförts kommer WOL-statusen att ändras till "WOL". Se WOL-statustabell för mer information.

WOL-statustabell

WOL-status | Statusindikering
WOL | 1. WOL är installerat. 2. Severn är påslagen.
-- | 1. WOL är inte installerad. 2. Servern stödjer inte WOL-funktionen.
Förlopp X% | Servern sätts igång. Uppvakningsförloppet är X%.
Av | Servern stängs av.
Ej tillgänglig | WOL är installerat men aktuellt tillstånd är okänt.

#### Ta bort WOL-funktionen från en server

1. På fliken Hantering högerklickar du på den server vars WOL-funktion du vill ta bort från serverlistan och väljer sedan WOL > Ta bort.
2. Serverns WOL-status kommer att ändras till "--".

Gå längst upp ▲

## Skrivarenhet

I Synology Assistant innehåller Skrivarenhet central hantering av skrivare som är anslutna till din Synology NAS. Både grund- och flerfunktionsskrivare stöds. Följ anvisningarna nedan för att dela en skrivare som är ansluten till Synology NAS i det lokala nätverket med Synology Assistant:

#### Lägg till skrivare

1. Anslut skrivaren till din Synology NAS.
2. Ställ in skrivarläget i DSM. Du gör detta genom att gå till Huvudmeny > Kontrollpanel > Externa enheter. Här ser du den anslutna skrivaren som visas på fliken Externa enheter.
3. Välj skrivare och klicka på knappen USB-skrivarhanterare och välj Ställ in skrivare för att välja driftsläge för skrivaren. Välj läget Nätverksskrivare om du endast använder utskriftsfunktionen. Välj Network MFP* om du vill använda funktionerna för utskrift/skanning/fax.
4. Du kan nu komma tillbaka till Synology Assistant och ställa in för att dela skrivaren. Gå till fliken Skrivarenhet. Klicka på Lägg till och följ Installationsguiden för att lägga till skrivaren till datorn. Första gången du lägger till skrivaren ska du ha skrivardrivrutinen redo för installation.

#### Ansluta/frigöra skrivaren

När du skriver ut och skickar fax kan du utföra åtgärderna utan att ansluta skrivaren manuellt i Synology Assistant. När du vill använda skannern eller ta emot fax på en flerfunktionsskrivare måste du dock ansluta skrivaren så att du kan förhindra jobben från att avbrytas av andra användare.

När en skrivare ansluts manuellt i Synology Assistant innebär det att andra användare som delar samma skrivare i det lokala nätverket inte kan komma åt enheten. Så glöm inte att frigöra skrivaren när du är klar med jobbet.

Du kan ansluta/frigöra skrivaren på följande sätt:

1. Gå till fliken Skrivarenhet i Synology Assistant.
2. Välj den skrivare du vill ansluta och klicka på Anslut. Synology Assistant börjar ansluta skrivaren. Status för åtgärden visas nu i statuskolumnen.
3. När en skrivare är ansluten ser du att knappen Anslut har blivit Frigör. Du kan klicka på den för att frigöra den anslutna skrivaren.

#### Obs!

- I statuskolumnen, om skrivaren märkts som Tillgänglig, innebär det att du kan ansluta skrivaren där du är ensam användare.
- Om den är märkt som Ansluten innebär det att skrivaren redan är ansluten till datorn.
- Om skrivaren inte är tillgänglig vid tillfället klickar du på Anslut när du väljer skrivaren och då läggs du till i väntelistan för anslutning.

#### Ta bort skrivare

1. Välj den skrivare som du vill ta bort ur listan.
2. Klicka på Ta bort för att ta bort skrivaren ur listan.

#### Redigera skrivarinfo

När Synology Assistant inte kan fånga upp skrivarens IP automatiskt kan du ställa in IP här.

1. Välj den skrivare som du vill redigera i listan.
2. Klicka på Redigera och mata in rätt IP för skrivaren.

#### Obs!

- Network MFP är endast för Windows-användare.
- Innan du ställer in en skrivare, besök Synology Inc. för att kontrollera listan över kompatibla skrivare.
- USB-hubb stöds inte när en skrivare ansluts för delning.
- Minneskortfunktionerna för den anslutna datorn stöds inte.

Gå längst upp ▲

## Preferenser

Du kan klicka på knappen Preferenser (med verktygsikonen) för att ställa in följande inställningar.

- Flik för standardfunktioner: Välj de funktionsflikar som ska visas i Synology Assistant.
- Språk: Välj ett standardspråk som visas i Synology Assistants användargränssnitt. Du måste starta om Synology Assistant innan den nya inställningen tar effekt.
- Minnestest: Om du markerar rutan nästa gång du startar Synology Assistant, kommer knappen Minnestest att visas på fliken Hantering. Du kan välja en server och klicka på knappen för att utföra minnesdiagnostiskt test på vald server. Servern kommer att startas om och starta testet och testprogressen kommer att visas i kolumnen Status i serverlistan.

#### Obs!

1. Det kan ta mellan några minuter till timmar för minnestestet att slutföras, beroende på storleken på din servers fysiska minne. Under testet kommer tillträde till servern att nekas.
2. Minnestestet är endast tillgänglig på Synology NAS med DSM2.2-0914 och framåt.

Gå längst upp ▲